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1   主题内容与适用范围
 
       本标准规定了起重机械的危险部位与标志方法。
 
2   引用标准
 
       GB 6527.1   安全色卡
       GB 6527.2   安全色使用导则
       GB 8417   灯光信号颜色
 
3   标志
 
3.1   标志类别
       起重机械危险部位标志类别规定如下：
       a.   黄色和黑色相间隔的条纹标志(以下简称“黄黑相间标志”)；
       b.   红色和白色相间隔的条纹标志(以下简称“红白相间标志”)；
       c.   红色标志；
       d.   红色灯光标志；
       e.   文字标志。
3.2   标志要求
3.2.1   标志应清晰、醒目、耐久、完整、正确。
3.2.2   标志颜色应符合GB 6527.1中规定的相应色样。
3.2.3   黄黑相间标志和红白相间标志的条纹宽度比例为1∶1，条纹宽度为50～100mm，每种颜色应不少于二道，斜度宜与水平成45°角，倾斜方向宜以设备部位中心线为轴呈对称形。
       在使用黄黑相间标志时，如果标志背景使标志的效果减弱，允许使用红白相间标志。
3.2.4   灯光标志颜色应符合GB 8417中规定的红色色品范围。
3.2.5   文字标志的字体应使用黑体，字体颜色应使用黑色，背景颜色应使用黄色。
3.2.6   对有特殊要求的起重机械由供需双方确定标志要求。
3.2.7   在公路、铁路或水上使用的起重机械，除应符合本标准规定外，还应符合国家有关管理规定的标志要求。
 
4   危险部位与标志方法
 
4.1   下列部位应在适当位置使用黄黑相间标志。
4.1.1   吊钩滑轮组侧板。
4.1.2   取物装置和起重横梁。
4.1.3   臂架型起重机回转尾部和平衡重。
4.1.4   动臂式臂架型起重机的臂架头部。
4.1.5   起重机外伸支腿和排障器。
4.1.6   除流动式起重机和铁路起重机外，与地面距离小于2m的司机室和检修吊笼的底边。标志宽度不小于120mm。
4.1.7   与地面距离小于2m的台车均衡梁和下横梁两侧。
4.1.8   桥式起重机的端梁外侧(有人行通道时)和两端面；移动式司机室的走台与梯子接口处的防护栏杆。
4.2   表1所列安全装置应予以标志。
 
表1
	安   全   装   置
	标   志   类   别
	标   志   部   位

	夹轨器
	黄黑相间标志
	在适当位置

	大车滑线防护板
	
	底边宽度不小于100mm

	缓冲器
(橡胶缓冲器除外)
	红色标志
	端部

	扫轨板
	
	整体

	轨道端部止挡
	
	止挡整体

	紧急开关
	
	按钮、把柄

	过卷扬限制器
	
	重锤


4.3   表2所列电气设备应予以标志。
表2
	电   气   设   备
	标   志   类   别
	标   志   部   位

	大小车滑线
	红色灯光标志
	滑线两端、通道上方

	大车裸滑线
	红色标志
	非导电面

	电缆卷筒
	
	电缆卷筒的护圈


4.4   流动式起重机基本臂两侧应在适当位置使用“起重臂下严禁站人”的文字标志。
       回转尾部两侧应在适当位置使用“作业半径内注意安全”的文字标志。
4.5   高于30m室外作业起重机械顶端应装设红色障碍灯，灯光颜色应符合3.2.4条规定。
 
5   安全管理
 
5.1   起重机械制造单位应按本标准规定对其出厂产品进行标志。
5.2   起重机械使用单位应按本标准规定采取切实措施，对其使用的起重机械进行标志。
5.3   起重机械危险部位的标志应经常检查维护，如有退色和损坏，应及时修整或更换，以保证标志的清洁、完整、正确、醒目。
5.4   起重机械安全检验项目应包括本标准内容。
 
       附加说明：
 
       本标准由中华人民共和国劳动部提出。
       本标准由辽宁省劳动保护科学研究所负责起草并归口。
       本标准主要起草人隋旭、屈舒、史向东。
 
