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本标准等效采用国际标准ISO 5457一1980《技术制图一图纸尺寸及格式》。
 
1   主题内容与适用范围
 
本标准规定了图纸的幅面尺寸和格式，以及有关的附加符号。
本标准适用于技术图样(包括原图、底图和复制图等)及有关技术文件。
 
2   引用标准
 
GB 148   印刷、书写及绘图用纸幅面尺寸
GB l0609.4   技术制图   对缩微复制原件的要求
GB/T 13361   技术制图   通用术语
 
3   图纸幅面尺寸及其公差
 
3.1   绘制技术图样时，应优先采用表1所规定的基本幅面。
3.2   必要时，也允许选用表2和表3所规定的加长幅面。这些幅面的尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出，见图1。
       图1中粗实线所示为基本幅面(第一选择)；细实线所示为表2所规定的加长幅面(第二选挥)；虚线所示为表3所规定的加长幅面(第三选择)。
3.3   图纸幅面的尺寸公差按GB 148的规定。
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4   图框格式
 
4.1   在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为不留装订边和留有装订边两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。
4.2   不留装订边的图纸，其图框格式如图2、图3，尺寸按表4的规定。
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4.3   留有装订边的图纸，其图框格式如图4、图5，尺寸按表4的规定.
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4.4   加长幅面的图框尺寸，按所选用的基本幅面大一号的图框尺寸确定.例如A2×3的图框尺寸.按A1的图框尺寸确定，即e为20(或c为10)，而A3×4的图框尺寸，按A2的图框尺寸确定，即e为10(或c为10)。
 
5   标题栏的方位
 
5.1   每张图纸上都必须画出标题栏。标题栏的格式和尺寸按GB 10609.1的规定。标题栏的位置应位于图纸的右下角，如图2～图5。
5.2   标题栏的长边置于水平方向并与图纸的长边平行时，则构成X型图纸，如图2、图4。若标题栏的
长边与图纸的长边垂直时，则构成Y型图纸，如图3、图5。在此情况下，看图的方向与看标题栏的方向一致。
5.3   为了利用预先印制的图纸，允许将X型图纸的短边置于水平位置使用，如图6；或将Y型图纸的长边置于水平位置使用，如图7。
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6   附加符号
 
6.1   对中符号
       为了使图样复制和缩微摄影时定位方便，对表l和表2所列的各号图纸，均应在图纸各边长的中点处分别画出对中符号。
       对中符号用粗实线绘制，线宽不小于0.5mm，长度从纸边界开始至伸入图框内约5mm.如图6、图7。
       对中符号的位置误差应不大于0.5mm.
       当对中符号处在标题栏范围内时，则伸入标题栏部分省略不画，如图7。
6.   2方向符号
   对于按5.3条规定使用预先印制的图纸时，为了明确绘图与看图时图纸的方向，应在图纸的下边对中符号处画出一个方向符号，如图6、图7。
方向符号是用细实线绘制的等边三角形，其大小和所处的位置见图8。
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6.3   剪切符号
       为使复制图样时便于自动切剪，可在图纸(如供复制用的底图)的四个角上分别绘出剪切符号。
       剪切符号可采用直角边边长为10mm的黑色等腰三角形，如图9，当使用这种符号对某些自动切纸机不适合时，也可以将剪切符号画成两条粗绕段，线段的线宽为2mm，线长为10mm，如图l0。
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7   图幅分区
 
7.1   必要时，可以用细实线在图纸周边内画出分区，如图11、图12。
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7.2   图幅分区数目按图样的复杂程度确定，但必须取偶数。每一分区的长度应在25～75mm之间选择。
7.3   分区的编号，沿上下方向(按看图方向确定图纸的上下和左右)用大写拉丁字母从上到下顺序编写；沿水平方向用阿拉伯数字从左到右顺序编写。
       当分区数超过拉丁字母的总数时，超过的各区可用双重字母依次编写，例如AA，BB，CC，………等。
       拉丁字母和阿拉伯数字的位置应尽量靠近图框线。
7.4   在图样中标注分区代号时，分区代号由拉丁字母和阿拉伯数字组合而成，字母在前、数字在后并排地书写，如B3、C5等。
       当分区代号与图形名称同时标注时，则分区代号写在图形名称的后边，中间空出一个字母的宽度，例如：A向   B3；E一E   A7； [image: image9.png]


C5等。
 
8   米制参考分度
 
8.1   对于用作缩微摄影的原件，可在图纸的下边设置不注尺寸数字的米制参考分度，用以识别缩微摄影的放大或缩小的倍率。
8.2   米制参考分度用粗实线绘制，线宽不小于0.5mm，总长为100mm，等分为10格，格高为5mm，对称地配置在图纸下边的对中符号两侧，见图13。
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8.3   当同时采用米制参考分度与图幅分区时，则绘制米制参考分度的这一部分省略图幅分区。
 
9   预先印制的图纸
 
       图纸可以预先印制，预先印制的图纸一般应具有图框、标题栏和对中符号三项基本内容。而其他内容如剪切符号、图幅分区、米制参考分度等可根据图纸的用途和使用情况确定其取舍。也可根据具体需要临时绘制。
 
       附加说明：
       本标准由全国技术制图标准化技术委员会提出。
       本标准由机械工业部机械标准化研究所、大连海运学院、东南大学、成都科技大学、武汉水利电力学院、中国建筑技术中心标准所等单位负责起草。
       本标准主要起草人陈增群、强毅、常学谦、刘光霁、王宏祖。
 
 
