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中 华 人 民 共 和 国
 
国家质量监督检验检疫总局
 
前       言
 
   本标准A型中心孔等同采用国际标准ISO 866：1975《不带护锥的中心钻   A型》附录中A型中心孔的型式和尺寸，B型中心孔等同采用国际标准1SO 2540：1973《带护锥的中心钻   B型》附录中B型中心孔的型式和尺寸，R型中心孔等同采用国际标准ISO 2541：1972《弧形中心钻   R型》附录中R型中心孔的型式和尺寸。本标准C型中心孔等同采用德国标准DIN 332/2—1970《电机转子用带螺纹的60º中心孔》。本标准是对GB/T 145—1985的修订。
       本标准在原标准上增加了“前言”、“第1章   范围”及“C型中心孔D2尺寸”。各章中的条号及内容稍有改变。
       本标准自实施之日起，代替GB/T 145—1985。
       本标淮由中国机械工业联合会提出。
       本标准由全国刀具标准化技术委员会归口。
       本标准主要起草单位：成都工具研究所。
       本标准主要起草人：夏千。
       本标准于1959年6月首次发布，于1985年6月第一次修订。
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Center holes
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1   范围
本标准规定了A型、B型、C型和R型中心孔的型式和尺寸。本标准适用于A型、B型、C型和R型的中心孔。
 
2   型式和尺寸
 
2.1   A型中心孔的型式按图1所示，尺寸由表1给出。
 

 
2.2   B型中心孔的型式按图2所示，尺寸由表2给出。
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2.3   C型中心孔的型式按图3所示，尺寸由表3给出。
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2.4   R型中心孔的型式按图4所示，尺寸由表4给出。
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