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前      言
    本标准是根据电力工业部1995年电力行业标准计划项目(技综［1995］15号文)的安排制定的，在编写格式和规则上以《标准化工作导则》(GB/T 1)及《工程建设标准编写规定》为基础。
    本标准在对电力行业标准的编写作出规定的同时，还对报批标准时所必需的各种材料及其书写格式与方法作出了规定。通过本标准的实施，力求使电力行业标准的编写规则、书写格式及报批规定达到统一，从而规范并加快电力行业标准制定、修订的过程，以利于新技术的推广、交流，适应采用国际标准和国外先进标准的需要。
    电力行业标准为包含工程建设标准在内的全部行业标准的统称。工程建设标准对基本建设中的各类工程勘察、规划、设计、施工、安装及验收等内容，规定了相应的技术要求和方法。这类标准是电力行业标准的一个重要组成部分，只适合这类标准的一些规定，本标准条文中都单独予以说明。
    本标准的附录A、附录B都是标准的附录。
    本标准的附录C、附录D都是提示的附录。
    本标准由电力工业部科技司提出并归口。
    本标准起草单位：中国电力企业联合会标准化部。
    本标准主要起草人：常兆堂、赵桐兰、于明。
    本标准由中国电力企业联合会标准化部负责解释。
 
1  范围
    本标准规定了电力标准及其报批材料编写的基本要求，适用于电力行业标准的制定、修订和报批。
    2  引用标准
    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB/T 1.1—1993  标准化工作导则  第1单元：标准的起草与表述规则
                    第1部分：标准编写的基本规定
    GB/T 1.2—1996  标准化工作导则  第1单元：标准的起草与表述规则
                    第2部分：标准出版印刷的规定
    GB/T 1.22—1993  标准化工作导则  第2单元：标准内容的确定方法
                     第22部分：引用标准的规定
    GB3100～3102—93  量和单位
    GB/T 15834—1995  标点符号用法
    GB/T 15835—1995  出版物上数字用法的规定
    建标［1996］626号  关于发布《工程建设标准编写规定》和《工程建设标准出版印刷规定》的通知
                         中华人民共和国建设部  1996-12-13
3  标准编写的基本要求
3.1  电力行业标准由以下三大要素组成：
    ——概述要素：封面、前言、目次、首页(工程建设标准还有扉页)。
    ——标准要素：又分一般要素和技术要素。一般要素包括标准名称、范围、引用标准；技术要素因标准种类不同而各异，通常应包括定义、符号、缩略语、技术内容……及标准的附录等。
    ——补充要素：提示的附录、脚注、采用说明的注，及可能出现在其他要素中的条文注、可包含要求的图注和表注，这种注有时属于标准的技术要素。
3.2  标准的内容应贯彻国家法律、法规和有关的方针、政策。
3.3  标准的内容应与现行的国家标准、行业标准相协调。
3.4  写入标准的技术内容应成熟且行之有效。
3.5  每个标准应始终使用同一术语表达某一特定概念，同一概念应始终采用同一个给定的术语。应避免对已经定义过的概念使用同义词。
3.6  标准条文结构应严谨，层次应清晰，所使用的语言应准确、清楚、简单、明了、易懂，避免模棱两可的措辞。附录B给出了标准的“用词说明”。
3.7  当涉及安全、卫生、环境保护和技术方面的要求时，应明确规定具体的技术指标。这些指标应能检验、测量、鉴定。
3.8  应充分考虑技术的先进性、准确性，凡属手册、教材、科技书、产品说明书中一般性、常识性的内容不应写入标准条文。
3.9  制定标准时，应积极采用国际标准和国外先进标准。
4  标准名称
4.1  措辞
    标准名称的措辞应力求简练、明确地突出标准的主题，使之与其他标准易于区别。
4.2  要素
    标准名称通常由不多于以下的三个要素组成，其顺序从一般到具体：
    a)引导要素，指出该标准所属的总领域；
    b)主体要素，指出标准对象的名称；
    c)补充要素，指出对象的具体方面或给出必要的细节，以便与其他标准相区别。
4.3  英文名称
    电力行业标准应在封面和首页(工程建设标准应在封面和扉页)列出标准的汉语名称和对应的英文名称。英文名称放在汉语名称下面。
    标准的英文名称中各要素第一个词的头一个字母应大写。但英文名称中的专有名词无论在任何位置，头一个字母均应大写。
5  前言
5.1  一般规定
    每个标准都应有前言，根据给出信息性质的不同，前言一般由专用部分和基本部分组成。
    当采用国际标准、国外先进标准(简称采标)，或根据国际导则及其他类似的标准、规范制定我国标准时，应在前言之后保留采标对象的原有前言。采标对象的前言应冠以“IEC(或ISO等)前言”字样。
5.2  位置
    标准的前言和采标对象的前言可依次排在目次之前。
5.3  专用部分
    专用部分给出下列信息：
    ——标准任务来源，制定本标准的目的、意义，主要工作过程。
    ——说明与其他标准或其他文件的关系。
    ——对于修订的标准应给出重要技术内容改变情况的说明；废止或取代其他标准的全部或其中一部分的说明。
    ——对采标的标准应指明采用程度、版本、采用情况，与采标对象的主要技术差异及简要理由。
    ——指明哪些附录是标准的附录，哪些是提示的附录。
    ——实施过渡期的要求，其他需要说明的事项。
5.4  基本部分
    基本部分给出下列信息：
    ——标准的提出部门或技术委员会。
    ——标准的归口单位。
    ——标准的起草单位，当需要时可指明标准的负责起草单位和参加起草单位。
    ——标准的主要起草人，不宜超过5人，重大综合性基础标准不宜超过7人，并按对标准的贡献大小排列。此外，在职责范围内的审阅、审查和审定人员及技术顾问等均不写入前言。
    ——标准首次发布、历次修订或复审确认日期。
    ——受权负责解释本标准的单位。
6  引用标准的规定
    本章没有叙述到的其他引用标准的规定，按GB/T 1.22执行。
6.1  引用方式
6.1.1  注日期引用标准
    是指用标注发布日期(年号)或版次的方式对标准进行引用。
6.1.2  注日期引用标准条文
    是指用标注发布日期(年号)或版次，同时将标准有关条文直接写入标准的方式对标准进行引用。
6.1.3  不注日期引用标准
    是指用不标注发布日期(年号)或版次的方式对标准进行引用。
6.1.4  普遍性引用标准
    是指引用一个特定机构或一个特定领域的所有标准，而不必逐个引用，例如“有关安全要求应符合我国有关国家标准的规定”。
6.1.5  唯一性引用标准
    这种方式表明，执行被引用的标准是满足标准有关要求的唯一方式。其表示形式为“应符合×××的规定”，“按×××规定进行检验”。
6.1.6  指示性引用标准
    这种方式表明，执行被引用的标准是满足标准有关要求的方式之一。其表示形式为“可按DL×××执行”。
6.2  一般要求
6.2.1  一致性
    标准与被引用标准的技术要求应一致，不能互相矛盾；引用标准的部分内容时，必须保证其相对完整性，不能任意取舍。
6.2.2  各级标准的引用原则
    行业标准可以引用国家标准、行业标准，不允许引用地方标准、企业标准。行业标准可直接引用国际标准或国外先进标准。必要时，可将引用的部分内容直接写入标准；引用内容过多时，可作为标准的附录。
6.2.3  章条的引用
    引用标准的特定章、条，必须采取注日期引用标准的方式。
6.3  表示方法
6.3.1  引用标准一览表
    凡在标准正文中提到的被引用标准，均应列入引用标准一览表。一览表放在第2章“引用标准”中；一览表由如下一段导语开头：
    “下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性”。
    编写该一览表时要符合以下要求：
    ——所列出的标准必须是注日期引用，即每个被引用标准应自左至右依次写出标准的代号、顺序号、年号和标准名称。
    ——标准年号用四位数表示，但对用二位数表示年号的标准仍用二位数表示。
    ——引用法规或国家行政部门发布的文件时，应列出文件名称、发布机构的名称、文号、年号等。
    ——所列标准的排序原则是：先国内，后国际、国外；先国家标准，再行业标准；同一级标准按标准编号中的顺序号从小到大排列，与年号顺序无关；行业标准按标准代号的字母顺序排列；一览表中的各引用标准不必编顺序号。
    ——当引用标准过多以致影响标准结构匀称时，也可将正文中虽未提及但仍需引用的部分标准列入附录中，作为标准的附录或提示的附录。
6.3.2  引用本标准自身时的表示
6.3.2.1  引用章、条时，按下列形式表示：
    ——当只引用章号时，表示为“按第×章”。
    ——当只引用条号时，表示为“按×.×”、“按×.×.×.”，而不出现“条”字样。
    ——当只引用附录时，表示为“见附录×”。
6.3.2.2  引用本标准中的表和图时，按下列形式表示：
    ——引用表时，表示为“表×中给出”，或“见表×”。
    ——引用图时，表示为“图×中所示”，或“见图×”。
7  层次及排印要求
7.1  层次的名称
    电力行业标准(不含工程建设标准)的层次可有：部分、篇、章、条、段和附录。“条”可以继续细分。附录C给出了“标准层次编号示例”。
    工程建设标准的层次分为：章、节、条、款、项和附录。
7.2  层次的种类
7.2.1  章
    章在标准正文层次中是基本组成部分。章用阿拉伯数字编号，左起顶格书写。每一章应有一个标题，标题在编号之后空一个字书写，单独成一行，与后面的正文分开。
    工程建设标准中的章(节)，标题和编号之间空一字居中排印。每章另起一页书写。
7.2.2  条
    条是章的有编号的细分单元，也用阿拉伯数字编号，编号一律左起顶格排列。第一层次的条可以进一步细分为第二层次有编号的条，并且这种进一步的细分可以根据需要继续下去。第一层次的条最好给出一个标题，但设或不设标题在同一章内应统一。标题在编号后空一字书写，单独占一行，与后面的正文分开。第二层次的条可以同样处理。附录D给出了“标准条文编排示例”。
    在某一条内其下一层次的条有无标题应该统一，或者都设标题，或者都不设标题。
    第二层次的条以下可再细分为第三层次的条；也可在本层次的条中用a)，b)，c)……细分。若还需要再细分时，可用1)，2)，3)……等。
    工程建设标准中节的编号和标题之间空一字居中排印。条的编号和标题之间空一字左起顶格排印。在不分节的章内，条号中以“0”代表节号。例如：2.0.1，2.0.2……等。
    工程建设标准中，款用阿拉伯数字编号，款号左起空二字排印。款的内容在编号后空一字书写，换行时顶格书写。
    工程建设标准中，项的编号采用带右半圆括号的阿拉伯数字。项号左起空三字排印。项的内容在编号后书写，换行时与上行首字对齐。
7.2.3  段
    段是章或条中一个不编号的层次。段的条文应左起缩两个字排列，移行时顶格排列。
7.3  附录
    每个附录都应在正文中提及。附录用英文大写字母从A开始编号，但应去掉I和O。在编号后的圆括号内注明附录的性质——“标准的附录”或“提示的附录”。附录编号下面排一条通栏细线，细线下居中位置排印附录的标题。“附录×”字样排在细实线上方左起顶格位置。
    第一个附录应另起一面书写。通常，每个附录均宜另起一面书写。当有多个附录而且较短时，也可接排。
    附录中图、表的编号是在该附录编号的英文字母前加上“图”或“表”字，在字母后写上图或表的顺序号，如图A1、图A2……及表C1、表C2等。附录中公式的编号可在附录编号字母后加顺序流水号。图、表、公式的顺序号每个附录均从1开始，在本附录中连续。
8  编辑细则及格式
    本章没有叙述到的其他编写要求，按GB/T 1执行。
8.1  表格
    每张表格在正文中都应明确提及。正文中的表格从1开始用阿拉伯数字顺序编号，该编号独立于各章。表格的编号与表题之间空一个字，表号与表题放在表框外上方居中位置。
    表格的四周要有边框线。各栏使用的计量单位应标注在该栏表头项目名称下方。但当整个表格使用同一计量单位时，可将这个共用的计量单位写在表格的边框线外右上角处。
    若表格需要延续接排时，每个接排的表格都要重复表头和表号。接排一次可以续完的表格，在续排表格的表号后加圆括号，其中填写“续完”；需多次接排的表，表号后的圆括号内根据需要分别填写“续”或“完”。
    工程建设标准正文中表的编号，按表第一次出现的条号前加“表”字构成。一条中有多个表时，在本条内连续编顺序号，如：表4.3.2-1、表4.3.2-2……等。
8.2  图
    每幅图均应在正文中提及。每幅图都应排在提及该图的相应条文附近。当图样多且所占幅面较大时，也可集中列在标准条文之后。
    正文中的图用阿拉伯数字从1开始顺序流水编号，该编号独立于各章。
    图题在图号之后空一格书写，图号与图题放在图的下方居中位置。
    工程建设标准正文中图的编号，按图第一次出现的条号前加“图”字构成。一条中有多个图时，在本条内连续编顺序号，如：图3.4.5-1、图3.4.5-2……等。
8.3  公式
    条文中的公式要用正确的数学形式表示。公式中字母符号的含义在公式下方“式中”二字后注出。“式中”二字左起顶格书写，其后加冒号。
    公式编号用阿拉伯数字从1开始顺序编写，该编号独立于各章。公式编号写在靠右顶格的圆括号中，编号与该公式排在同一行。
    在注释字母符号时，可把量的单位符号注出。在条文中叙述没有数值的单位名称时要用全称。
    为了减少排印行数及减小其宽度，应适当改写公式中各量和数值的表达形式。例如：把 
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改写成D1，max。
    工程建设标准条文中的公式编号，按公式第一次出现的条号编。一条中有多个公式时，在本条内连续编顺序号，顺序号与条号间用半字线连接号连接，如(3.2.5-1)、(3.2.5-2)、(3.2.5-3)……等。
8.4  条文说明中的表、图、公式的编号
    工程建设标准的条文说明中，其表、图、公式的编号用阿拉伯数字分别按顺序编号。
8.5  数值表达
8.5.1  标准中出现小于1的小数形式的数值时，小数点前加零。
8.5.2  数值相乘时使用乘号(×)，而不用圆点表示乘号。
8.5.3  表示物品的或非物理量的数字，10以内的数字可以使用汉字“一”、“二”、“三”……表示，大于(或等于)10或出现在具有统计意义的一组数字中时，可用阿拉伯数字表示；表示物理量的数值应使用阿拉伯数字，数字后加上法定计量单位的国际符号。例如：
    “用15根管子进行试验，每根管子长3m。”
    “三力作用于一点。”
    “国家标准GB/T1.1—1993共有6章，6个附录，116条，其中标准正文92条(章除外)、2个表”。
8.5.4  数值的有效位数应全部写出。例如，级差为0.25的数列，每个数均应精确到小数点后第二位。
    正确的写法  1.50，1.75，2.00
    不正确的写法  1.5，1.75，2
8.5.5  当用10n(n为整数)表示一个数时，有效位数中的“0”必须全部写出。例如：有效位是三位，则应用100×103表示100 000，而不能用1×105表示。
8.6  量、单位和符号
8.6.1  标准中的数学符号、物理量符号、计量单位符号及其他符号、代号，应分别符合国家的有关法令和标准规定。
8.6.2  标准中一律采用国家颁布的法定计量单位。
8.6.3  在标准中含有法定计量单位时，可在法定计量单位后用括弧形式给出习惯用的非法定计量单位和相应的换算因数。
8.6.4  任何量纲为一的量，在国际单位制(SI)中的单位都是一，符号是1。在遇到使用单位一的情况，国家标准GB 3101—93列出了一些不能使用的写法，如：
    应避免使用‰(每千)代替数字0.001；
    应采用质量分数为88%，而不用88%(m/m)，但可这样表示，例如5μg/g；
    应采用体积分数为66%，而不用66%(V/V)，但可这样表示，例如4.2mL/m3；
    不能使用ppb(十亿分率)、ppm(百万分率)这种缩写，可用纯数字表示。
8.7  尺寸、公差、参数范围的标注
    应以不易混淆的方式标注尺寸和公差。在表示参数范围时，按GB/T15834规定，连接号两端均需注上单位的符号；尤其表示角度的范围时参数范围两端均应标出“°”、“′”等符号，表1给出了一些例子，可按其所示规律使用。
表 1  尺寸、公差、参数范围标注举例
	序    号
	正  确  的  写  法
	不  正  确  的  写  法

	1
	80mm×40mm×20mm
	80×40×20mm

	2
	[image: image3.png]803 mm




	[image: image4.png]803 mm



； [image: image5.png]80mm ;*mm





	3
	50mm±2mm
	—

	4
	[image: image6.png]100mm % s




	—

	5
	[image: image7.png]#0050,
5 pas T




	—

	6
	(77±2)%
	77±2%

	7
	12N～18N
	12～18N

	8
	25℃～35℃
	25～35℃

	9
	-15℃～+30℃
	-15～30℃

	10
	25kg～30kg
	25～30kg

	11
	2×103mm～3×103mm；
	2×103～3×103mm

	 
	 
	2～3×103mm

	12
	18°00′～36°30′
	18～36°30′

	13
	63%～67%
	63～67%

	14
	15℃±2℃或(15±2)℃
	15±2℃

	15
	[image: image8.png]45




	[image: image9.png]454"





	16
	55°±5°
	55±5°

	17
	[image: image10.png]



	[image: image11.png]




	18
	1.0，1.5，2.0，2.5mm
	1.0mm，1.5mm，2.0mm，2.5mm


 
8.8  注
8.8.1  条文中的注不应包含要求，通常放在它们所涉及的章、条或段的后面。若有多条注释，则应放在标题“注”的下面，“注”单独占一行，各条注释写上1、2、3等编号。
    若在同一编号的条文内需在不同的地方加注，它们应用“注1”、“注2”、“注3”等来区分。也可在整个标准中对所有注释连续编流水号。
    标题“注”左起缩两个字书写，当注释移行时与上一行首字位置齐平。
8.8.2  表注和图注可以包含要求。表注应放在表格框架之内；图注可直接放在图题上方居中位置。每个表格和图形的注释应使用单独的编号顺序。
8.8.3  脚注不应包含要求，且应尽量少用。脚注位于该页下方，并在页面的左边用一条长度为版心宽度1/4的细线与正文分开。
    脚注用带半圆括号的阿拉伯数字1)、2)、3)等编号，每页都从1)重新开始。也可在整个标准中连续编流水号。
    脚注应在正文中提及，可在有关的词或句子后插入1)、2)、3)等上角标。某些情况下，也可使用*)、**)、***)等来代替。
8.8.4  采用说明的注用于等效采用国际标准或国外先进标准时，应对技术内容方面的小差异加以注释。在有差异条文处的右上角用1］、2］、3］……顺序编号，并在该页面的左下方划一短细实线，长度为版心宽度的1/4，将注与正文分开，在实线下左起空两个字，以“采用说明”为标题，按顺序相应说明差异的内容。
    在同一页若还有脚注，则先排脚注，再排采用说明的注。
8.9  列项说明
    列项说明中的每一项前均应加破折号，或者加带半圆括号的英文小写字母，例如a)…，b)…。列项说明可以用一个完整的句子开头，后加一冒号；也可用一个句子的前半部开头，没有冒号，而由所列各项使句子完整。
8.10  封面、扉页及正文首页
    采用国际标准和国外先进标准时，在标准封面上的标准编号之下用以下方式表示其采用程度(以采用IEC标准为例)：
    等同采用：idt IEC××××：19××
    等效采用：equ IEC××××：19××
    非等效采用：neq IEC××××：19××
    例如：DL/T 593—1996
      equ IEC 694：1980
8.10.1  电力行业标准(不含工程建设标准)
    报批稿封面式样见图1，在标准封面书写编号的位置，要为标准代号、顺序号和年号(为四位数)留下足够的空格，不必在空格处写上“××”、“**”或任何其他符号。但空格一定要留够(应为9～10个字符宽)。
    正文首页格式见图2。在标准编号之下还应写出被代替标准的编号。
8.10.2  工程建设标准
    工程建设标准的编号中顺序号、年号均为四位数。在标准代号后总共要留10个字符宽度的空格，其中包括了两个字符宽度的连接号空位。报批稿封面式样见图3。在上部实线左上端标有一个“P”字，是这类标准的特征。
    工程建设标准的扉页式样见图4，条文说明隔页式样见图5。当标准正文与条文说明合印为一册时，隔页上的标准名称下可不附英文名称。条文说明单独出版时应附加英文名称。
8.11  发布通知
    电力行业标准文本中不印发布通知，工程建设标准只在扉页印批准发布通知文号。
8.12  标准的书眉线和终结线
    出版时标准文本的正文每页均应加书眉线(工程建设标准文本不加书眉线)。书眉线上方居中处书写标准编号。标准附录在每页上方用细实线把附录编号与附录名称分开。
    标准条文或附录结束后，要划终结线。该线为粗实线，长度为版心宽度的1/4，居中排印。工程建设标准的终结线划在条文说明结束之后。
9  报批要求
9.1  报批材料
    电力行业标准报批材料清单和行业标准申报单分别见附录A1、A2、A3。
9.2  编制说明
    标准的编制说明是标准送审、报批和备案的重要文件之一，其内容包括：
    a)工作简况，包括任务来源、工作过程、各起草人所做的工作；
    b)标准编制原则，确定主要内容的依据、论证，修订标准时要进行新旧标准水平对比；
    c)采标程度及有关情况说明，与同类标准水平对比；
    d)与其他标准文件、法规的关系；
    e)提出强制性标准、推荐性标准的建议；
    f)提出代替、废止标准的意见；
    g)说明重大分歧意见的处理情况；
    h)提出宣贯标准的要求、建议和措施。
9.3  意见汇总处理表
    完成征求意见稿后，应广泛征求意见。征求意见期限为两个月，逾期不复函者按无异议处理。“意见汇总处理表”的格式见附录A4。
9.4  会议纪要
    采用会议审查的标准，应写出“会议纪要”，并附参加审查会议的单位和代表名单。“会议纪要”应如实反映审查情况，并对本标准9.2中b)～h)内容的结论性意见如实记叙，但编制说明中已有的内容会议纪要不必重复。还应记述重大不同意见的协调处理情况、投票表决情况。
    如果标准审查是在标准化技术委员会年会上进行，还应列出未能出席会议的委员名单。
9.5  函审单及函审结论表
    函审时起草单位应提交的材料有：函审通知、送审稿、“编制说明”、“意见汇总处理表”。函审单格式见附录A5。
    函审时必须有四分之三以上回函同意方为通过，函审单的回函率不足三分之二时应重新组织审查。
    组织函审单位收到回函后，应写出函审结论，“函审结论表”格式见附录A6。
    标准报批时，“函审结论表”及“函审单”应同时报送。
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图 2  标准首页式样
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图 3  工程建设标准封面式样
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图 4  工程建设标准扉页式样
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图 5  工程建设标准条文说明隔页式样
 
附录A  报批材料清单及附表格式
(标准的附录)
A1  电力行业标准报批材料的名称和份数
    (1)报批行业标准公文2份
    (2)行业标准申报单2份
    (3)行业标准报批稿4份
    (4)编制说明及有关材料3份
    (5)征求意见稿的意见汇总处理表3份
    (6)标准审查会会议纪要及代表名单或函审单及函审结论表3份
    (7)被采用的国际标准或国外先进标准原文复印件和译文各1份
    (8)墨线图(需装袋并写明张数)1份
A2  工程建设标准报批材料的名称和份数
    (1)报批行业标准公文2份
    (2)行业标准申报单2份
    (3)行业标准报批稿(包括条文说明)4份
    (4)报批报告3份
    (5)标准审查会会议纪要及代表名单或函审单及函审结论表3份
    (6)被采用的国际标准或国外先进标准原文复印件和译文各1份
    (7)墨线图(需装袋并写明张数)1份
A3  行业标准申报单
	1
	行业标准名称
	 

	2
	行业标准性质
	(1)强制性            (2)推荐性

	3
	电力标准体系表
中编号和序号
	DL
	计划项目
年度及序号
	199  年    号

	
	
	未收入体系表
	
	计划外项目

	4
	采用国际标准或国外
先进标准的程度
	(1)等同采用  (2)等效采用  (3)非等效采用

	
	
	被采用的标准号
	 

	5
	报批材料清单
	(1)报批文                                   2份
(2)报批稿及条文说明                         4份
(3)编制说明或报批报告                       3份
(4)意见汇总表                               3份
(5)会议纪要、代表名单或函审结论表、函审单   3份
(6)采标对象原文和译文                       1份
(7)墨线图(一份)                              张

	6
	标准完成单位
	(加盖公章) 

	7
	填表人
	 
	联系电话
	 
	填报日期
	年  月  日

	说明：(1)表中第2、4栏请在选定的内容上划“√”；
      (2)体系表中没有的标准请在“未收入体系表”后划“√”；
      (3)计划外项目请在“计划外项目”字样后划“√”

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
A4  意见汇总处理表
共  页  第  页
  标准名称：      负责起草单位：    承办人：    电话：年  月  日编写
	序号
	标准章条编号
	意  见  内  容
	提  出  单  位
	处  理  意  见
	备注

	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	 
	 
	 

	 
 
 
说明：(1)发送“征求意见稿”的单位数：  个
      (2)收到“征求意见稿”后，回函的单位数：  个
      (3)收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：  个
      (4)没有回函的单位数：  个
      (5)采纳建议和意见条数：  条
 
 
 
 


 
A5  行业标准送审稿函审单
	标准名称：

	起草单位：

	函审表决单总数：
	本单编号：

	发出日期：          年    月    日
	投票截止日期：        年    月    日

	表决态度：赞成 ----------------------------------------------------□
          赞成，但有意见或建议----------------------------□
          不赞成，如采纳意见或建议改为赞成 -------------□
          弃权------------------------------------------------------□
          不赞成---------------------------------------------------□

	建议或意见理由如下：

	审查单位(盖公章)：
 
 
  19  年    月    日
	技术负责人(签名)：
 
 
  19    年    月    日

	说明：(1)表决方式是在选定的方框内划“√”的符号，只可划一次，选划两个以上按废票处理(废票不计数)。
      (2)回函说明提不出意见的单位按赞成票计；没有回函说明理由的，按弃权票处理。
      (3)回函日期，以邮戳为准。
      (4)建议或意见和理由栏，幅面不够可另附纸。

	审查单位承办人：                  电话：


 
A6  行业标准送审稿函审结论表
	标准名称
	 

	起草单位
	 

	组织函审单位
	 

	函审发出日期        年    月    日
	投票截止日期        年    月    日

	函审表决单总数：                    个
	回函情况：                  个

	表决态度：赞成：                       共      个单位  
赞成，但有意见或建议：                 共      个单位  
不赞成，如果采纳意见或建议改为赞成：   共      个单位  
弃权：                                 共      个单位  
不赞成：                               共      个单位  
未复函：                               共      个单位  

	函审结论：
 
 
 
 

	起草单位技术负责人：
(签名，盖公章)
 
 
 
年      月      日  
	组织函审单位技术负责人：
(签名，盖公章)
 
 
 
年      月      日 

	组织函审单位承办人(签名)：            联系电话：
 

	
	
	


 
附录B  标准的用词说明
(标准的附录)
B1  GB/T 1  推荐用词
B1.1  表示对标准要严格遵从，不允许偏离标准要求的用词
    正面词采用“应”；反面词采用“不应”。
B1.2  表示在正常情况下首先应这样做的用词
    正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。
B1.3  表示在标准规定的范围内允许稍有选择的用词
    正面词采用“可以”；反面词采用“不必”。
B1.4  表示事物因果关系的可能性和潜在能力的用词
    正面词采用“能”；反面词采用“不能”。
B2  工程建设标准推荐用词    
B2.1  表示很严格，非这样做不可的用词
    正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
B2.2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词
    正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
B2.3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词
    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
B2.4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词
    采用“可”。
 
附录C  标准层次编号示例
(提示的附录)
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    1)当标准不设篇时，去掉篇的编号。
 
附录D  标准条文编排示例
(提示的附录)
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总  目  录
综合卷
GB/T 15834—1995  标点符号用法
GB/T 15835—1995  出版物上数字用法的规定
GB/T 15945—1995  电能质量  电力系统频率允许偏差
GB/T 3935.1—1996  标准化和有关领域的通用术语
DL/T 600—1996  电力标准编写的基本规定
 
电气卷
GB 50254～50259—1996  电气装置安装工程施工及验收规范
GB/T 16434—1996  高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
GB/T 16435.1—1996  远动设备及系统接口(电气特性)
DL 560—1995  电业安全工作规程(高压试验室部分)
DL/T 572—1995  电力变压器运行规程
DL/T 573—1995  电力变压器检修导则
DL/T 574—1995  有载分接开关运行维修导则
DL/T 575.1—1995  控制室人机工程设计导则  视野与视区划分
DL/T 405—1996  进口252(245)—550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范(代替DL/T 405—91)
DL/T 587—1996  微机继电保护装置运行管理规程
DL/T 593—1996  高压开关设备的共用订货技术导则
DL/T 594—1996  环氧玻璃布硬质层高压开关间隔板
DL/T 596—1996  电力设备预防性试验规程
DL/T 597—1996  低压无功补偿控制器订货技术条件
DL/T 598—1996  电力系统通信自动交换网技术规范
DL/T 599—1996  城市中低压配电网改造技术原则
DL/T 601—1996  架空绝缘配电线路设计技术规范
DL/T 602—1996  架空绝缘配电线路施工及验收规范
DL/T 603—1996  气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程
DL/T 604—1996  高压并联电容器装置订货技术条件
DL/T 5056—1996  变电所总布置设计技术规程
 
火电卷
GB 5144—1994  塔式起重机安全规程
GB/T 15224.1—1994  煤炭质量分级  煤炭灰分分级
GB/T 15224.2—1994  煤炭质量分级  煤炭硫分分级
GB/T 15224.3—1994  煤炭质量分级  煤炭发热量分级
GB/T 15316—1994  节能监测技术通则
GB/T 15334—1994  煤的水分测定方法  微波干燥法
GB/T 1574—1995  煤灰成分分析方法
GB/T 15454—1995  工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定  离子色谱法
GB/T 15455—1995  工业循环冷却水中溶解氧的测定碘量法
GB/T 15456—1995  工业循环冷却水中需氧量(COD)的测定  高锰酸钾法
GB/T 15458—1995  煤的磨损指数测定方法
GB/T 15460—1995  煤中碳和氢的测定方法  电量—重量法
GB 482—1995  煤层煤样采取方法
GB 5310—1995  高压锅炉用无缝钢管
GB 3095—1996  环境空气质量标准
GB 13223—1996  火电厂大气污染物排放标准
GB 16297—1996  大气污染物综合排放标准
DL/T 588—1996  水质污染指数测定方法
DL/T 589—1996  火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则
DL/T 590—1996  火力发电厂固定式发电用凝汽汽轮机的热工检测控制技术导则
DL/T 591—1996  火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则
DL/T 592—1996  火力发电厂锅炉给水泵的热工检测控制技术导则
DL/T 595—1996  六氟化硫电气设备气体监督细则
DL/T 606—1996  火力发电厂能量平衡导则
DL/T 606.1—1996  火力发电厂能量平衡导则总则
DL/T 606.2—1996  火力发电厂燃料平衡导则
DL/T 606.3—1996  火力发电厂热平衡导则
DL/T 606.4—1996  火力发电厂电平衡导则
DL/T 606.5—1996  火力发电厂水平衡导则
DL/T 608—1996  200MW汽轮机运行导则
DL/T 609—1996  300MW汽轮机运行导则
DL/T 610—1996  200MW锅炉运行导则
DL/T 611—1996  300MW锅炉运行导则
DL/T 612—1996  电力工业锅炉压力容器监察规程
JJG 02—1996  电子皮带称实物检测装置检定规程
DL/T 5052—1996  火力发电厂辅助附属及生活福利建筑物建筑面积标准
DL 5053—1996  火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程
DL/T 5054—1996  火力发电厂汽水管道设计技术规定
DL/T 5059—1996  火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准
DL/T 5060—1996  火力发电厂金属实验室仪器设备及建筑面积配置标准
DL/T 5068—1996  火力发电厂化学设计技术规定
DL/T 5069—1996  电力建设施工及验收技术规范  钢制承压管道对接接头射线检验篇
DL 511—1993  电站设备备品配件分类与编码导则
DL 521—1993  真空净油机使用验收导则
DL 522.1～2—1993  水中二甲基酮肟的测定方法
 
水电卷
GB/T 2900.45—1996  电工术语  水轮机、蓄能泵和水泵水轮机
GB/T 15468—1995  水轮机基本技术条件
GB/T 15469—1995  反击式水轮机空蚀评定
GB/T 15613—1995  水轮机模型验收试验规程
DL 444—1991  反击式水轮机气蚀损坏评定标准
DL 446—1991  水轮机模型验收试验规程
DL/T 5015—1996  水利水电工程动能设计规范
DL/T 5050—1996  水利水电工程坑探规程
DL/T 5051—1996  水利水电工程水情自动测报系统设计规定
DL/T 5055—1996  水工混凝土掺用粉煤灰技术规范
DL/T 5057—1996  水工混凝土结构设计规范
DL/T 5058—1996  水电站调压室设计规范
DL/T 5064—1996  水电工程水库淹没处理规划设计规范
 
总  索  引
DL 444—1991  反击式水轮机气蚀损坏评定标准水电
DL 446—1991  水轮机模型验收试验规程水电
*DL 511—1993  电站设备备品配件分类与编码导则火电
*DL 521—1993  真空净油机使用验收导则火电
*DL 522.1～2—1993  水中二甲基酮肟的测定方法火电
DL 560—1995  电业安全工作规程(高压试验室部分)电气
DL/T 572—1995  电力变压器运行规程电气
DL/T 573—1995  电力变压器检修导则电气
DL/T 574—1995  有载分接开关运行维修导则电气
DL/T 575.1—1995  控制室人机工程设计导则  视野与视区划分电气
DL/T 405—1996  进口252(245)—550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范
                 (代替DL/T 405—91)电气
DL/T 587—1996  微机继电保护装置运行管理规程电气
DL/T 588—1996  水质污染指数测定方法火电
DL/T 589—1996  火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则火电
DL/T 590—1996  火力发电厂固定式发电用凝汽汽轮机的热工检测控制技术导则火电
DL/T 591—1996  火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则火电
DL/T 592—1996  火力发电厂锅炉给水泵的热工检测控制技术导则火电
DL/T 593—1996  高压开关设备的共用订货技术导则电气
DL/T 594—1996  环氧玻璃布硬质层高压开关间隔板电气
DL/T 595—1996  六氟化硫电气设备气体监督细则火电
DL/T 596—1996  电力设备预防性试验规程电气
DL/T 597—1996  低压无功补偿控制器订货技术条件电气
DL/T 598—1996  电力系统通信自动交换网技术规范电气
DL/T 599—1996  城市中低压配电网改造技术原则电气
DL/T 600—1996  电力标准编写的基本规定综合
DL/T 601—1996  架空绝缘配电线路设计技术规范电气
DL/T 602—1996  架空绝缘配电线路施工及验收规范电气
DL/T 603—1996  气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程电气
DL/T 604—1996  高压并联电容器装置订货技术条件电气
DL/T 606—1996  火力发电厂能量平衡导则火电
DL/T 606.1—1996  火力发电厂能量平衡导则总则火电
DL/T 606.2—1996  火力发电厂燃料平衡导则火电
DL/T 606.3—1996  火力发电厂热平衡导则火电
DL/T 606.4—1996  火力发电厂电平衡导则火电
DL/T 606.5—1996  火力发电厂水平衡导则火电
DL/T 608—1996  200MW汽轮机运行导则火电
DL/T 609—1996  300MW汽轮机运行导则火电
DL/T 610—1996  200MW锅炉运行导则火电
DL/T 611—1996  300MW锅炉运行导则火电
DL/T 612—1996  电力工业锅炉压力容器监察规程火电
DL/T 5015—1996  水利水电工程动能设计规范水电
DL/T 5050—1996  水利水电工程坑探规程水电
DL/T 5051—1996  水利水电工程水情自动测报系统设计规定水电
DL/T 5052—1996  火力发电厂辅助附属及生活福利建筑物建筑面积标准火电
DL 5053—1996  火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程火电
DL/T 5054—1996  火力发电厂汽水管道设计技术规定火电
DL/T 5055—1996  水工混凝土掺用粉煤灰技术规范水电
DL/T 5056—1996  变电所总布置设计技术规程电气
DL/T 5057—1996  水工混凝土结构设计规范水电
DL/T 5058—1996  水电站调压室设计规范水电
DL/T 5059—1996  火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准火电
DL/T 5060—1996  火力发电厂金属实验室仪器设备及建筑面积配置标准火电
DL/T 5064—1996  水电工程水库淹没处理规划设计规范水电
DL/T 5068—1996  火力发电厂化学设计技术规定火电
DL/T 5069—1996  电力建设施工及验收技术规范  钢制承压管道对接接头射线检验篇火电
GB 5144—1994  塔式起重机安全规程火电
GB 482—1995  煤层煤样采取方法火电
GB 5310—1995  高压锅炉用无缝钢管火电
GB 3095—1996  环境空气质量标准火电
GB 13223—1996  火电厂大气污染物排放标准火电
GB 16297—1996  大气污染物综合排放标准火电
GB 50254—1996  电气装置安装工程  低压电气施工及验收规范电气
GB 50255—1996  电气装置安装工程  电力变流设备施工及验收规范电气
GB 50256—1996  电气装置安装工程  起重机电气装置施工及验收规范电气
GB 50257—1996  电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范电气
GB 50258—1996  电气装置安装工程  1kV及以下配电线路工程施工及验收规范电气
GB 50259—1996  电气装置安装工程  电气照明装置施工及验收规范电气
GB/T 15224.1—1994  煤炭质量分级  煤炭灰分分级火电
GB/T 15224.2—1994  煤炭质量分级  煤炭硫分分级火电
GB/T 15224.3—1994  煤炭质量分级  煤炭发热量分级火电
GB/T 15316—1994  节能监测技术通则火电
GB/T 15334—1994  煤的水分测定方法  微波干燥法火电
GB/T 1574—1995  煤灰成分分析方法火电
GB/T 15454—1995  工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定  离子色谱法火电
GB/T 15455—1995  工业循环冷却水中溶解氧的测定碘量法火电
GB/T 15456—1995  工业循环冷却水中需氧量(COD)的测定  高锰酸钾法火电
GB/T 15458—1995  煤的磨损指数测定方法火电
GB/T 15460—1995  煤中碳和氢的测定方法  电量—重量法火电
GB/T 15468—1995  水轮机基本技术条件水电
GB/T 15469—1995  反击式水轮机空蚀评定标准水电
GB/T 15613—1995  水轮机模型验收试验规程水电
GB/T 15834—1995  标点符号用法综合
GB/T 15945—1995  电能质量  电力系统频率允许偏差综合
GB/T 2900.45—1996  电工术语  水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水电
GB/T 3935.1—1996  标准化和有关领域的通用术语综合
JJG 02—1996  电子皮带称实物检测装置检定规程火电
 
