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    本标准所列名词术语主要供从事电力燃煤机械的设计、科研、生产、教学、出版等有关技术人员和师生使用。 
    本标准的分章，按照全国电力燃煤机械标准化技术委员会拟定的《电力燃煤机械标准体系表》划分，并根据GB1.1—81《标准化工作导则编写标准的一般规定》编制。 
    本标准收词范围，以目前我国电力部门常用的燃煤机械和工艺布置的名词术语为主，也包括某些其它专业与之密切相关的名词术语。此外，还收编了部分国外介绍的燃煤机械名词，作为发展品种和对外技术交往使用。 
    名词术语所附英文译名，供使用者参考。 
1 基础名词术语 
1.1 输煤设计(coal handling design) 
    燃煤经外部交通运输到达电厂后，从卸煤开始(包括贮存)，到将粒度合格的煤输送至锅炉原煤仓，这一过程的工艺布置设计和设备的选择。 
1.2 输煤系统平面图(plan of coal handling system) 
    输煤各车间、建(构)筑物、铁路及与之相关的其它厂房、车间、道路等的平面位置图。 
1.3 输煤系统断面图(sectional view of coal handling system) 
    输煤系统各项机械设备的安装以及相应的车间建(构)筑物断面图。 
1.4 工艺流程图(process flow sheet) 
    用图形符号表明输煤工艺流程所使用的机械设备及其相互联系的系统图。 
1.5 输煤系统容量(capacity of coal handling system) 
    指整套输煤设备在互相配合运行时的综合小时运输量，以t/h(吨/时)计。 
1.6 输煤设备(equipment for coal handling) 
    泛指输煤系统中的各项机械设备。 
1.7 连续工作制(continuous duty) 
    机械设备带额定载荷，无定期长时间连续运转。 
1.8 断续工作制(intermittent duty) 
    机械设备有载和空载互相交替运转。 
1.9 短时工作制(short-time duty) 
    机械设备的有载时间比空载时间短。 
1.10 额定容量(rated capacity) 
    指单台机械设备在设计工况下运行规定应达到的生产能力。 
1.11 标准煤耗(standard coal consumption) 
    以燃煤的应用基低位发热量为29.27MJ/kg计算的发电煤耗或供热煤耗，即g标准煤/(kWh)或g标准煤/kJ。 
1.12 小时耗煤量(hourly coal consumption) 
    全厂所有锅炉在额定蒸发量时每小时的总耗煤量，以t/h(吨/时)计。 
1.13 日耗煤量(daily coal consumption) 
    全厂一昼夜的总耗煤量，按20～22h耗煤量计算，以t/d(吨/日)计。 
1.14 年耗煤量(yearly coal consumption) 
    全厂一年的总耗煤量，按小时耗煤量乘年利用小时数×10-4计算，以万t/a(万吨/年)计。 
1.15 来煤不均衡系数(incoming nonuniformity coefficient) 
    指每天实际运到电厂的煤量与计划日来煤量的比值。当该比值小于1时，一定时期内的来煤不均衡系数的平均值，取与1对称的大于1的值。该值称为平均来煤不均衡系数，并以此为设计的依据。 
1.16 粒度(size) 
    燃煤颗粒的大小，以mm(毫米)计。 
1.17 粒度组成(size-consist) 
    燃煤颗粒按不同粒度的重量分布。 
1.18 粒级(size fraction) 
    划分燃煤粒度的范围(如0～6mm;6～13mm;13～25mm等)。 
1.19 粘结性(viscosity) 
    煤在外力作用下粘结成团的能力，表现为对运煤机械的粘结程度。 
1.20 自燃(self-combustion) 
    煤在空气中堆存，发生氧化作用，从而产生热量，当产生的热量大于失散的热量时，温度逐渐升高，达到煤的燃点发生燃烧的现象。 
1.21 堆密度*旧称堆比重、假比重。(bulk density) 
    煤在松散状态下自由堆放，包括煤粒间的空隙和全水分在内，所测得的单位容积重量，以t/m3(吨/米3)计。 
    符号：ρ
1.22 真密度*见GB 217—63《煤的真比重测定方法》。(real density) 
    扣除煤块内细小孔隙及全水分的影响，所测得的单位容积重量，以t/m3(吨/米3)计。 
    符号：ρ 
1.23 静安息角(angle of repose) 
    煤在静止堆积状态下，煤堆侧表面与水平面的夹角，以度计。 
1.24 动堆积角(angle of move) 
    指运煤机械上负载的煤在运行状态下，煤的形体侧表面与水平面的夹角，以度计。 
1.25 内摩擦角(angle of internal friction) 
    煤堆在垂直重力作用下发生剪切破坏时，错动面的倾角。 
1.26 磨损性(abrasiveness) 
    指煤沿运煤机械滑动时对机壳、侧板等接触面的磨蚀性能。 
1.27 耐磨损性(abrasion resistance) 
    指运煤机械抵抗煤对其磨蚀的性能。 
1.28 静摩擦系数(repose friction factor) 
    指煤在静止状态下对运煤机械表面接触的摩擦系数。 
1.29 动摩擦系数(moving friction factor) 
    指煤在流动状态下对运煤机械表面接触，或机械设备在煤的表面拖动时的摩擦系数。 
1.30 相对可磨系数(relative grindability factor) 
    磨碎煤的难易程度，在风干状态下以单位质量标准煤和试验煤，由相同粒度磨碎至相同细度，所耗能量的比值。 

式中 K——相对可磨系数； 
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——单位质量标准煤磨碎至一定细度的电耗； 
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——单位质量试验煤磨碎至与标准煤同样细度的电耗。 
1.31 哈德果夫指数(Hardgrove index) 
    表示煤磨碎性的指数，按下式换算为相对可磨系数。 
K=0.0034( [image: image3.png]


)1.25+0.61 
式中 K——相对可磨系数； 
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——哈德果夫指数。 
1.32 元素分析(ultimate analysis) 
    分析煤中所含的碳C、氢H、氧O、氮N和硫S等固有元素的含量。 
1.33 工业分析(proximate analysis) 
    分析煤中所含的固定碳 [image: image5.png]


、挥发分V、灰分A、全水分 [image: image6.png]


和发热量Q。 
1.34 固定碳(fixed carbon) 
    煤中主要的可燃元素。 
    符号： [image: image7.png]



1.35 灰分(ash) 
    煤完全燃烧后残留的固态不可燃物含量。 
    符号：A 
1.36 全水分*(total moisture) 
    *见GB 211—79《煤中全水分的测定方法》； 
    煤样在采取时所含外水分和内水分的总质量，占煤样总质量的百分数。 
    符号： [image: image8.png]



1.37 外在水分①(surface moisture) 
    附着在煤粒表面，可在空气中自然风干，或在试验室用45～50℃烘箱干燥失去的水分。 
    符号： [image: image9.png]



1.38 固有水分①(inherent moisture) 
    吸附或凝聚在煤粒内部毛细孔中，可在试验室内用102～105℃干燥箱干燥失去的水分。 
    符号： [image: image10.png]



1.39 挥发分*(volatile matter) 
    *见GB 212—77《煤的工业分析方法》； 
    干燥煤样在试验室900±10℃温度下，隔绝空气加热，所失去的质量占煤样质量的百分数。 
    符号：V 
1.40 全硫分* (total sulphur) 
    *见GB 214—63《煤中全硫的测定方法》； 
    煤中所含各种形态硫的总和。 
    符号： [image: image11.png]


 
1.41 胶质层最大厚度* (maximum thickness of gelatine layer) 
   *见GB 479—64《烟煤胶质层数指测定方法》； 
   煤炭结胶性的指标之一，以y(mm)计。 
1.42 应用煤高位发热量* (gross calorific value) 
   *见GB 213—79《煤的发热量测定方法》； 
   单位重量的煤完全燃烧后所放出的全部热量，即包括水蒸气潜热的发热量，以kJ/kg(千焦/千克)计。 
    符号： [image: image12.png]Ol




1.43 应用煤低位发热量(net calorific value) 
    单位重量的煤完全燃烧后所放出的全部热量扣除煤中水蒸气潜热的发热量，以kJ/kg(千焦/千克)计。 
    符号： [image: image13.png]Olw




1.44 煤泥* (slime) 
    *见MT 33—79《选煤名词术语》； 
    选煤厂生产粒度在0.5mm以下的洗煤副产品，水分较高。 
1.45 洗中煤⑥(middling) 
    选煤厂分选过程得到的灰分介于精煤与矸石之间的产品。 
1.46 泥煤(peat) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    埋藏年限最短，炭化程度最浅的煤，呈浅棕色和褐色，密度小 [image: image14.png]


=50%～70%以上， [image: image15.png]


=50%～70%。 
1.47 无烟煤①  (anthracite coal)
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    埋藏年限最久，炭化程度最深的煤，呈灰黑色，光泽强、密度大， [image: image16.png]


=1%～15%， [image: image17.png]


=0%～10%，y=0 
1.48 褐煤①(lignitous coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    埋藏年限较无烟煤短，呈褐色、褐黑色， [image: image18.png]


=20%～40%， [image: image19.png]


=40%。 
1.49 气煤①(gas coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    易结焦，主要用于炼焦，属烟煤， [image: image20.png]


＞30%，y＞5～25mm。 
1.50 肥煤①(rich coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    粘结性最强，易结焦，主要用于炼焦，属烟煤， [image: image21.png]


=26%～37%，y＞25～30mm。 
1.51 焦煤①(coking coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    炭化程度较肥煤高，主要用于炼焦或作炼焦配煤，属烟煤。 
1.52 瘦煤①(lean coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    炭化程度最高的一种炼焦煤，可炼焦，也可用于发电，属烟煤， [image: image22.png]


＞14%～20%，y=0～20mm。 
1.53 长焰煤①(candle coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    属最年轻的一种烟煤，燃烧时火焰较长，不能炼焦， [image: image23.png]


＞37%，y=0～5mm。 
1.54 不粘结煤①(non-caking coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    成煤初期受到不同程度氧化的烟煤，性质与褐煤接近不能炼焦，主要作发电和民用， [image: image24.png]


＞20%～37%，y=0mm。 
1.55 弱粘结煤①(weak caking coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    灰分和硫分较低，易洗选，属烟煤，可作配煤炼焦， [image: image25.png]


＞20%～37%，y=0(成块)～9mm。 
1.56 分煤①(steam coal) 
    见1958年《中国煤分类(以炼焦为主)方案》。 
    炭化程度比瘦煤更高的烟煤，一般无粘结，不能炼焦，燃烧时火焰短，灰分高，主要作动力燃料， [image: image26.png]


＞14%～20%，y=0(成块)～12mm。 
1.57 矸石②［refuse(rock)］
    见MT 33—79《选煤名词术语》。 
    选煤厂重力分选过程排出的高灰分产品。 
1.58 精煤②(clean coal) 
    见MT 33—79《选煤名词术语》。 
    选煤厂分选符合规定精煤质量指标的产品。 
1.59 煤样(coal sample) 
    从进入锅炉燃烧之前的原煤中，按规定方法取出一定重量的、具有代表性的煤——煤样。 
1.60 原始煤样(original coal sample) 
    各批煤中所取得的试样，在未作处理之前都称原始煤样，它是由许多分样组成的。 
1.61 分样(separate sample) 
    用取样工具在平均分布的地点一次取得的煤样。 
1.62 试验室煤样(laboratorial coal sample) 
    由原始煤样制备的，粒度约3cm，必须保持原来的性质和全水分。 
1.63 分析煤样(analysis coal sample) 
    由试验室煤样制成，粒度在0.2cm以下。 
1.64 煤样缩制*  (coal sample reduction)
    *  见GB 474—77《煤样缩制方法》。 
    将原始煤样按规定的方法和步骤制成具有代表性的分析试验煤样。 
1.65 筛上物(筛分剩余量)(screen overflow) 
    经某一筛孔尺寸筛分未透过筛孔的煤量，以质量百分数表示。 
1.66 筛下物(筛分通过量)(screen underflow) 
    经某一筛孔尺寸筛分透过筛孔的煤量，以质量百分数表示。 
1.67 筛上粒级(oversize) 
    大于筛孔尺寸的颗粒度。 
1.68 等厚筛分(screening process with constant bed thickness) 
    一种筛分原理，筛分过程中，筛面上的煤层厚度，从入料端至排料端基本保持不变以提高透筛率。 
1.69 概率筛分(probability process) 
    按照概率理论完成物料筛分的过程。 
1.70 煤的破碎(breaking of coal) 
    将大煤块破碎至合格的粒度的过程。 
1.71 破碎比(size reduction ratio) 
    破碎前的物料的最大粒度与破碎后最大粒度之比值。 
2 运煤设备 
2.1 敞车(truck) 
    指普通运煤车辆，无盖，有较高侧板，两边设有可翻开的侧门，以便卸除物料。 
2.2 底开车(hopper wagon) 
    专用运煤车辆，无盖，车底部两侧有可开闭的闸门，用风动或手动打开闸门，煤即借自重卸下。 
2.3 旋转车钩车(rotary coupler wagon) 
    是一种特定车钩的车辆，被连的两节车之间不摘钩即可相对旋转，进入翻车机卸煤时，不需摘钩。 
2.4 侧倾自卸车(侧卸车)(self-unloading side tiper) 
    运煤专用车辆，无盖，侧板可开启，用风动将车厢顶向一侧倾斜，物料即借自重从侧面卸下。 
2.5 拖轮(tug) 
    用于拖带内河驳船的机动船舶。 
2.6 驳船(barge) 
    非自航船，需用拖船拖带行驶，用于运煤的单层甲板或无甲板的船舶。 
2.7 自卸船(self-unloading ship) 
    船体本身带有卸料装置，可以把物料卸至码头。 
2.8 长距离带式输送机(long distance belt conveyer) 
    泛指单机长度在数百米至一千米以上的带式输送机，可做为厂外长距离运煤。 
2.9 多滚筒驱动装置(multiple driver) 
    长距离大功率带式输送机，单机采用二个以上的驱动装置。 
2.10 电力液压推杆制动器(electro-hydraulic thruster brake) 
    以液体油作为介质，驱动推杆进行制动。 
2.11 煤浆管道运输(coal slurry pipage transport) 
    煤制成一定浓度的煤浆，用泵和管道作长距离运输。 
2.12 煤浆制备(preparation of coal slurry) 
    将煤破碎至合格粒度，然后加水，制成适合于管道运输的煤浆以备加压输送。完成这一制浆工艺过程称为煤浆制备。 
2.13 浓缩机(thickener) 
    借重力或离心力的作用提高煤水浆浓度的设备。 
2.14 脱水机(dewaterer) 
    以重力或机械力降低煤浆水分的机器设备。 
2.15 干燥机(dryer) 
    利用热能降低煤浆水分的机器设备。 
2.16 分级机(classifier) 
    借沉降速度的差别，使煤浆中的煤分成若干粒级的机器设备。 
2.17 离心脱水机(centrifugal dewaterer) 
    利用离心原理使煤浆脱水的机器设备。 
2.18 往复泵(reciprocating pump) 
    用于煤浆管道运输的一种泵型。 
2.19 柱塞泵(plunger pump) 
    用于煤浆管道运输的一种泵型。 
2.20 活塞泵(piston pump) 
    用于煤浆管道运输的一种泵型。 
2.21 耙式浓缩机(rake thickener) 
    由圆形倾斜底池子和绕中心回转耙组成的浓缩设备。 
2.22 架空索道运输(aerial cableway transport) 
    沿山地、丘陵或农田辅设的架空缆索，借悬挂于缆索上的吊斗将煤运达电厂。 
2.23 吊斗(hang ship) 
    属于架空索道运输的组件，吊挂在索道上的载煤斗。 
2.24 缆索运输(cable transport) 
    钢索以托辊支承，拖带斗车沿窄轨铁路将煤运达电厂。 
2.25 “V”形斗车(“V”形矿车)(V-type tub) 
    V形斗，轨距600mm，斗容0.6～1.1m3，用于窄轨或缆索运输。 
2.26 “U”形斗车(U-type tub) 
    U形车，轨距600～762mm，斗容0.55～1.0m3用于窄轨或缆索运输。 
3 卸煤及配套设备 
3.1 转子式翻车机(rotary tipper) 
    车辆中心基本与转子同心，车辆与转子同时回转，将煤卸在转子下方受煤斗中。 
3.2 侧倾式翻车机(side tipper) 
    车辆与转子有一定偏心距离，借转子的悬臂将车辆举升，煤被倾卸在一侧的受煤斗中。 
3.3 翻车机(car dumper) 
    泛指每次只翻卸一节车皮的卸车机械。 
3.4 双联翻车机(tandem car dumper) 
    每次同时翻卸两节车皮的卸车机械。 
3.5 重车牵车器(full wagon puller) 
    推车器工作位置在载重列车前端，将列车牵引至卸煤装置。 
3.6 重车推车器(full wagon pusher) 
    推车器工作位置在载重列车后端，将列车顶推至卸煤装置。 
3.7 空车推车器(empty wagon pusher) 
    翻车机调车配套设备。工作位置在空车线上，将翻车机卸煤后排除的空车逐个推送一定距离，集结成车列，由机车牵走。 
3.8 摘钩平台(coupler disconnection platform) 
    翻车机调车配套设备。安装在翻车机的前方，借液压装置将平台一端抬升，使停于其上的重车自动摘钩并溜进翻车机，台面又自动复平，进行下一重车自动摘钩。 
3.9 迁车平台(traverser) 
    翻车机调车配套设备。安装在翻车机后方，将卸煤后排除的空车横移至空车线，再由空车推车器推出集结。 
3.10 小推车器(small-pusher) 
    翻车机调车配套设备。装于翻车机停车台和迁车台上，将空车推出。 
3.11 定位器(positioner) 
    装于翻车机，迁车台或铁路轨道上，用以制动慢速溜放的车皮，使之停放在预定位置。 
3.12 液压缓冲器(hydraulic damper) 
    借液压阻尼作用，对在作惯性滑行的车皮进行缓冲，减速至停止。 
3.13 调度绞车(dispatch winder) 
    用于调度车辆至指定位置的牵引设备。 
3.14 装卸桥(loader-unloader) 
    具有门型架和小车抓斗，跨度大于30m，有较大的悬臂工作长度，整机沿基础轨道移动，以变换工作位置。用于堆、存、取、卸等综合作业。 
3.15 管结构装卸桥(tubular structure loader-unloader) 
    装卸桥的主梁采用钢管结构。 
3.16 箱形结构装卸桥(boxlike structure loader-unloader) 
    装卸桥的大梁及支腿采用钢板组合箱形结构。 
3.17 桁架结构装卸桥(latticed structure loader-unloader) 
    装卸桥的大梁及支腿采用型钢桁架结构。 
3.18 单梁装卸桥(single-girder loader-unloader) 
    装卸桥为高低腿，低腿走轮由高架单梁轨道支承，高腿走轮由地面基础轨道支承。 
3.19 门式抓斗起重机(gantry grab crane) 
    具有门型架和小车抓斗，跨度一般不超过35m，悬臂最大工作长度小于9m，地面大车轨道，大车移动仅作变换工作位置。用于煤场堆取，亦可用于卸煤。 
3.20 桥式抓斗起重机(bridge-type grab crane) 
    具有桥架，抓斗小车和固定操纵室，沿两排柱支承的高架吊车梁轨道行走，作业范围限于跨内，用于堆、取、存、卸等综合作业。 
3.21 操纵室可移动的桥式抓斗起重机(bridge-type grab crane with movable cab) 
    操纵室随抓斗小车移动的桥式抓斗起重机。 
3.22 桥式螺旋卸车机(bridge-type screw unloader) 
    具有桥架，跨于铁路上方，沿两排柱子支承的吊车梁轨道行走，借螺旋转动将煤从车皮两侧门推出。 
3.23 门式螺旋卸车机(portal-type screw unloader) 
    具有门型架，跨于铁路上方，整机沿地面轨道行走，借螺旋转动将煤从车皮两侧门推出。 
3.24 Г型螺旋卸车机(Г-type screw unloader) 
    具有“Г”型架装在铁路一侧，整机沿地面轨道行走，借螺旋转动将煤从单侧(或双侧)车门推出。 
3.25 斗链卸车机(bucket-chain unloader) 
    具有门型架，跨于铁路上方，整机沿地面轨道行走，借戽斗挖掘将煤从车皮提升至门架上方的带式输送机，然后卸于铁路两旁。 
3.26 双线斗链卸车机(two lines bucket-chain unloader) 
    具有门型架，跨于两条铁路上方，整机沿地面轨道行走，斗链机构可横向移动，卸除双铁路线停放的两列车皮。 
3.27 双线桥式螺旋卸车机(two lines bridge-type screw unloader) 
    具有桥架跨于两条铁路上方，沿两排柱支承的吊车梁轨道行走。螺旋卸车机构可横向移动，卸除双铁路线停放的两列车皮。 
3.28 手扶卸煤铲(hand unload scraper) 
    以卷扬机牵引，人手扶铲，将煤从车上刮卸下来。 
3.29 挖掘提升卸船机(digging elevator ship unloader) 
    由门座、悬臂皮带、可调平衡重和戽斗组成，悬臂变幅伸进煤驳，借戽斗挖掘提升给悬臂皮带输出戽斗机构可摆动，整机沿轨道行走。 
3.30 斗轮提升卸船机(bucket-wheel elevator ship unloader) 
    由门座、悬臂皮带、平衡重、戽斗提升机构和斗轮组成。悬臂可仰俯伸进煤驳，借斗轮挖掘取煤喂给斗链提升，经悬臂皮带输出，整机沿轨道行走。 
3.31 斗链卸船机(bucket-chain ship unloader) 
    斗链机构与带式输送机架联成一体，支承在航道中的土建架构上，运煤船移动对位，戽斗将煤提升至输送机。 
3.32 门座悬臂抓斗卸船机(gantry jib grab ship unloader) 
    具有长悬臂大变幅，可旋转机构的抓斗卸船机，门座大车沿码头地面轨道行走。 
3.33 固定回转抓斗卸船机(fixed-turnable grab ship unloader) 
    具有固定旋转车座和悬臂可变幅的抓斗卸船机。 
3.34 锤斗抓斗卸船机(锤斗吊)(hammerhead grab ship unloader) 
    具有塔式悬臂架，沿码头地面轨道行走，小车抓斗沿悬臂架移动，煤被抓入受煤斗，经短皮带输出。 
3.35 轮胎式抓斗卸船机(rubber-tyred grab ship unloaber) 
    由轮胎车架支承的悬臂抓斗可变幅旋转，随停泊位置在码头上自由活动卸船。 
3.36 浮船抓斗卸船机(pontoon grab ship unloader) 
    具有回转机座，装在囤船上，悬臂抓斗可变幅抓取驳船上的煤。 
3.37 简易固定回转抓斗卸船机(simple fixed-turnable grab ship unloader) 
    具有固定机座和可变幅的回转悬臂抓斗。 
3.38 蒸汽解冻装置(steam thawing equipment) 
    以蒸汽作为热源，利用排管间接加热方式，提高解冻室温度，对冻结煤车辆进行对流加热解冻。 
3.39 红外线解冻装置(gas infrared rays thawing equipment) 
    以电或煤气为能源，利用红外线辐射器产生的红外线，对结冻煤车进行辐射加热解冻。 
3.40 热风解冻装置(heat air thawing equipment) 
    将热空气(热风)送入解冻室，提高室内温度，对结冻煤车进行对流加热解冻。 
4 输煤设备 
4.1 斗式提升机(chain-bucket elevator) 
    由驱动装置、机壳、牵引件(链条或皮带)和若干料斗组成，料斗按一定间距固定在牵引件上，料斗随牵引件运动，将煤提升至一定高度抛卸出。 
4.2 罐斗提升机(bucket-elevator) 
    装料罐斗以绞车牵引，沿倾斜导轨上升至卸料处，借自翻机构使罐斗倾翻将煤卸出。 
4.3 吊斗提升机(skiphoist) 
    具有底开门的料斗，以电动葫芦提升至卸料处，打开底门将煤卸出。 
4.4 铸石刮板输送机(scraper conveyer with cast-stone liner) 
    由驱动装置链条刮板和槽箱组成。槽箱内壁和底衬砌铸石，可在槽箱上部任一处进煤，驱动链条刮板将煤刮出，输给下一台设备。 
4.5 埋刮板输送机(buried scraper conveyer) 
    在封闭的机壳内，借运动着的链条刮板与煤的摩擦，将煤连续输出。链条刮板在运行时埋于被输送的煤中。 
4.6 螺旋输送机(screw conveyer) 
    由驱动装置、封闭槽箱和螺旋组成，借螺旋转动，将槽箱内的煤推移输出。 
4.7 气力输送机(airslide conveyer) 
    以压力空气作为输送介质，沿管道输送经破碎至一定粒度的煤。 
4.8 板式输送机(pallet conveyer) 
    以单片钢板铰接成环带，作为运输机的牵引和承载构件，承载面具有横向隔片，置于槽箱中，驱动环带，借隔片将煤刮运输出。 
4.9 带式输送机(belt conveyer) 
    由驱动装置、拉紧装置、输送带、中部构架和托辊组成，输送带作为牵引和承载构件，借以连续输送散碎物料或成件品。 
4.10 胶带(rubber belt) 
    以帆布层芯衬垫覆盖橡胶制成的输送带，作为带式输送机的牵引和运载构件。 
4.11 高强度胶带(high-strength rubber belt) 
    以维纶芯层或尼龙芯层衬垫覆盖橡胶制成的输送带，作为带式输送机的牵引和运载构件，具有较高的径向扯断强力。 
4.12 钢带(steel-belt) 
    以碳钢制成的输送带，作为带式输送机的牵引和运载构件。 
4.13 塑料带(plastic-belt) 
    以聚氯乙烯制成的输送带，作为带式输送机的牵引和运载构件。 
4.14 钢绳芯带(cable wire belt) 
    以钢绳芯衬垫覆盖橡胶制成的输送带，作为带式输送机的牵引和运载构件。 
4.15 钢绳(缆)带(cable belt) 
    以两条钢丝绳支承胶带作为牵引和支承构件，运行中钢丝绳承受牵引力，胶带只承受载荷的压力。 
4.16 深槽型带(deep-trough belt) 
    以尼龙帆布芯层覆盖橡胶制成输送带，胶带的成槽性能好，具有较大的槽向槽角，同样的带宽可获得较大的生产力。 
4.17 花纹带(figured-belt) 
    在橡胶输送带的支承载面制成点状或条状的橡胶凸块，借以增大被输送物料的下滑阻力，增大输送机布置倾角，节省占地。 
4.18 悬挂带式输送机(underslung belt conveyer) 
    带式输送机以钢缆索悬吊支承。 
4.19 驱动装置(drive device) 
    带式输送机的动力部分，由电动机、高速轴联轴器、减速器和低速轴联轴器以及制动器组成。 
4.20 油冷式电动滚筒(oil cooling electric drive drum) 
    将电动机、减速器和传动滚筒合为一体，以机油作冷却介质，用作带式输送机传动滚筒。 
4.21 风冷式电动滚筒(air cooling electric drive drum) 
    将电动机、减速器和传动滚筒合为一体，以空气作冷却介质，用作带式输送机传动滚筒。 
4.22 传动滚筒(transmission drum) 
    带式输送机传递动力的部件。 
4.23 改向滚筒(turnabout drum) 
    用于改变输送带的运行方向或压紧输送带使其增大与传动滚筒的包角。 
4.24 槽形托辊(trough idler) 
    用于槽形带式输送机的载荷侧支承。 
4.25 深槽形托辊(deep-trough idler) 
    用于深槽形带式输送机载荷侧支承。 
4.26 缓冲托辊(absorber idler) 
    用于带式输送机受料处，减缓落料对输送带的冲击。 
4.27 重型缓冲托辊(heavy-duty absorber idler) 
    用于带式输送机受料处，减缓高落差或大块物料对输送带的冲击。 
4.28 平行下托辊(below flat idler) 
    用于带式输送机空载侧支承。 
4.29 平行上托辊(upper flat idler) 
    用于输送成件物品的带式输送机载荷侧支承。 
4.30 槽形调心托辊(trough centring idler) 
    用于带式输送机载荷侧支承，调整输送带跑偏。 
4.31 可逆自动调心托辊(reversible self centring idler) 
    用于正反转带式输送机载荷侧支承，可自动调整输送带跑偏。 
4.32 平行上调心托辊(upper centring flat idler) 
    用于输送成件物品的带式输送机载荷侧支承，调整输送带跑偏。 
4.33 平行下调心托辊(below centring flat idler) 
    用于带式输送机空载侧支承，调整输送带跑偏。 
4.34 车式拉紧装置(take-up car) 
    由小车改向滚筒和重锤组成，借重锤拖动小车自动调节拉紧行程，对带式输送机施加足够的初张力。 
4.35 垂直拉紧装置(vertical take-up) 
    由改向滚筒、导轨和重锤组成，装在带式输送机的中部，借重锤沿导轨自动调节拉紧行程，对带式输送机施加足够的初张力。 
4.36 螺旋拉紧装置(screw take-up) 
    由改向滚筒、螺杆和框架组成，装在带式输送机的尾部，拉紧力与行程恒 定，改变行程需人工调节。 
4.37 电动拉紧装置(electric drive take-up) 
    以电动驱动绞车拉紧带式输送机的装置，对带式输送机施加足够的初张力。 
4.38 减速器(decelerator) 
4.39 齿轮联轴器(gear coupling) 
4.40 柱销联轴器(pin coupling) 
4.41 粉末联轴器(powder coupling) 
4.42 十字滑块联轴器(oldham coupling) 
4.43 制动轮联轴器(braking-wheel coupling) 
4.44 液力偶合器(fluid coupling) 
    以液体油作为工作介质，通过泵轮，将液体的动能转变为机械能，连接电动机与工作机械，实现动力的传递。 
4.45 调速型液力偶合器(variable speed fluid coupling) 
    以液体油作为介质，传递动力给工作机械的联轴器。能协调多机驱动的负荷分配。与恒定传递电动机联接，输出的轴速度可以在一定范围内调节。 
4.46 液压电磁制动器(hydraulic electromagnet brake-shoe) 
4.47 制动轮(braking-wheel) 
4.48 带式逆止器(belt brake) 
    带式输送机停车制动装置，装于倾斜带式输送机的头部滚筒奔离点处。停车时，逆止带卷进滚筒与输送带之间而制动。 
4.49 滚柱逆止器(roller brake) 
    带式输送机停车制动装置，单独装于减速器低速轴的轴伸，停车时，对传动滚筒制动。 
4.50 弹簧清扫器(spring cleanser) 
    刮板借弹簧压力紧贴输送带的载荷面，清扫卸载后粘结在输送带上的煤粉。 
4.51 刮板清扫器(scraping cleanser) 
    刮板借配重作用紧贴输送带的载荷面，清扫卸载后粘结在输送带上的煤粉。 
4.52 电动刷清扫器(electric drive brush cleanser) 
    辊形尼龙丝刷，与输送带的载荷面相接触，借电力驱动旋转，清扫粘结在输送带上的煤粉。 
4.53 空段清扫器(nonloaded cleanser) 
    装于带式输送机非载荷侧，清除掉进回空侧的杂物。 
4.54 导料槽(guide chute) 
    装于带式输送机的受料处，约束物料不往外撒落。 
4.55 电动单轨抓斗起重机(electric drive monorail grab crane) 
    具有司机室、抓斗和行走机构的单轨起重机。 
4.56 四绳轻型抓斗(light-duty 4-cables grab) 
    抓斗的开闭动作以双根钢丝绳绕动，滑轮倍率为3。用以抓取堆密度≤1.0t/m3的物料。 
4.57 单绳重型抓斗(heavy duty single cable grab) 
    抓斗的开闭动作，以单根钢丝绳绕动，滑轮倍率为1～2。用以抓取堆密度2.2～3t/m3的物料。 
4.58 马达抓斗(motor grab) 
    抓斗带有电葫芦，开闭动作由电葫芦钢丝绳绕动，抓取物料堆密度：中型0.8～1.2t/m3，重型1.6～2.4t/m3。 
4.59 液压马达抓斗(hydrostatic motor grab) 
    抓斗带有液压马达(液压电动机)，开闭动作由液压马达直接驱动。抓取物料密度≤3.0t/m3。 
5 煤场设备 
5.1 斗轮堆取料机(bucket-wheel stacker-reclaimer) 
    由门座行走机构，回转机构变幅悬臂、斗轮和尾车组成，用于煤场堆取料 作业。 
5.2 圆形煤场斗轮堆取料机 
     (bucket-wheel stacker-reclaimer for circular coal yard) 
    由斗轮取料机和可回转的悬臂堆料机两个独立部分组成，在环形轨道上移动，用于煤场堆取料作业。 
5.3 平衡式堆料机(balance-type stacker) 
    由门座转台、尾车、悬臂胶带机和平衡重锤组成，沿轨道行走，借液压缸控制其仰俯，将煤输送至轨道两侧堆存。 
5.4 桅杆式堆料机(mast-type stacker) 
    由门座、转台、尾车、悬臂胶带机和平衡重锤组成，沿轨道行走，悬臂长达60m以上，以绳索或拉杆支承，借液压缸控制其仰俯，将煤输送至轨道两侧堆存。 
5.5 摇臂堆料机(jib stacker) 
    用于条形煤场堆煤。由大车、门座行走机构、尾车和可旋转仰俯的悬臂胶带机组成，大车沿轨道移动，借悬臂胶带机堆煤。 
5.6 可逆悬臂堆料机(reversible boom stacker) 
    由行走车悬臂胶带机和堆料带式输送机组成，沿轨道行走。悬臂皮带悬伸于行走车两侧，可逆转动，向轨道两侧堆料。 
5.7 移动胶带堆料机(portable conveyer stacker) 
    由机架、行走轮、传动装置和输送带组成。机架中部绞接，可仰俯一定角度整机长一般20m以内。借外力推拖移动工作位置。 
5.8 高架悬臂堆料机(high-frame boom stacker) 
    由行走车、固定悬臂皮带和供煤带式输送机组成，在高架桥梁上移动，通过悬臂胶带机将煤撒落在高架一侧的场地堆存。 
5.9 斗轮取料机(bucket-wheel reclaimer) 
    用于条形煤场取煤，由门座、转台、可旋转变幅的悬臂胶带机和斗轮组成，大车沿轨道移动，借斗轮旋转取煤。 
5.10 桥式滚轮取料机(bridge-type rotary-wheel reclaimer) 
    由桥架、滚轮和桥架受料胶带组成，横跨整个煤场。沿轨道行走，滚轮取料给受料胶带输出。 
5.11 履带式斗轮取料机(crawler bucket-wheel reclaimer) 
    由可变幅的带式输送机、回转机构和斗轮组成，整机履带行走，电缆卷筒供电。借斗轮旋转取料。 
5.12 桥式斗轮取料机(bridge-type bucket-wheel reclaimer) 
    由桥型架、输出皮带、转台和带有料耙的悬臂斗轮组成，整机沿轨道行走，料耙对斗轮喂料，给至输出皮带。 
5.13 门式滚轮堆取料机 
     (portal-type rotary-wheel stacker-reclaimer) 
    由门型架、滚轮活动梁升降机构、堆煤皮带和受煤皮带组成。门架横跨煤堆宽度沿轨道行走，滚轮随活动梁升降，沿煤堆横向移动取煤，堆煤皮带可向煤场堆煤。 
5.14 筒型混匀取料机(drum blender-reclaimer) 
    由带斗的筒形轮和料耙组成，料耙将两侧不同煤种喂给鼓轮，混合后给至带式输送机运出。 
5.15 履带式抓煤机(crawler grad) 
    由变幅起重悬臂、抓斗和转台机构组成，整机电力驱动，电缆卷筒供电，属带行走。 
5.16 推煤机(dozer) 
5.17 铲运机(scraper) 
    轮胎车架铲斗，以推土机或拖拉机牵引，借铲斗运煤。 
5.18 轮胎式推煤机(rubber-tyred dozer) 
    汔油机驱动，轮胎行走，液压控制推铲的起升，进行推煤作业。 
5.19 履带式装载机(crawler loader) 
    柴油机驱动，履带行走，液压缸和连杆驱动铲斗沿弧线轨迹升降进行取料和装载作业。 
5.20 蟹耙式装煤机(crab harrow loader) 
    电力驱动，履带行走，具有悬臂输出皮带和尾部受料盘，借两只蟹钳将煤耙入受料盘，给至悬臂皮带进行装载作业。 
5.21 耙料机(harrower) 
    由人字形架和轨道行车组成，横跨整个煤场宽度，人字形架一侧为主耙链——耙料，另一侧为副耙链——喂料。主耙链将煤耙入沿煤堆布置的带式输送机。 
5.22 桥型耙料机(bridge-type harrower) 
    由桥型架、料耙和行走机构组成，横跨煤场宽度沿轨道行走，将煤耙给沿煤堆布置的带式输送机。 
5.23 门型耙料机(portal-type harrower) 
    由门型架、升降耙料和行走机构组成，横跨煤堆宽度沿轨道行走，料耙随煤堆升降，将煤耙给沿煤堆布置的带式输送机。 
5.24 钉齿耙(spike-tooth harrow) 
    配合煤场取煤机械使用，作振动、疏松、喂料之用，借以防止流动性不好的煤塌方砸埋设备。 
5.25 伸缩落煤管(telescopiform chute) 
    用于煤场高位落煤时，随堆煤的高度而伸缩，防止煤尘飞扬。 
6 筛分破碎设备 
6.1 筛分(screening) 
    煤通过筛面按筛孔尺寸分成不同粒级的过程。 
6.2 筛面(screen surface) 
    实现筛分作业，具有筛孔的工作面。 
6.3 筛孔(mesh) 
    筛面上开有与筛分煤粒尺寸相应的孔。 
6.4 开孔率(percentage of opening) 
    筛孔总面积占筛子全面积的百分数。 
6.5 筛子工作面积(screen working area) 
    筛分机工作部分的结构面积。 
6.6 筛分效率(efficiency of screening) 
    评定筛机效果的指标。指燃煤经筛机透过筛孔的粒级含量与进入筛机前所含的同一粒级含量之比，以%表示。 
6.7 固定筛(fixed screen) 
    不运动的筛分设备，筛面倾斜布置，靠物料在筛面上自然滑下进行筛分。 
6.8 振动筛(vibrating screen) 
    泛指按各种振动原理制成的筛机。 
6.9 共振筛(resonance screen) 
    借偏心轴转动，通过橡胶弹簧，将周期性的激振力传给筛箱使其共振进行筛分。 
6.10 滚轴筛(roller screen) 
    具有横向排列的筛轴，各轴按同一方向旋转，轴上按一定间隙排列筛盘，搅动物料进行筛分。 
6.11 惯性振动筛(inertia vibrating screen) 
    由具有偏心重的飞轮(激振器)旋转，使筛子获得惯性力振动进行筛分。 
6.12 偏心振动筛(eccentric vibrating screen) 
    具有偏心旋转轴，使筛框沿偏心距往复振动进行筛分。配有飞轮，用以平衡偏心载荷。 
6.13 自定中心振动筛(单轴振动筛) 
     (self-centering vibrating screen) 
    具有偏心轴和偏心轴套，可调整得到不同的合成偏心度(即自定中心)旋转偏心轴，筛箱按垂直闭合轨迹振动进行筛分。 
6.14 直线振动筛(line vibrating screen) 
    筛机悬挂，具有一对双旋转的偏心相对转动，在同一方向产生激振力，使筛网沿一定角度作直线振动进行筛分。 
6.15 滚筒筛(trommel screen) 
    滚筒由按筛孔尺寸排列的圈形篦条组成，装在中间轴上，轴两端有轴承支撑，物料从滚筒一端进入，旋转滚筒进行筛分。 
6.16 自同步概率筛(self-synchronism probability screen) 
    按照概率理论完成筛分过程的筛机。筛面具有大倾角(30°～60°)大筛孔(10倍于普通筛孔)多层(3～6层)由两台振动电动机传带，两台振动电动机在运转中自动形成同步，产生往复振动。 
6.17 等厚筛(constant thickness screen) 
    按等厚筛分原理制成。筛面的倾角，以入料端至出料端由大变小，造成筛面上的料层呈等厚状态进行筛分。 
6.18 电磁振动筛(electro-magnetic vibrating screen) 
    利用电磁力激振器使筛箱振动进行筛分。 
6.19 链条筛(chain screen) 
    由驱动装置、筛箱和带筛板的排链组成。煤从筛箱一端进入，随排链运动进行筛分。 
6.20 碎煤机(crusher) 
6.21 环式碎煤机(ring-type crusher) 
    借高速旋转的转子上的浮动环锤，对煤块施加挤压、冲击、碾磨，使煤块破碎，从筛篦间隙排出。 
6.22 反击式碎煤机(reaction-impact crusher) 
    由机体、反击板和带有固定板锤的转子组成。借转子高速旋转，板锤对煤块冲击，使煤块在转子与反击板之间反复碰撞而破碎。 
6.23 锤击式碎煤机(hammer crusher) 
    借高速旋转的转子上的铰接锤头，将进入锤头与筛板间的煤块击碎，从筛间隙排出。 
6.24 链锤式碎煤机(chain-hammer crusher) 
    由机壳、转子、锤头、挂锤盘、链环和衬板组成。整机轴向立式布置，煤由上而下，经1～5层，在高速旋转的链锤与衬板间被击碎。 
6.25 辊式碎煤机(roll crusher) 
    具有相向转动的两个光面圆辊，对进入两辊间的煤块施加挤压作用使煤块破碎。 
6.26 双齿辊碎煤机(double tooth-rolls crusher) 
    具有相向转动的两个带齿的圆辊，对进入两辊间的煤块施加劈裂和挤压作用进行破碎。 
6.27 单齿辊碎煤机(single tooth-roll crusher) 
    具有一个带齿的圆辊和弧形板，圆辊旋转，对进入圆辊与弧形板之间煤块施加劈裂和挤压作用进行破碎。 
6.28 颚式碎煤机(jaw crusher) 
    具有固定颚板和摆动颚板，对进入两颚之间的煤块施加挤压而破碎。 
7 辅助设备 
7.1 轨道衡(rail weigher) 
    用于铁路载重车皮称重的衡器。 
7.2 动态电子轨道衡(motional electron rail weigher) 
    由机械承重台面、荷重传感器和二次仪表组成。应用电子测量技术，对行驶中的运煤列车逐车进行动态称量，数字显示，打印记录。 
7.3 数字式轨道衡(digital rail weigher) 
    由承重装置、杠杆系统、光栅计量头和显示仪表组成。根据杠杆平衡原理，运煤列车通过称重，其平衡力以光栅计数，转换模拟成重量，通过仪表显示，人工记录。 
7.4 字盘式地中衡(dial underground weigh-bridge) 
    由字盘秤头、承重台和杠杆系统组成。指针可自动指示计量，用于载重汽车称重计量。 
7.5 皮带秤(belt scale) 
    用于带式输送机运料连续计量。 
7.6 电子皮带秤(electron belt scale) 
    由称量框架、称重传感器、测速传感器和显示仪表组成。用于带式输送机运料自动连续称量，借传感器输出正比于物料重量的信号，经过放大积算处理为重量值，仪表显示。 
7.7 滚轮式皮带秤(pulley-type belt scale) 
    由滚轮连动机构、称量盘、积分器、数码表和箱壳组成。借滚轮联动，通过积分器，连续累计带式输送机运载物料的米负荷，并数码表显示。 
7.8 称量标定装置(weiging nominal device) 
    测定校核皮带秤准确度的设备。 
7.9 称量校验仓(weiging check bin) 
    用于校核皮带秤动态称量的准确度，校核仓内的物料重量，用静态称量求出。 
7.10 校验链码(check chain) 
    用于校核皮带秤的准确度，以链片和滚轮组成一定长(6～7m)的链码，置于输送带负荷侧，滚轮随输送带旋转，模拟物料重量，作用于皮带秤的传感器连续计量。 
7.11 校验称量车皮(check weighing wagon) 
    按运煤车皮的标定载重量，装载砝码或其它物料，通过轨道衡，作为校核其重量准确度之用。 
7.12 电磁振动给煤机(coal electromagnet vibrating feeder) 
    由槽体、衔铁、激振器、板弹簧和铁芯线圈等主要部分组成，借半波整流作用，在铁芯与衔铁间产生脉冲电磁力，使槽体按交流频率颤动，槽中的煤随即均匀给出。 
7.13 门式叶轮给煤机(coal portal-frame impeller feeder) 
    用于缝式煤槽，单侧拨煤。具有门型架行走机构，沿地面敷设轨道行走。 
7.14 桥式叶轮给煤机(coal bridge-frame impeller feeder) 
    用于缝式煤槽，单侧拨煤。具有桥型架行走机构，沿高架轨道行走。 
7.15 双侧叶轮给煤机(coal two sides impeller feeder) 
    用于缝式煤槽，叶轮两侧伸入煤中，双侧拨煤具有桥架行走机构，沿高架轨道行走。 
7.16 环轨犁式给煤机(coal loop track plough feeder) 
    用于具有锥底圆形窄缝口的筒仓，沿环形轨道移动，将筒仓内的煤给出。 
7.17 单向给煤机(coal single-direction feeder) 
    给煤槽一端封闭，一端开启，借偏心盘驱动给煤槽作往复运动，煤从槽的开启端单向给出。 
7.18 双向给煤机(coal double-direction feeder) 
    给煤槽两端装有闸板控制煤流，借偏心盘驱动给煤机作往复运动，开关两端闸门，煤从双向中的任一向给出。 
7.19 带式给煤机(coal belt feeder) 
    采用带式输送机部件组成，具有通长的导料槽，按导料槽横断面容积给煤，作为贮煤斗出口的给煤设备。 
7.20 圆滚给煤机(coal roller feeder) 
    由驱动装置、圆滚和带闸门的机壳组成，与贮煤斗连接，圆滚旋转，煤被带出给至受煤设备。闸门调节给煤量。 
7.21 电动移动给煤机(coal electric drive portable feeder) 
    由电动行走机架、受煤斗和单向给煤机组成，沿地面敷设轨道行走，用于水平布置的带式输送机沿线给煤。 
7.22 挡板给煤机(coal apron feeder) 
    与贮煤斗连接，借电动控制挡板的开闭度控制煤量，给至受煤设备。 
7.23 可逆配煤带式输送机(reversible blending belt conveyer) 
    用于原煤仓配煤，以电力驱动机架行走，输送带可正反转。 
7.24 卸料机(tripper) 
    用于原煤仓配煤，可沿带式输送机金属构架往复移动。 
7.25 旋转带式输送机(rotation belt conveyer) 
    用于圆筒仓装煤，以输送机长度为半径，绕筒仓中心转动，以均匀装煤。 
7.26 电动单侧犁式卸料器(electric drive single side plough) 
    固定安装，单侧犁卸，电力操纵犁头起落。 
7.27 电动双侧犁式卸料器(electric drive two sides plough) 
    固定安装，双侧犁卸，电力操纵犁头起落。 
7.28 气动单侧犁式卸料器(pneumatic single side plough) 
    固定安装，单侧犁卸，压缩空气操纵犁头起落。 
7.29 气动双侧犁式卸料机(pneumatic two sides plough) 
    固定安装，双侧犁卸，压缩空气操纵犁头起落。 
7.30 手动单侧犁式卸料器(hand-operated single side plough) 
    固定安装，单侧犁卸，手动操作犁头起落。 
7.31 手动双侧犁式卸料器(hand-operated two sides plough) 
    固定安装，双侧犁卸，手动操作犁头起落。 
7.32 移动犁式卸料机(portable plough car) 
    犁式卸料器装在小车上，用于煤仓间配煤，可沿带式输送机金属架构往复移动。 
7.33 手动单梁起重机(hand-power single beam crane) 
7.34 电动单梁起重机(motor single beam crane) 
7.35 手动葫芦(hand-chain hoist) 
7.36 电动葫芦(motor hoist) 
7.37 手动单轨行车(hand-power monorail racing) 
    维修起重工具。悬挂于工字梁轨道，手拉链轮在轨道上行走。 
7.38 手动单轨悬挂起重机(hand-power monorail hang crane) 
    维修起重工具。悬挂于两条工字梁，手拉起重、手拉在工字梁行走。 
7.39 传动滚筒电磁除铁器(drive drum magnetic separator) 
    可承受扭矩，兼作带式输送机的传动滚筒。借磁力作用将混入煤中的磁性金属吸附其上，随滚筒回转而卸除。 
7.40 滚筒式电磁除铁器(drum-type magnetic separator) 
    不能承受扭矩，装在煤流抛卸处，借磁力作用将混入煤中的磁性金属吸附其上，随之旋转卸除。 
7.41 带式电磁除铁器(belt-type magnetic separator) 
    具有电动滚筒驱动的胶带，绕电磁铁转动，悬挂于煤流处，连续地将混入煤中的磁性金属吸附在胶带上，传递至一端自动卸除。 
7.42 悬挂式电磁除铁器(hang-type magnetic separator) 
    具有马蹄形铁芯绕组的电磁铁悬挂于煤流处，将混入煤中的磁性金属吸附其上待停机断电后卸除。 
7.43 金属探测器(metal detector) 
    具有环形或矩形线圈，与电磁除铁器配合使用，预先检测混入煤中的大块磁性金属，发出信号，使电磁除铁器加大瞬时电流，将磁性金属吸除。 
7.44 除木器(wood separator) 
    用于清除混入煤中的木块。 
7.45 取样装置(sampling system) 
    由截煤器、破碎机、缩分装置和余煤处理等四个部分组成，装于带式输送机线路上，自动间断而均匀地截取原煤，将其破碎缩分成所需煤样。 
7.46 缩分装置(reduction device) 
    取样装置的组件，用于将煤样缩分至符合化验要求的煤量。 
7.47 微型振动给料器(miniature vibration feeder) 
    取样装置的组件，用于给缩分装置均匀布料。 
7.48 截煤器(cutter) 
    取样装置的组件，用于间断地从输送机上截取煤样。 
7.49 煤样破碎机(coal sample crusher) 
    取样装置的组件，用于将煤样破碎至试验煤样所需粒度。 
7.50 余煤处理装置(reject system) 
    取样装置的组件，用于将取样多余的煤返回运煤系统。 
7.51 煤样收集器(sample collector) 
    盛装煤样的容器，保证内装煤样在化验前不变质。 
8 自动化装置 
8.1 集中控制(集控)(centralized control) 
    值班人员在集控室内操作现场各项设备的起停，并获得各种运行信号。 
8.2 可编程序控制(程控)(programmable control) 
    将现场各项设备预先选择编组，启动总按钮，整机设备的启停即按一定程序运行，并获得各种运行信号。 
8.3 微机程控(minicomputer program control) 
    以微型计算机对运煤系统或某项设备执行程控指令。 
8.4 模拟控制(analogue control) 
    以模拟量做为运煤系统内的主要信号进行控制。 
8.5 数字控制(digital control) 
    以数字量做为运煤系统内的主要信号进行控制。 
8.6 翻车机自动线(automatic line of car dumper) 
    以翻车机为主体，包括摘钩、重车牵引和空车集结等一整套卸车作业，采用全自动控制的生产线。 
8.7 斗轮堆取料机全自动程序控制 
     (fully-automatic program control of bucket-wheel stacker-reclaimer) 
    斗轮机堆料和取料作业，全自动程序控制。 
8.8 强电控制(strong current control) 
    对控制、信号、测量回路选用的电压量为100V及以上，多用于对应控制。 
8.9 弱电控制(weak current control) 
    对控制、信号、测量回路选用的电压量为48V(或60V以下)，多用于选控。 
8.10 单元控制(unit control) 
    对分开布置在独立厂房的大容量机组上煤、运煤系统相应分成独立的单元控制。 
8.11 就地控制(local control) 
    在设备检修或试运时，处于解除联锁状态，就地手动控制该设备的启停；当集控(或程控)故障时，整个运煤系统就地手控运行。 
8.12 联锁装置(interlocker) 
    为防止机器误动作，在联动的机械设备之间设有电气或机械联锁装置，以保证设备按一定的工艺顺序启停。 
8.13 解除联锁(trip interlock) 
    解除电气控制联锁，使某台机械能单独启停。 
8.14 断开电路(open circuit) 
    供电流通过的连续通道被断开的电路。 
8.15 闭合电路(closed circuit) 
    具有连续的通道供电流通过的电路。 
8.16 模拟盘(屏)(analogue board) 
    布置在盘面上具有发光显示的运煤系统工艺流程模拟图。 
8.17 配电盘(switch board) 
    电能转换的开关电器控制、测量、保护等装置的组合，以及外壳支持件的成套设备总合。 
8.18 控制台(control desk) 
    控制运煤系统各种运行方式的操作台，并回收现场各种信号。 
8.19 总按钮(master push-button) 
    启停成组运行方式的按钮。 
8.20 分(支)按钮(branch push-button) 
    启停单台设备的按钮。 
8.21 紧急停车按钮(emergency stop push-button) 
    设备在运行中发生异常现象或其它事故，在设备附近供随时紧急停车的按钮。 
8.22  (电)传感器［(electric)sensor］ 
    将重量、速度、张力等转换为电信号的器件。 
8.23 电动推杆(electric drive pusher) 
    以电动机驱动一对齿轮变速，带动丝杆螺母，变旋转运动为往复直线运动，借以执行推、拉动作。 
8.24 气动推杆(pneumatic pusher) 
    以压缩空气为动力源，通过气缸及活塞连杆作往复直线运动，借以执行推、拉动作。 
8.25 电磁振动器(electromagnet trembler) 
    以电磁铁为激振源产生振动力，借以消除落煤管或金属斗壁等处的堵煤。 
8.26 附着式振动器(stickability trembler) 
    以电动机为动力源，带动偏心质量旋转，产生振动力，借以消除落煤管或斗壁等处的堵煤。 
8.27 电动闸门(electric drive gate) 
    以电力驱动闸门的开度，用于存仓出口，借以控制调节物料的流量。 
8.28 气动闸门(pneumatic gate) 
    以压缩空气驱动闸门的开度，用于存仓出口，借以控制调节物料的流量。 
8.29 电动挡板三通管(3-through-chute with electric drive gate) 
    装有电动挡板以切换物料流向的三通管。 
8.30 气动挡板三通管 
     (3-through-chute with pneumatic gate) 
    装有气动挡板以切换物料流向的三通管。 
8.31 运行切换开关(operation commutation switch) 
    运行中将煤流由此一路切换至另一路，执行这一切换动作的电源开关。 
8.32 换向开关(reverser) 
    用于运煤设备正反方向运行的电源开关。 
8.33 拉绳开关(拉线开关)(cord switch) 
    以拉绳扯动的开关，用于事故紧急停车。在拉绳的拉动范围内，均可手拉切断电源而使该机停车。 
8.34 限位开关(行程开关)(limit switch) 
    切断或闭合电路回路，用于运动机构的行程限制、终点控制、定位控制、顺逆转控制以及顺序控制等。 
8.35 限速开关(Iimit speed switch) 
    限制设备在额定转速运行的元件。 
8.36 水银开关(mercury connection) 
    以水银作为电路开、合的接触介质。 
8.37 触头(contact) 
    两个或多个导体，接触时接通电路，操作时因其相对运动而断开或闭合电路。 
8.38 堵煤触头(blockage contact) 
    装于落煤管、槽等适当位置，堵煤时触发继电器，发出堵煤信号。 
8.39 磁头检测装置(magnetic-head test device) 
    磁力放大器式重量检测器，装于带式输送机头部卸料处，借以测出物料是否运达终端。 
8.40 旋控器(rotary controller) 
    由探测器、控制器和旋转金属片组成，用于检测带式输送机带速的元件。 
8.41 执行机构(执行元件)(actuator) 
    将电信号转换为机械位移，借以执行某种规定动作的器件。 
8.42 有载指示器(on-load indicator) 
    指示设备带负荷运行的元件。 
8.43 空载指示器(no-load indicator) 
    指示设备在无负荷空转运行的元件。 
8.44 半载指示器(half-load indicator) 
    指示设备带半负荷运行的元件。 
8.45 额定负荷指示器(rated-load indicator) 
    指示设备带额定负荷运行的元件。 
8.46 位置指示器(position indicator) 
    反映行走机器所处位置的元件。 
8.47 皮带速度指示器(speed indicator of belt) 
    反映带式输送机运转速度的元件。 
8.48 工业电视［close circuit television(TV)］ 
    由摄像机、监视器、荧光屏和线路组成闭路系统，用于监视现场设备的运行状态。 
8.49 灯光显示(lamp light display) 
    在控制台上用灯光显示现场设备的运行状态。 
8.50 屏幕显示(screen display) 
    在控制室通过荧光屏幕显示现场设备的运行状态。 
8.51 数字显示(digital display) 
    用数字显示各种测试量的大小。 
8.52 指示灯(display lamp) 
    工况讯息的标志之一。 
8.53 启动信号(starting signal) 
    启动运煤设备之前，由控制室给现场发出的信号。 
8.54 停车信号(cutoff signal) 
    运行的设备在停车前，由控制室给现场发出的信号。 
8.55 告警信号(telltale signal) 
    反映锅炉原煤仓缺煤的信号。 
8.56 事故信号(accident signal) 
    设备在运行中因发生事故停车，发回控制室的信号。 
8.57 音响信号(sounding signal) 
    以声音(如铃声、喇叭)作为信号的标志。 
8.58 闪光信号(flashing signal) 
    模拟盘上以闪光显示设备的运行状态。 
8.59 煤流信号(coal flow signal) 
    反映输送带上或其它运、给煤机设备有无煤流的信号。 
8.60 煤仓高煤位信号(bin high level signal) 
    显示原煤仓的煤量已达满仓线的信号。 
8.61 煤仓中煤位信号(bin middle level signal) 
    显示原煤仓的煤量达到半仓线的信号。 
8.62 煤仓低煤位信号(bin low level signal) 
    显示原煤仓的煤量已到低仓线的信号。 
8.63 堵煤信号(blockage signal) 
    反映落煤管发生堵煤，造成壅塞时发出的信号。 
8.64 过负荷信号(overload signal) 
    反映设备在运行中，由于异常情况导致超过允许负荷运转发出的信号。 
8.65 皮带跑偏信号(belt deviation signal) 
    反映输送带跑偏度超过允许范围的信号。 
8.66 断带信号(belt breaking signal) 
    反映带式输送机运行中，输送带横向扯断或沿纵向撕裂的信号。 
8.67 皮带打滑信号(belt slipping signal) 
    反映带式输送机因过负荷或其它原因造成的打滑信号。 
8.68 返回信号(recovery signal) 
    证实各种信号已发至现场，相应返回控制室的信号。 
9 制粉设备 
9.1 计算耗煤量(calculated fuel consumption) 
    锅炉实际耗煤量扣除机械未完全燃烧损失后的耗煤量。计算耗煤量用来计算锅炉燃烧所需的空气量和烟气的生成量。 
9.2 直吹式系统(unit system) 
    煤经磨煤机研磨成粉分离后，将煤粉直接送入炉内燃烧的系统。 
9.3 中间储仓式系统(bin system) 
    煤经磨煤机燃磨成粉后，气粉混合物进入粗粉分离器不直接送入炉内燃烧而是让它经细粉分离器把煤粉从气粉混合物中分离出来，储放于煤粉仓中，锅炉的给煤量由给粉机按锅炉负荷大小供给，而磨煤机的出力不受锅炉耗煤量和负荷变化的影响，可以按本身的经济出力运行。 
9.4 磨煤机出力(mill capacity) 
    磨煤机单位时间内的制粉能力。 
9.5 煤粉细度(coal fineness) 
    煤粉通过某一号筛子筛分后，筛子上的剩余量占筛分煤粉的总量的百分数。 
9.6 可磨系数(可磨性系数、可磨指数)(grindability index) 
    在风干状态下，将单位重量标准燃料和试验燃料由相同的粒度、磨碎到相同的细度时，所消耗能量的比值统称“可磨系数”。 
    测量可磨系数我国常用苏联热工研究所法(简称BTN法Kkm)和英美的哈得罗夫法(简称哈氏法 [image: image27.png]
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的基础都是在相同的磨煤能量下来比较煤粉细度，其间的关系式如下： 
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9.7 漏风系数(air leakage factor) 
    制粉系统漏入的空气量占干燥剂量的百分比。 
9.8 最大钢球装载量(maximum charge of balls) 
    钢球磨煤机设计时的最大钢球装载量。 
9.9 最佳钢球装载量(optimum charge of balls) 
    磨煤机磨制每吨煤粉耗电量最小的钢球装载量。 
9.10 钢球充满系数(充球系数)(pack ball ratio) 
    钢球磨煤机装钢球的容积占筒体容体的百分数统称“充球系数”。 
9.11 最佳磨煤通风量(optimum pulverized air) 
    钢球磨煤机的磨煤和通风总电耗最小的通风量，它与煤种、煤粉细度以及充球系数有关。 
9.12 磨煤机干燥出力(dry coal capacity of mill) 
    是指磨煤机在单位时间内，能将多少煤由最初的水分WXY，干燥到最终水分Wmf(煤粉水分)的磨煤机出力。 
9.13 理论空气量(theoretical air) 
    每千克燃料完全燃烧时，理论上需要的化学当量干空气量。 
9.14 过剩空气系数(excess air ratio) 
    实际供给燃料燃烧的空气量与所需理论空气量之比。 
9.15 一次风(primary air) 
    向锅炉燃烧器输送煤粉而作炉中一次燃烧所需的空气量。 
9.16 二次风(secondary air) 
    经空气预热器加热后直接送入炉膛作二次燃烧所需的空气量。 
9.17 三次风(tertiary air) 
    中间储仓式热风送粉系统中，排入锅炉，炉膛的剩余干燥剂。 
9.18 粗粉分离器的循环倍率 
     (recirculate ratio of classifier) 
    简称“循环倍率”是指粗粉分离器进口煤粉量与出口煤粉量之比，计算式为： 
Knh=B/A=(A+C)/A=1+C/A 
式中 C——分离器的回粉量； 
     B——进口煤粉量； 
     A——出口煤粉量。 
    循环倍率与磨煤机和分离器工况有关。它表示每制成单位重量煤粉在磨煤机中的循环煤粉量。 
9.19 最佳循环倍率(optimum recirculate ratio) 
    制粉系统运行中对应通风电耗最小的循环倍率。 
9.20 煤粉细度调节系数(variable fineness factor) 
    粗粉分离器进口与出口煤粉细度的比较，计算式为： 
 [image: image30.png]
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——分别表示粗粉分离器进出口煤粉细度。 
ε值越大，分离器对煤粉细度的调节能力就越强。 
9.21 金属小煤斗(缓冲小煤斗、双曲线小煤斗)(coal metal hopper) 
    金属小煤斗是装在原煤仓下部的金属小煤斗，起缓冲落煤压力的作用。 
9.22 煤闸门(coal gate) 
    装设在给煤机进口截断原煤的闸门。 
9.23 给煤机(coal feeder) 
    将煤运送到磨煤机内的一种给煤设备。 
9.24 皮带给煤机(coal belt feeder) 
    通过皮带将煤输送到磨煤机的设备。 
9.25 秤量式皮带给煤机(belt scales feeder) 
    采用变速调节煤量的密封式皮带输送设备，称量可以采用机械方式或电子方式。 
9.26 圆盘给煤机(coal disk feeder) 
    转动圆盘把煤供给磨煤机的设备。 
9.27 埋刮板给煤机(buried scraper feeder) 
    是一种煤在自身的内摩擦力和刮板拖动的作用下，与箱体内沿着刮板的运动方向形成连续均匀的煤层流，不断从进煤口流向出煤口，实现连续、均匀、定量的给煤设备。 
9.28 断煤报警器(no-coal telltale) 
    是装设在制粉系统中的一种断煤报警装置。 
9.29 磨煤机(coal mill) 
    把煤块磨成粉状的机器，分“低速磨煤机”、“中速磨煤机”、“高速磨煤机”三类。 
9.30 低速磨煤机(筒式钢球磨煤机、锥形钢球磨煤机) 
    ［low speed coal mill(tubular ball mill donble-ended ball mill)］ 
    统称“钢球磨煤机”，它是由电动机通过减速器带动筒体旋转，当筒体旋转时，筒体中垫板将钢球带到一定高度落下，将煤击碎、挤压、研磨制出煤粉。 
9.31 中速磨煤机(平盘中速磨煤机、ZQM型中速磨煤机、碗式中速磨煤机、辊式中速磨煤机)［medium speed coal mill(roller mill)］ 
    统称“中速磨煤机”，该型磨煤机都是由电动机带动磨盘旋转，磨辊或球作相对运动，煤在离心力作用下，经磨辊或球之间被挤压，研磨出煤粉。 
9.32 高速磨煤机(锤击磨煤机、风扇磨煤机、竖井磨煤机) 
     (high speed coal mill) 
    转子高速旋转，由装在转子上的锤子或打击板撞击煤块而成煤粉的磨煤设备。 
9.33 木块分离器(wood block separator) 
    装在钢球磨煤机至粗粉分离器间管道上的一种除木块的装置。 
9.34 锁气器(锥式锁气器、斜板式锁气器、电动锁气器)(air lock) 
    统称“锁气器”，防止气流由高压区流向低压区，破坏煤粉的正常流动。 
9.35 粗粉分离器(重力式粗粉分离器、离心式粗粉分离器、惯性式粗粉分离器)(classifier separator) 
    统称“粗粉分离器”，分别利用重力、离心、惯性力的原理把不合格的粗粉分离出来送回磨煤机中再磨制。 
9.36 细粉分离器(cyclone pulverized coal separator) 
    是一种将煤粉从气粉混合物中用旋转离心力分离出来的设备。其煤粉落入煤粉仓，气体则由排粉风机抽出送至炉内。 
9.37 木屑分离器(wood scraps separator) 
    装在细粉分离器下部落粉管上的一种分离木屑和纤维杂物的装置。 
9.38 挡板式换向装置(damper type deflector) 
    是一种装在细粉分离器下部落粉管上把煤粉换回到螺旋输送机或煤粉仓的装置。 
9.39 螺旋输粉机(螺旋输送机)(screw feeder) 
    统称“螺旋输粉机”，利用螺旋旋转来推移物料，适宜于输送各种粉状粒状和小块状的物料。 
9.40 测粉装置(bin-level indicator) 
    利用机械式电子信号或γ射线测量煤粉仓中粉位的装置。 
9.41 叶轮给粉机(impeller feeder) 
    装设在煤粉仓下部，利用叶轮连续旋转向锅炉供给煤粉的设备。 
9.42 煤粉取样装置(coal powder sampler) 
    装设在制粉管道上用来取煤粉样品的装置。 
9.43 斜面防爆门(重力防爆门、带活动短管防爆门、圆形防爆门) 
     (bevel type explosion vent) 
    统称“防爆门”，用于设备或管道内发生爆炸时，释放爆炸发生的压力，以保护管道或设备不受破坏。 
9.44 人孔、通煤孔、手孔、吹扫孔(insp) 
    统称“孔类”，用于制粉设备、管道和部件的检修、吹扫、输通堵煤和堵粉的装置。 
9.45 单波、双波、三波补偿器(绞接式补偿器、合式补偿器) 
     (corrugated expansion joint) 
    统称“补偿器”，是一种装设于烟风煤粉管道上吸收热膨胀或吸收垂直、水平转角位移的装置。 
9.46 圆风门，单轴、双轴、三轴、四轴、五轴的方风门(blast gate) 
    统称“门类”，是一种装设于烟风煤粉管道上，用于截断、调节流量的装置。 
9.47 排粉风机(mill exhauster) 
    是制粉系统的通风和送粉设备。 
9.48 一次热风机(高温一次热风机)(heat primary fan) 
    统称“一次热风机”，是一种用在直吹式系统磨煤机前的高温通风和送粉或中储制热风送粉的设备。 
9.49 一次冷风机(cold primary air fan) 
    装设于空气预热器前的常温风机。 
9.50 密封风机(sealing fan) 
    专供正压直吹式系统的磨煤机、给煤机的密封空气的风机，用于防止带有煤粉的气粉混合物漏出设备外污染环境。 
附   录 
电力燃煤机械名词术语及英文译名索引 
1 基本名词术语 
1.1 运煤设计                   coal handling design 
1.2 运煤系统平面图             plan of coal handling system 
1.3 运煤系统断面图             sectional view of coal handling system 
1.4 工艺流程图                 process flow sheet 
1.5 运煤系统容量               capaoity of coal handling system 
1.6 运煤设备                   equipment for coal handling 
1.7 连续工作制                 continuous duty 
1.8 断续工作制                 intermittent duty 
1.9 短时工作制                 short-time duty 
1.10 额定容量                  rated capacity 
1.11 标准煤耗                  standard coal consumption 
1.12 小时煤耗量                hourly coal consumption 
1.13 日耗煤量                  daily coal consumption 
1.14 年耗煤量                  yearly coal consumption 
1.15 来煤不均衡系数            incoming nonunifor mity coefficient 
1.16 粒度                      size 
1.17 粒度组成                  size-consist 
1.18 粒级                      size fraction 
1.19 粘结性                    viscosity 
1.20 自燃                      self-combustion 
1.21 堆密度                    bulk density 
1.22 真密度                    real density 
1.23 静安息角                  angle of repose 
1.24 动堆积角                  angle of move 
1.25 内摩擦角                  angle of internal friction 
1.26 磨损性                    abrasiveness 
1.27 耐磨损性                  abrasion resistance 
1.28 静摩擦系数                repose friction factor 
1.29 动摩擦系数                moving friction factor 
1.30 相对可磨系数              relative grindability factor 
1.31 哈德果夫指数              Hardgrove index 
1.32 元素分析                  ultimate analysis 
1.33 工业分析                  proximate analysis 
1.34 固定碳                    fixed carbon 
1.35 灰分                      ash 
1.36 全水分                    total moisture 
1.37 外在水分                  surface moisture 
1.38 固有水分                  inherent moisture 
1.39 挥发分                    volatile matter 
1.40 全硫分                    total sulphur 
1.41 胶质层最大厚度            maximum thickness of gelatine layer 
1.42 应用煤高位发热量          gross calorific value 
1.43 应用煤低位发热量          net calorific value 
1.44 煤泥                      slime 
1.45 洗中煤                    middling 
1.46 泥煤                      peat 
1.47 无烟煤                    anthracite coal 
1.48 褐煤                      lignitous coal 
1.49 气煤                      gas coal 
1.50 肥煤                      rich coal 
1.51 焦煤                      coking coal 
1.52 瘦煤                      lean coal 
1.53 长焰煤                    candle coal 
1.54 不粘结煤                  non-caking coal 
1.55 弱粘结煤                  weak caking coal 
1.56 贫煤                      steam coal 
1.57 石千石                    refuse(rock) 
1.58 精煤                      clean coal 
1.59 煤样                      coal sample 
1.60 原始煤样                  original coal sample 
1.61 分样                      separate sample 
1.62 试验室煤样                laboratorial coal sample 
1.63 分析煤样                  analysis coal sample 
1.64 煤样缩制                  coal sample reduction 
1.65 筛上物(筛分剩余量)         screen overflow 
1.66 筛下物(筛分通过量)         screen underflow 
1.67 筛上粒级                  oversize 
1.68 等厚筛分                  screening process with constant bed thickness 
1.69 概率筛分                  probability process 
1.70 煤的破碎                  breaking of coal 
1.71 破碎比                    size reduction ratio 
2 运煤设备 
2.1 敞车                       truck 
2.2 底开门                     hopper wagon 
2.3 旋转车钩车                 rotary coupler wagon 
2.4 侧倾自卸车(侧卸车)          self-unloading side tiper 
2.5 拖轮                       tug 
2.6 驳船                       barge 
2.7 自卸船                     self-unloading ship 
2.8 长距离带式运输机           long distance belt conveyer 
2.9 多滚筒驱动装置             multiple driver 
2.10 电力液压推杆制动器        electro-hydraulics thruster brake 
2.11 煤浆管道运输              coal slurry pipage transport 
2.12 煤浆制备                  preparation of coal slurry 
2.13 浓缩机                    thickener 
2.14 脱水机                    dewaterer 
2.15 干燥机                    dryer 
2.16 分级机                    classifier 
2.17 离心脱水机                centrifugal dewaterer 
2.18 往复泵                    reciprocating pump 
2.19 柱塞泵                    plunger pump 
2.20 活塞泵                    piston pump 
2.21 耙式浓缩机                rake thickener 
2.22 架空索道运输              aerial cableway transport 
2.23 吊斗                      hang ship 
2.24 缆索运输                  cable transport 
2.25 “V”型斗车(“V”型矿车)  V-type tub 
2.26 “U”型斗车               U-type tub 
3 卸煤及配套设备 
3.1 转子式翻车机               rotary car dumper 
3.2 侧倾式翻车机               side tipper 
3.3 翻车机                     car dumper 
3.4 双联翻车机                 tandem car dumper 
3.5 重车牵车器                 full wagon puller 
3.6 重车推车器                 full wagon pusher 
3.7 空车推车器                 empty wagon pusher 
3.8 摘钩平台                   coupler disconnection platform 
3.9 迁车平台                   traverser 
3.10 小推车器                  small pusher 
3.11 定位器                    positioner 
3.12 液压缓冲器                hydraulic damper 
3.13 调度绞车                  dispatch winder 
3.14 装卸桥                    loader-unloader 
3.15 管结构装卸桥              tubular structure loader-unloader 
3.16 箱形结构装卸桥            boxlike structure loader-unloader 
3.17 桁架结构装卸桥            latticed structure loader-unloader 
3.18 单梁装卸桥                single-girder loader-unloader 
3.19 门式抓斗起重机            gantry grab crane 
3.20 桥式抓斗起重机            bridge-type grab crane 
3.21 操纵室可移动的桥式抓斗起重机bridge-type grab crane with movable cab 
3.22 桥式螺旋卸车机            bridge-type screw unloader 
3.23 门式螺旋卸车机            portal-type screw unloader 
3.24 Г型螺旋卸车机            Г-type screw unloader 
3.25 斗链卸车机                bucket-chain unloader 
3.26 双线斗链卸车机            two lines bucket-chain unloader 
3.27 双线桥式螺旋卸车机        two lines bridge-type screw unloader 
3.28 手扶卸煤铲                hand unload scraper 
3.29 挖掘提升卸船机            digging elevator ship unloader 
3.30 斗轮提升卸船机            bucket-wheel elevator ship unloader 
3.31 斗链卸船机                bucket-chain ship unloader 
3.32 门座悬臂抓斗卸船机        gantry jib grab ship unloader 
3.33 固定回转抓斗卸船机        fixde-turnable grab ship unloader 
3.34 锤头抓斗卸船机(锤头吊)     hammerhead grab ship unloader 
3.35 轮胎式抓斗卸船机          rubber-tyred grab ship unloader 
3.36 浮船抓斗卸船机            pontoon grab ship unloader 
3.37 简易固定回转抓斗卸船机    simple fixed-turnable grab ship unloader 
3.38 蒸汽解冻装置              steam thawing equipment 
3.39 煤气红外线解冻装置        gas infrared rays thawing equipment 
3.40 热风解冻装置              heat air thawing equipment 
4 输煤设备 
4.1 斗式提升机                 chain-bucket elevator 
4.2 罐头提升机                 bucket-elevator 
4.3 吊斗提升机                 skiphoist 
4.4 铸石刮板输送机             scraper conveyer with cast-stone liner 
4.5 埋刮板输送机               buried scraper conveyer 
4.6 螺旋输送机                 screw conveyer 
4.7 气力输送机                 airslide conveyer 
4.8 板式输送机                 pallet conveyer 
4.9 带式输送机                 belt conveyer 
4.10 胶带                      rubber belt 
4.11 高强度胶带                high-strength rubber belt 
4.12 钢带                      steel-belt 
4.13 塑料带                    plastic-belt 
4.14 钢绳芯带                  cable wire belt 
4.15 钢绳(缆)带                 cable belt 
4.16 深槽型带                  deep-trough belt 
4.17 花纹带                    figured-belt 
4.18 悬挂带式输送机            underslung belt conveyer 
4.19 驱动装置                  drive device 
4.20 油冷式电动滚筒            oil cooling electric drive drum 
4.21 风冷式电动滚筒            air cooling electric drive drum 
4.22 传动滚筒                  transmission drum 
4.23 改向滚筒                  turunabout drum 
4.24 槽形托辊                  trough idler 
4.25 深槽形托辊                deep-trough idler 
4.26 缓冲托辊                  absorber idler 
4.27 重型缓冲托辊              heavy-duty absorber idler 
4.28 平行下托辊                below flat idler 
4.29 平行上托辊                upper flat idler 
4.30 槽形调心托辊              trough centring idler 
4.31 可逆自动调心托辊          reversible self centring idler 
4.32 平行上调心托辊            upper centring flat idler 
4.33 平行下调心托辊            below centring flat idler 
4.34 车式拉紧装置              take-up car 
4.35 垂直拉紧装置              vertical take-up 
4.36 螺旋拉紧装置              screw take-up 
4.37 电动拉紧装置              electric drive take-up 
4.38 减速器                    decelerator 
4.39 齿轮联轴器                gear coupling 
4.40 柱销联轴器                pin coupling 
4.41 粉末联轴器                powder coupling 
4.42 十字滑块联轴器            oldham coupling 
4.43 制动轮联轴器              braking-wheel coupling 
4.44 液力偶合器                fluid coupling 
4.45 调速型液力偶合器          variable speed fluid coupling 
4.46 液压电磁闸区制动器        hydraulic electromagnet brake-shoe 
4.47 制动轮                    braking-wheel 
4.48 带式逆止器                belt brake 
4.49 滚柱逆止器                roller brake 
4.50 弹簧清扫器                spring cleanser 
4.51 刮板清扫器                scraping cleanser 
4.52 电动刷清扫器              electric drive brush cleanser 
4.53 空段清扫器                nonloaded cleanser 
4.54 导料槽                    guide chute 
4.55 电动单轨抓斗起重机        electric drive monorail grab crane 
4.56 四绳轻型抓斗              light-duty 4-cables grab 
4.57 单绳重型抓斗              heavy duty single cable grab 
4.58 马达抓斗                  motor grab 
4.59 液压马达抓斗              hydrostatic motor grab 
5 煤场设备 
5.1 斗轮堆取料机               bucket-wheel stacker-reclaimer 
5.2 圆形煤场斗轮堆取料机      bucket-wheel stacker-reclaimer for circular coal yard 
5.3 平衡式堆料机                balance-type stacker 
5.4 桅杆式堆料机                mast-type stacker 
5.5 摇臂堆料机                  jib stacker 
5.6 可逆悬臂堆料机              reversible boom stacker 
5.7 移动胶带堆料机              portable conveyer stacker 
5.8 高架悬臂堆料机              high-frame boom stacker 
5.9 斗轮取料机                  bucket-wheel reclaimer 
5.10 桥式滚轮取料机             bridge-type rotary-wheel reclaimer 
5.11 履带式斗轮取料机           crawler bucket-wheel reclaimer 
5.12 桥式斗轮取料机             bridge-type bucket-wheel reclaimer 
5.13 门式滚轮堆取料机           portal-type rotary-wheel stacker-reclaimer 
5.14 筒型混匀取料机             drum blender-reclaimer 
5.15 履带式抓煤机               crawler grab 
5.16 堆煤机                     dozer 
5.17 铲运机                     scraper 
5.18 轮胎式推煤机               rubber-tyred dozer 
5.19 履带式装载机               crawler loader 
5.20 蟹耙式装煤机               crab harrow loader 
5.21 耙料机                     harrower 
5.22 桥型耙料机                 bridge-type harrower 
5.23 门型耙料机                 portal-type harrower 
5.24 钉齿耙                     spike-tooth harrow 
5.25 伸缩落煤管                 telescopiform chute 
6 筛分破碎设备 
6.1 筛分                        screening 
6.2 筛面                        screen surface 
6.3 筛孔                        mesh 
6.4 开孔率                      percentage of opening 
6.5 筛子工作面积                screen working area 
6.6 筛分效率                    efficiency of screening 
6.7 固定筛                      fixed screen 
6.8 振动筛                      vibrating screen 
6.9 共振筛                      resonance screen 
6.10 滚轴筛                     roller screen 
6.11 惯性振动筛                 inertia vibrating screen 
6.12 偏心振动筛                 eccentric vibrating screen 
6.13 自定中心振动筛(单轴振动筛)  self-centering vibrating screen 
6.14 直线振动筛                 line vibrating screen 
6.15 滚筒筛                     trommel screen 
6.16 自同步概率筛               self-synchronism probability screen 
6.17 等厚筛                     constant thickness screen 
6.18 电磁振动筛                 electro-magnetic vibrating screen 
6.19 链条筛                     chain screen 
6.20 碎煤机                     crusher 
6.21 环式碎煤机                 ring-type crusher 
6.22 反击式碎煤机               reaction-impact crusher 
6.23 锤击式破碎机               hammer crusher 
6.24 链锤式碎煤机               chain-hammer crusher 
6.25 辊式碎煤机                 roll crusher 
6.26 双齿辊碎煤机               double tooth-rolls crusher 
6.27 单齿辊碎煤机               single tooth-roll crusher 
6.28 颚式碎煤机                 jaw crusher 
7 辅助设备 
7.1 轨道衡                      rail weigher 
7.2 动态电子轨道衡              motional electron rail weigher 
7.3 数字式轨道衡                digital rail weigher 
7.4 字盘式地中衡                dial underground weigh-bridge 
7.5 皮带秤                      belt scale 
7.6 电子皮带秤                  electron belt scale 
7.7 滚轮式皮带秤                pulley-type belt scale 
7.8 称量标定装置                weiging nominal device 
7.9 称量校验仓                  weiging check bin 
7.10 校验链码                   check chain 
7.11 校验称量车皮               check weighing wagon 
7.12 电磁振动给煤机             coal electromagnet vibrating feeder 
7.13 门式叶轮给煤机             coal portal-frame impeller feeder 
7.14 桥式叶轮给煤机             coal bridge-frame impeller feeder 
7.15 双侧叶轮给煤机             coal two sides impeller feeder 
7.16 环轨犁式给煤机             coal loop track plough feeder 
7.17 单向给煤机                 coal single-direction feeder 
7.18 双向给煤机                 coal double-direction feeder 
7.19 带式给煤机                 coal belt feeder 
7.20 圆滚给煤机                 coal roller feeder 
7.21 电动移动给煤机             coal electric drive protable feeder 
7.22 挡板给煤机                 coal apron feeder 
7.23 可逆配煤带式输送机         reversible blending belt conveyer 
7.24 卸料机                     tripper 
7.25 旋转带式输送机             rotation belt conveyer 
7.26 电动单侧犁式卸料器         electric drive single side plough 
7.27 电动双侧犁式卸料器         electric drive two sides plough 
7.28 气动单侧犁式卸料器         pneumatic single side plough 
7.29 气动双侧犁式卸料器         pneumatic two sides plough 
7.30 手动单侧犁式卸料器         hand-operated single side plough 
7.31 手动双侧犁式卸料器         hand-operated two sides plough 
7.32 移动犁式卸料器             portable plough car 
7.33 手动单梁起重机             hand-power single beam crane 
7.34 电动单梁起重机             motor single beam crane 
7.35 手动葫芦                   hand-chain hoist 
7.36 电动葫芦                   motor hoist 
7.37 手动单轨行车               hand-power monorail racing 
7.38 手动单轨悬挂起重机         hand-power monorail hang crane 
7.39 传动滚筒电磁除铁器         drive drum magnetic separator 
7.40 滚筒式电磁除铁器           drum-type magnetic separator 
7.41 带式电磁除铁器             belt-type magnetic separator 
7.42 悬挂式电磁除铁器           hang-type magnetic separator 
7.43 金属探测器                 metal detector 
7.44 除木器                     wood separator 
7.45 取样装置                   sampling system 
7.46 缩分装置                   reduction device 
7.47 微型振动给料器             miniature vibration feeder 
7.48 截煤器                     cutter 
7.49 煤样破碎机                 coal sample crusher 
7.50 余煤处理装置               reject system 
7.51 煤样收集器                 sample collector 
8 自动化装置 
8.1 集中控制(集控)              centralized control 
8.2 可编程序控制(程控)          programmable control 
8.3 微机程控                   minicomputer program control 
8.4 模拟控制                   analogue control 
8.5 数字控制                   digital control 
8.6 翻车机自动线               automatic line of car dumper 
8.7 斗轮堆取料机全自动程序控制 fully-automatic program control of bucket-wheel 
                              stacker-reclaimer 
8.8 强电控制                   strong current control 
8.9 弱电控制                   weak current control 
8.10 单元控制                  unit control 
8.11 就地控制                  local control 
8.12 联锁装置                  interlocker 
8.13 解除联锁                  trip interlock 
8.14 断开电路                  open circuit 
8.15 闭合电路                  closed circuit 
8.16 模拟盘(屏)                 analogue board 
8.17 配电盘                    switch board 
8.18 控制台                    control desk 
8.19 总按钮                    master push-button 
8.20 分(支)按钮                 branch push-button 
8.21 紧急停车按钮              emergency stop push-button 
8.22  (电)传感器                 (electric)sensor 
8.23 电动推杆                  electric drive pusher 
8.24 气动推杆                  pneumatic pusher 
8.25 电磁振动器                electromagnet trembler 
8.26 附着式振动器              stickability trembler 
8.27 电动闸门                  electric drive gate 
8.28 气动闸门                  pneumatic gate 
8.29 电动挡板三通管            3-through-chute with electric drive gate 
8.30 气动挡板三通管            3-through-chute with pneumatic gate 
8.31 运行切换开关              operation commutation switch 
8.32 换向开关                  reverser 
8.33 拉绳开关(拉线开关)         cord switch 
8.34 限位开关(行程开关)         limit switch 
8.35 限速开关                  limit speed switch 
8.36 水银开关                  mercury connection 
8.37 触头                      contact 
8.38 堵煤触头                  blockage contact 
8.39 磁头检测装置              magnetic-head test device 
8.40 旋控器                    rotary controller 
8.41 执行机构(执行元件)         actuator 
8.42 有载指示器                on-load indicator 
8.43 空载指示器                no-load indicator 
8.44 半载指示器                half-load indicator 
8.45 额定负荷指示器            rated-load indicator 
8.46 位置指示器                position indicator 
8.47 皮带速度指示器            speed indicator of belt 
8.48 工业电视                  close circuit television(TV) 
8.49 灯光显示                  lamp light display 
8.50 屏幕显示                  screen display 
8.51 数字显示                  digital display 
8.52 指示灯                    display lamp 
8.53 启动信号                  starting signal 
8.54 停车信号                  cutoff signal 
8.55 告警信号                  telltale signal 
8.56 事故信号                  accident signal 
8.57 音响信号                  sounding signal 
8.58 闪光信号                  flashing signal 
8.59 煤流信号                  coal flow signal 
8.60 煤仓高煤位信号            bin high level signal 
8.61 煤仓中煤位信号            bin middle level signal 
8.62 煤仓低煤位信号            bin low level signal 
8.63 堵煤信号                  blockage signal 
8.64 过负荷信号                overload signal 
8.65 皮带跑偏信号              belt deviation signal 
8.66 断带信号                  belt breaking signal 
8.67 皮带打滑信号              belt slipping signal 
8.68 返回信号                  recovery signal 
9 制粉设备 
9.1 计算耗煤量                 calculated fuel consumption 
9.2 直吹式系统                 unit system 
9.3 中间储仓式系统             bin system 
9.4 磨煤机出力                 mill capacity 
9.5 煤粉细度                   coal fineness 
9.6 可磨系数(可磨性系数，可磨指数)grindability index 
9.7 漏风系数                   air leakage factor 
9.8 最大钢球装载量             maximum charge of balls 
9.9 最佳钢球装载量             optimum charge of balls 
9.10 钢球充满系数              pack ball ratio 
9.11 最佳磨煤通风量            optimum pulverized air 
9.12 磨煤机干燥出力            dry coal capacity of mill 
9.13 理论空气量                theoretical air 
9.14 过剩空气系数              excess air ratio 
9.15 一次风                    primary air 
9.16 二次风                    secondary air 
9.17 三次风                    tertiary air 
9.18 粗粉分离器的循环倍率      recirculate ratio of classifier 
9.19 最佳循环倍率              optimum reirculate ratio 
9.20 煤粉细度调节系数          variable fineness factor 
9.21 金属小煤斗(缓冲小煤斗、   coal metal hopper 
   双曲线小煤斗) 
9.22 煤闸门                    coal gate 
9.23 给煤机                    coal feeder 
9.24 皮带给煤机                coal belt feeder 
9.25 称量式皮带给煤机          belt scales feeder 
9.26 圆盘给煤机                coal disk feeder 
9.27 埋刮板给煤机              buried scraper feeder 
9.28 断煤报警器                no-coal telltale 
9.29 磨煤机                    coal mill 
9.30 低速磨煤机(筒式钢球磨     low speed coal mill (tubular ball mill donble- 
煤机、锥形钢球磨煤机)          ended ball mill) 
9.31 中速磨煤机(平盘中速磨煤机、medium speed coal mill(roller mill) 
ZQM型中速磨煤机、碗式中速 
磨煤机、辊式中速磨煤机) 
9.32 高速磨煤机(锤击磨煤机、    high speed coal mill 
风扇磨煤机、竖井磨煤机) 
9.33 木块分离器                wood block separator 
9.34 锁气器(锥式锁气器、斜     air lock 
板式锁气器、电动锁气器) 
9.35 粗粉分离器(重力式粗粉分离 classifier separator 
器、离心式粗粉分离器、惯性 
式粗粉分离器) 
9.36 细粉分离器                cyclone pulverized coal separator 
9.37 木屑分离器                wood scraps separaror 
9.38 挡板式换向装置            damper type deflector 
9.39 螺旋输粉机(螺旋输送机)     screw feeder 
9.40 测粉装置                  bin-level indicator 
9.41 叶轮给粉机                impeller feeder 
9.42 煤粉取样装置              coal powder sampler 
9.43 斜面防爆门(重力防爆门     bevel type explosion vent 
     带活动短管防爆门、圆形防爆门) 
9.44 人孔门、通煤孔、手孔、    insp 
     吹扫孔 
9.45 单波、双波、三波补偿器(绞 corrugated expansion joint 
     接式补偿器、合式补偿器) 
9.46 圆风门，单轴、双轴、三    blast gate 
     轴、四轴、五轴的方风门 
9.47 排粉风机mill exhauster 
9.48 一次风机(高温一次热风机)   heat primary fan 
9.49 一次冷风机                cold primary air fan 
9.50 密封风机                  sealing fan 
________________ 
    附加说明： 
    本标准由电力燃煤机械标准化技术委员会提出。 
    本标准由华北电力设计院、中南电力设计院负责起草。 
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