
 
第一部分   编制说明
 
《中华人民共和国职业技能鉴定规范·卸储煤设备检修工》(以下简称《规范》)是针对卸储煤设备检修的工作特点和性质，依据国家对职业技能鉴定的有关要求和原电力工业部、劳动部1995年联合颁布的《电力工人技术等级标准》及卸储煤设备检修的有关规程、制度，按照电力行业职业技能鉴定指导中心的有关文件要求，经过充分调查研究，广泛征求意见，结合目前国内卸储煤设备检修的现状与生产实际，从电力工业发展的角度出发，考虑与国际接轨的需要制定的。
《规范》分初、中、高和技师四个级别，每个级别均包括鉴定要求、鉴定内容、双向细目表，附录包括试卷样例及其参考答案。
《规范》作为职业技能鉴定的依据，其鉴定试题应不超出《规范》所界定的范围。
《规范》由辽宁省电力有限公司李居安执笔。
 
第二部分   鉴定要求
 
初级卸储煤设备检修工鉴定要求
 
       一、适用对象
       专门从事卸储煤设备检修工作的人员。
       二、申报条件
       具备下列条件之一者，可申报初级水平鉴定：
       1.技工学校、职业学校本专业(工种)毕业；
       2.就业训练中心及各类培训机构本工种初级技术等级培训结业；
       3.从事本工种工作2年以上，并经过本工种初级技术培训；
       4.大、中专毕业或结业，并经过本工种初级技能训练。
       三、考评员与应考者比例
       1.理论知识考试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1)；
       2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。
       四、鉴定方式和时间：
       技能鉴定采用理论知识考试和技能操作考核两种方式进行。
       1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分，考试达60分及以上为合格；
       2.技能操作考核时间(含笔试、答辩及实际操作)为4h，满分为100分，考核达60分及以上为合格。
       以上理论知识考试和技能操作考核两项均合格者，视为技能鉴定合格。
       五、鉴定工具、设备要求
根据技能操作考核的要求，配备必需的鉴定工具、设备。
 
中级卸储煤设备检修工鉴定要求
 
       一、适用对象
       专门从事卸储煤设备检修工作的人员。
       二、申报条件
       具备下列条件之一者，可申报中级水平鉴定：
       1.取得初级《技术等级证书》后，在本专业(工种)工作4年以上，并经本工种中级技术等级培训；
       2.从事本专业(工种)工作实践8年以上，并经过本工种中级技术等级培训；
       3.技工学校或职业学校、大中专院校毕业，并经本工种中级技能训练。
       三、考评员与应考者比例
       1.理论知识考试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1)；
       2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。
       四、鉴定方式和时间
       技能鉴定采用理论知识考试和技能操作考核两种方式进行。
       1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分，考试达60分及以上为合格；
       2.技能操作考核时间(含笔试、答辩及实际操作)为4h，满分为100分，考核达60分及以上为合格。
       以上理论知识考试和技能操作考核两项均合格者，视为技能鉴定合格。
       五、鉴定工具、设备要求
根据技能操作考核的要求，配备相应的鉴定工具、设备。
 
高级卸储煤设备检修工鉴定要求
 
       一、适用对象
       专门从事卸储煤设备检修工作的人员。
       二、申报条件
       具备下列条件之一者，可申报高级水平鉴定：
       1.取得中级《技术等级证书》后，在本专业(工种)工作4年以上，并经高级技术等级培训； 
       2.从事本专业(工种)工作实践14年以上，并经过本工种高级技术等级培训；
       3.高级技工学校毕业，并经本专业(工种)高级技能训练。
       三、考评员与应考者比例
       1.理论知识考试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1)；
       2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。
       四、鉴定方式和时间
       技能鉴定采用理论知识考试和技能操作考核两种方式进行。
       1.理论知识考试时间为120min，试卷满分为100分，考试达60分及以上为合格；
       2.技能操作考核时间(含笔试、口试、答辩及实际操作)为4h，满分为100分，考核达60分及以上为合格。
       以上理论知识考试和技能操作考核两项均合格者，视为技能鉴定合格。
       五、鉴定工具、设备要求
根据技能操作考核的要求，配备相应的鉴定工具、设备。
 
燃料检修技师鉴定要求
 
       一、适用对象
       专门从事燃料检修工作的人员。
       二、申报条件
       具备如下条件者，可申报技师资格考评：
       取得高级《技术等级证书》后，在本专业(工种)工作3年以上，并经技师预备班培训。
       三、考评员与应考者比例
       1.理论知识考试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1)；
       2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)；
       3.技术论文答辩原则上每3名应考者配1名考评员(3∶1)。
       四、鉴定方式和时间
       技能鉴定采用理论知识考试、技能操作和论文答辩考核三种方式进行。
       1.理论知识考试时间为120min，试卷满分为100分，考试达60分及以上为合格；
       2.技能操作考核时间(含口试、笔试及实际操作)为4h，满分为100分，考核达60分及以上为合格；
       3.论文答辩：考评员根据应考者技术论文提问，成绩分为及格和不及格。
       以上理论知识考试、技能操作考核和论文答辩三项均合格者，视为技能鉴定合格。
       五、鉴定工具、设备要求
根据技能操作考核的要求，配备相应的鉴定工具、设备。
 
第三部分   鉴定内容
 
初级卸储煤设备检修工鉴定内容
 
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
（%）

	知识要求
	基础知识
	   1.识图
	  (1)懂得国家标准的一般规定；
	2
	10

	
	
	
	  (2)能正确使用一般的绘图工具和仪器；
	3
 
	

	
	
	
	  (3)了解物体三视图及投影规律
	5
	

	
	
	   2.机械基础
	   (1)掌握一般常用标准件的规格、型号和使用；
	3
 
	10

	
	
	
	   (2)掌握常见的几种联接、传动方式；
	3
	

	
	
	
	(3)简单的齿轮模数和传动比计算
	4
	

	
	
	   3.钳工
	   (1)掌握一般的钳工工艺过程，如划线、锯割、攻丝、钻孔等；
	2
 
	5

	
	
	
	  (2)能正确使用一般的钳工工具和设备；
	2
 
	

	
	
	
	   (3)掌握常用量具、测量仪表、仪器的名称、型号、规格、使用和保养知识
	1
 
	

	
	
	   4.电力生产
	   了解电力生产过程的基本知识
	3
	3

	
	
	   5.电工、热工
	了解电工及热工初步知识
	2
	2

	
	专业知识
	   1.设备及系统
	   (1)熟悉卸储煤机械设备名称、型号表示法和字母、数字的代表意义；
	5
 
	25

	
	
	
	   (2)了解卸、储煤机械设备的安装位置、工作过程及系统；
	6
 
	

	
	
	
	   (3)掌握卸储煤机械设备的基本原理、主要部件的名称、结构和作用；
	10
 
	

	
	
	
	   (4)了解卸储煤机械设备的主要技术参数
	4
	


 
续表
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
（%）

	知识要求
	专
业
知
识
	   2.设备检修
	   (1)掌握卸、储煤机械设备主要部件拆装步骤、检修、试验方法和质量标准；
	10
 
	30

	
	
	
	   (2)掌握卸、储煤机械一般设备的测量和调整方法；
	10
 
	

	
	
	
	   (3)掌握常用金属、非金属垫片、涂料润滑剂、清洗剂等检修材料名称、规格和用途；
	5
 
 
	

	
	
	
	   (4)掌握常用备品配件名称、规格和使用知识
	5
 
	

	
	
	   3.工器具
	   熟悉便携式焊接机、移动式空压机等自用机具的名称、型号、规格、性能、使用规则和保护知识
	2
	2

	
	
	   4.专业规程
	   掌握《电业安全工作规程》、《燃料设备检修工艺规程》、《燃料设备运行规程》中有关条文的规定
	3
	3

	
	相关知识
	   1.法规、规程
	   (1)了解《电力生产事故调查规程》的有关规定；
	5
 
	7

	
	
	
	   (2)掌握有关的消防知识
	2
	

	
	
	   2.相关工种
	   了解电焊、气焊、起重、安全用电的基本知识
	3
	3

	技能要求
	基本技能
	   1.识绘图
	   (1)能看懂卸储煤机械设备系统图；
	5
	10

	
	
	
	   (2)能看懂一般设备的零件图、部件图
	5
	

	
	
	   2.语言文字表达能力
	   能正确填写检修技术记录，如测量数据、设备缺陷处理等
	5
	5

	
	
	   3.钳工
	   (1)具有划线、锯割、攻螺纹、钻孔等钳工操作技能；
	8
 
	10

	
	
	
	   (2)了解刮削、装配、修理等一般知识
	2
	

	
	
	   4.起重
	   能够进行简单的起重工作
	5
	5


 
续表
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
（%）

	技能要求
	专门技能
	   1.设备检修
	   (1)能正确拆装和检修抓煤机抓斗、轴承、斗轮堆取料机滑轮和尾部带式输送机等卸、储煤机械设备；
	10
 
 
	30

	
	
	
	   (2)正确拆装和检修带式输送机托辊、联轴器和轴承等卸储煤机械设备的零部件；
	10
 
 
	

	
	
	
	   (3)在指导下进行螺旋卸车机、翻车机、斗轮堆取料机、抓煤机等设备的行走或回转机构、减速机等的检修工作；
	6
 
 
	

	
	
	
	   (4)能完成大修主要工具的准备工作，如配制铲刀、刮刀等
	4
	

	
	
	   2.测量与计算
	   能进行轴瓦紧力、联轴器、输送带和托辊调整值等简单测量和计算
	15
	15

	
	
	   3.工具材料
	   (1)能正确使用、维护和保养电钻、砂轮机、千斤顶等常用的手动、风动和电动工具；
	3
 
 
	10

	
	
	
	   (2)能正确使用和保养常用工具、量具和仪表、仪器；
	3
 
	

	
	
	
	   (3)能正确使用密封胶合剂、润滑剂和清洗剂等检修辅助材料；
	2
 
	

	
	
	
	   (4)了解一些专用或特殊工具的使用方法
	2
	

	
	
	   4.消缺能力
	   能消除漏油、漏煤、填料损坏等一般设备缺陷
	5
	5

	
	相关技能
	   1.消防
	   能正确使用消防器材
	5
	5

	
	
	   2.救护
	   能进行烫伤、创伤、烧伤、触电等紧急救护
	5
	5


 
中级卸储煤设备检修工鉴定内容
 
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
（%）

	知识要求
	基础知识
	   1.识绘图
	   (1)掌握物体三视图及其投影规律；
	4
	10

	
	
	
	   (2)能正确绘出一般零件图；
	4
	

	
	
	
	   (3)了解一般的装配图
	2
	

	
	
	 
	   2.机械基础   (1)简单的物体受力分析；
	2
	16

	
	
	
	   (2)拉伸与压缩、剪切、扭转、弯曲的概念和基本计算；
	2
 
	

	
	
	
	   (3)液压传动的工作原理和系统组成；
	2
	

	
	
	
	   (4)压力、流量概念及一般计算；
	2
	

	
	
	
	   (5)掌握螺栓连接、焊接与铆接等连接方式的特点和用途；
	1
 
	

	
	
	
	   (6)掌握齿轮、蜗杆、带、链条传动的特点和区别；
	1
 
	

	
	
	
	   (7) 一般的传动比计算、齿轮模数计算等；
	2
 
	

	
	
	
	   (8)熟悉轴承的种类、规格、型号；
	2
	

	
	
	
	   (9)熟悉减速机、联轴器的种类、结构特点
	2
	

	
	
	   3.钳工
	   (1)掌握钳工的工艺过程，如刮削、装配、修理等；
	1
 
	2

	
	
	
	   (2)会使用常用的量具、测量仪器、仪表，能完成一般测量工作
 
	1
 
	

	
	
	   4.电工、热工
	   掌握电工及热工一般知识
	2
	2

	
	专业知识
	    1.设备及系统
	   (1)掌握卸、储煤系统与机械设备的规格、性能、起停运行方式；
	10
 
	25

	
	
	
	   (2)掌握卸储煤机械设备的部件结构和作用；
	10
 
	

	
	
	
	   (3)掌握卸储煤机械设备的主要技术参数
	5
	


 
续表
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
（%）

	知识要求
	专
 
业
 
知
 
识
	   2.设备检修
	   (1)掌握卸储煤机械设备检修工艺、质量标准及测量、调整、验收方法；
	10
 
	30

	
	
	
	   (2)掌握卸、储煤机械设备的部件拆装要求及注意事项；
	7
 
	

	
	
	
	   (3)熟悉卸储煤机械设备专用金属材料、涂料、填料的牌号、规格、性能、用途及金属热处理等有关知识；
	6
 
 
	

	
	
	
	   (4)掌握专用机具的结构、使用和一般保养知识；
	4
 
	

	
	
	
	   (5)掌握复杂工具、夹具、模具、量具的正确安装和调整方法
	3
	

	
	
	   3.专业规程
	   掌握《燃料设备检修工艺规程》、《燃料设备运行规程》有关条文的规定
	4
	4

	
	
	   4.计量、环保
	   了解机械、电子计量和防尘、除尘、环境保护一般知识
	1
	1

	
	相关知识
	   1.法规、规程
	   (1)掌握《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》及消防规程中有关条文的规定；
	5
 
 
	7

	
	
	
	   (2)熟悉部颁法规的有关条文规定
	2
	

	
	
	   2.质量管理
	   掌握质量管理一般知识
	2
	2

	
	
	   3.相关工种
	   掌握一定的电焊、气焊、起重、安全用电的基本知识
	1
	1

	技能要求
	基本技能
	   1.图纸资料识别
	   能看懂卸、储煤机械的一般设备结构图、装配图和有关生产技术资料
	10
	10

	
	
	   2.语言文字表达能力
	   (1)能收集、整理、填写检修记录，编写技术试验报告、工作小结和事故分析报告；
	5
 
 
	8

	
	
	
	   (2)能制订检修项目的安全措施、检修计划，填写检修工作票；
	2
 
	

	
	
	
	   (3)能编制检修项目一般工料预算
	1
	


 
续表
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
（%）

	技能要求
	基本技能
	   3.钳工
	    具有刮削、装配、修理等钳工操作技能
	10
	10

	
	
	   4.起重
	   能进行一般的起重工作
	2
	2

	
	专门技能
	   1.设备检修
	   (1)能正确拆装、更换、调整和修理抓煤机的行走机构、联轴器、减速箱、制动器、装卸桥、卸车机、翻车机和推煤机等卸储煤机械设备；
	20
 
 
 
	45


	
	
	
	   (2)能正确更换、调整、检修行走机构、减速箱、蜗轮组件、液压组件、液压操纵机构和制动装置等斗轮堆取料机的零部件；
	15
 
 
 
	

	
	
	
	   (3)能装修落煤管、机架、钢步梯和平台等；
	6
 
	

	
	
	
	   (4)拆装和胶接输送带
	4
	

	
	
	   2.工具材料
	   (1)正确使用、维护和保养各种自用机具、工具、量具和器具；
	5
 
	7

	
	
	
	   (2)能正确使用专用工具和一些特殊工具
	2
 
	

	
	
	   3.消缺能力
	   (1)能正确分析和判断卸、储煤机械设备故障原因；
	5
 
	8

	
	
	
	   (2)能及时排除较复杂的设备缺陷
	3
	

	
	相关技能
	   1.培训、传艺
	   能指导初级工的技能操作和传授技艺
	5
	5

	
	
	   2.安全措施
	   能正确做好一般工作的安全措施
	3
	3

	
	
	   3.消防、救护
	   (1)能正确使用消防器材；
	1
	2

	
	
	
	   (2)能进行烫伤、创伤、烧伤、触电等紧急救护
	1
	


 
高级卸储设备检修工鉴定内容
 
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
(%)

	知
 
 
识
 
 
要
 
 
求
	基础知识
	   1.识绘图
	   (1)常用投影制图基础；
	1
	3

	
	
	
	   (2)机械零件的表达方法；
	1
	

	
	
	
	   (3)掌握一般装配图的表达方法
	1
 
	

	
	
	   2.机械基础
	   (1)掌握几种连接方式和传动方式的特点和区别；
	2
 
	5

	
	
	
	   (2)较复杂的传动比计算、齿轮模数计算；
	1
 
	

	
	
	
	   (3)轴、轴承结构特点；
	1
	

	
	
	
	   (4)掌握减速机、联轴器和制动器的种类、结构和特点
	1
 
	

	
	
	   3.钳工
	   掌握钳工的工艺过程
	2
	2

	
	专业知识
	   1.设备检修
	(1)掌握卸储煤机械设备安装技术规范、质量与验收标准；
	10
 
	40

	
	
	
	(2)掌握卸储煤设备系统的组成、性能特点和卸储煤程序；
	8
 
	

	
	
	
	(3)掌握不同类型卸储煤设备的结构、工作过程、生产运行方式；
	8
 
 
	

	
	
	
	(4)掌握卸储煤机械设备的拆装、检修、调整工艺；
	10
 
	

	
	
	
	(5)掌握输煤机械设备的规格、结构、布置、工作过程、起停运行方式
	4
 
 
	

	
	
	   2.消缺能力
	   掌握卸储煤机械设备较复杂故障的产生原因及处理方法
	10
	10


 
续表
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
(%)

	知
 
 
识
 
 
要
 
 
求
	专业知识
	   3.仪器仪表
	   掌握精密仪器和仪表的基本工作原理、操作方法和保养知识
	5
	5

	
	
	   4.自控装置
	   熟悉卸储煤机械设备的集控、程控(或微机控制)系统的监视仪表、工业电视和保护装置的名称、性能及结构原理
	1
	1

	
	
	   5.焊接、安措
	   掌握卸储煤机械设备主要部件焊接要求及大件起吊和检修安全措施
	2
	2

	
	
	   6.专业规程
	   掌握《燃料设备检修规程》有关条文的规定
	2
	2

	
	相关知识
	   1.法规、规程
	   (1)掌握《电力法》有关知识；
	5
	15

	
	
	
	(2)掌握部颁法规、规程、条例中有关条文的规定；
	5
 
	

	
	
	
	   (3)掌握《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》及消防规程中有关的规定
	5
 
 
	

	
	
	   2.质量管理
	   (1)质量管理知识；
	5
	10

	
	
	
	   (2)班组管理和生产技术管理基本知识
	5
 
	

	
	
	   3.相关工种
	   掌握电工、焊工、起重及热工一定知识
	5
	5

	技
能
要
求
	基本技能
	   1.识绘图
	   (1)能看懂卸、储煤机械设备图、系统总装配布置图；
	3
 
	5

	
	
	
	   (2)能绘制较复杂的零件图
	2
	

	
	
	   2.钳工
	   熟练掌握本专责所需钳工操作技能
	3
	3

	
	
	   3.语言表达与计算
	   能参加编制检修方案、卸储煤设备检修计划、施工计划、技术措施和检修安全措施
	2
	2


 
续表
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
(%)

	技
 
 
能
 
 
要
 
 
求
	专门技能
	   1.设备检修
	   能熟练地进行抓煤机、卸煤机、翻车机、推煤机、铲煤机和斗轮堆取料机等设备的检修工作
	30
	30

	
	
	   2.消缺能力
	   (1)能正确判断卸储煤设备的故障原因，解决抓煤机、斗轮堆取料机行走不稳、操纵失控等较复杂的技术问题；
	6
 
 
 
	10

	
	
	
	   (2)能及时排除卸储煤设备故障
	4
 
	

	
	
	   3.新技术应用
	   (1)能针对卸储煤设备的薄弱环节，制订预防措施和设备改造方案；
	8
 
 
	10

	
	
	
	   (2)推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备
	2
	


	
	
	   4.调整、试验
	   能根据卸储煤设备集控、程控的检修要求，配合热工、电气检修，进行抓煤机、斗轮堆取料机操作装置、保护装置和燃料计量器具的检修、安装和调整
	7
	7

	
	
	   5.设备评价
	   能进行设备检修后的验收评级工作
	3
	3

	
	相关技能
	   1.组织协调能力
	   (1)能担任和指挥不同类型卸储煤设备及其系统的大修、小修和维护、试验、验收工作；
   (2)组织和指挥有关人员进行卸储煤设备检修、安装工作
	10
 
 
5
 
	15

	
	
	   2.培训传艺
	   能指导初级、中级工的技能培训和传授技艺
	8
	8

	
	
	   3.管理能力
	   能利用全质管理等科学方法来解决生产问题
	7
	7


 
燃料检修技师鉴定内容
 
	项       目
	鉴定范围
	鉴   定   内   容
	重要程度
	鉴定比重
(%)

	知
 
识
 
要
 
求
	基础知识
	   机械基础
	   能解决复杂的工艺问题，有较高的机械基础理论知识
	10
	10

	
	专业知识
	   1.专业规程
	   掌握燃料检修方面的各种法规、规程、条例
	20
	20

	
	
	   2.设备检修
	(1)掌握本厂各种卸储煤、输煤设备的构造、特性及工作原理；
	20
 
 
	40

	
	
	
	(2)能全面地负责和指导所属设备的检修工作
	20
 
	

	
	相关知识
	   自动控制
	   (1)熟悉本专业所属设备的电气、热工仪表自动控制的作用原理；
	15
 
 
	30

	
	
	
	   (2)熟悉输煤系统集中控制或程控系统
	15
 
	

	
	基本技能
 
	   绘图和钳工
	   (1)能绘制比较复杂的零件图和一般的装配图；
	5
 
	10

	
	
	
	   (2)能熟练掌握钳工操作技能
	5
	

	技
 
能
 
要
 
求
	专门技能
	   1.设备检修
	   (1)掌握本专业大型卸储煤、输煤设备的拆装、检修方法；
	15
 
	55

	
	
	
	   (2)能及时发现判断处理所属设备缺陷，并能制定相应地改进措施；
	15
 
 
	

	
	
	
	   (3)能对本专业所属设备安装、检修质量进行全面检查验收工作；
	15
 
 
	

	
	
	
	   (4)能解决所属设备检修中复杂的技术难题和工艺问题
	10
 
	

	
	
	   2.新技术应用
	   能推广使用新材料、新工艺和新技术
	5
	5

	
	相关技能
	   1.组织协调能力
	    具有丰富的检修实际经验，有较高的组织协调能力
	15
	15

	
	
	   2.培训、传艺
	   能指导初、中、高级工的技能培训和传授技艺
	15
	15


 
第四部分   双向细目表
 
卸储煤设备检修工技能鉴定知识要求双向细目表
 
	等         级
	初       级
	中       级
	高       级
	技       师

	目         标
 
鉴定比重(%)
 
鉴定范围
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合

	基
础
知
识
	识绘图
	10
	5
	3
	2
	 
	10
	2
	4
	4
	 
	3
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	机械基础
	10
	6
	2
	2
	 
	16
	4
	6
	6
	 
	5
	 
	2
	2
	1
	10
	 
	4
	6
	 

	
	钳工
	5
	3
	1
	1
	 
	2
	 
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	电力生产
	3
	3
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	电工、热工
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	专
业
知
识
	设备及系统
	25
	15
	10
	 
	 
	25
	10
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	设备检修
	30
	10
	15
	5
	 
	30
	5
	10
	10
	5
	40
	 
	15
	15
	10
	40
	 
	12
	18
	10

	
	工器具
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	专业规程
	3
	1
	 
	2
	 
	4
	 
	 
	4
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	20
	 
	8
	12
	 

	
	计量、环保
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
续表
	等         级
	初       级
	中       级
	高       级
	技       师

	目         标
 
鉴定比重(%)
 
鉴定范围
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合
	鉴定比重分配(%)
	知识
	理解
	应用
	分析与综合

	专
业
知
识
	消缺能力
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	2
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	仪器仪表
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	自控装置
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	焊接、安措
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	相
关
知
识
	法规、规程
	7
	3
	2
	2
	 
	7
	2
	2
	3
	 
	15
	 
	7
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	相关工种
	3
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	5
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	质量管理
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	1
	 
	 
	10
	 
	3
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	自动控制
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	4
	10
	10
	6

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	合       计   (%)
	100
	50
	33
	17
	 
	100
	26
	40
	29
	5
	100
	 
	34
	49
	17
	100
	4
	34
	46
	16


 
卸储煤设备检修工技能鉴定技能要求双向细目表
 
	等         级
	初       级
	中       级
	高       级
	技       师

	目         标
 
鉴定比重(%)
 
鉴定范围
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧

	基
本
技
能
	识绘图
	10
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	2
	2
	1
	5
	 
	1
	2
	2

	
	语言文字表达能力
	5
	3
	2
	 
	 
	8
	3
	3
	2
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	钳工
	10
	4
	3
	3
	 
	10
	2
	4
	3
	1
	3
	 
	 
	2
	1
	5
	 
	1
	2
	2

	
	起重
	5
	3
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	图纸资料识别
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	专
门
技
能
	设备检修
	30
	15
	10
	5
	 
	45
	10
	20
	10
	5
	30
	5
	5
	10
	10
	55
	5
	15
	20
	15

	
	测量与计算
	15
	6
	5
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	工具材料
	10
	5
	3
	2
	 
	7
	1
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	消缺能力
	5
	3
	2
	 
	 
	8
	2
	3
	2
	1
	10
	2
	3
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	新技术应用
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	2
	3
	3
	2
	5
	1
	3
	1
	 

	
	调整、试验
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	2
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	设备评价
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
续表
	等         级
	初       级
	中       级
	高       级
	技       师

	目         标
 
鉴定比重(%)
 
鉴定范围
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧
	鉴定比重分配(%)
	模仿
	掌握
	熟练
	技巧

	专
门
技
能
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	相
关
技
能
	消防、救护
	10
	4
	4
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	组织协调能力
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	2
	6
	5
	2
	15
	1
	5
	6
	3

	
	培训、传艺
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	2
	3
	 
	 
	8
	 
	2
	4
	2
	15
	1
	5
	6
	3

	
	安全措施
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	管理能力
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	合       计   (%)
	100
	47
	35
	18
	 
	100
	25
	46
	22
	7
	100
	12
	27
	38
	23
	100
	8
	30
	37
	25


 
第五部分   附       录
 
试卷样例
 
初级卸储煤设备检修工知识要求试卷
 
一、选择题(每题1分，共20分)
       将正确答案的序号填入括号中。
       1.力的三要素是力的(       )。
       (A)大小、方向和位置；(B)大小、对象和位置；(C)大小、方向和作用点；(D)大小、对象和作用点。
       2.物体单位面积上所受到的垂直作用力称为(       )。
       (A)垂直力；(B)重力；(C)压力；(D)压强。
       3.普通螺纹的牙形角为(       )。
       (A)50°；(B)55°；(C)60°；(D)65°。
       4.制图中看不见的部位应用(       )。
       (A)虚线；(B)细实线；(C)粗实线；(D)点划线。
       5.孔径的实际尺寸小于轴径的实际尺寸称为(       )。
       (A)过盈配合；(B)间隙配合；(C)过渡配合；(D)自由配合。
       6.G1表示(       )。
       (A)普通螺纹；(B)管螺纹；(C)梯形螺纹；(D)矩形螺纹。
       7. [image: image1.png]<

|



表示(       )。
       (A)8个 [image: image2.png]


的孔；(B)8个 [image: image3.png]


的孔在圆周上均布；(C)4个 [image: image4.png]


的孔；(D)4个 [image: image5.png]


的孔在圆周上均布。
       8.圆柱齿轮传动齿顶间隙为齿轮模数的(       )倍。
       (A)0.5；(B)0.35；(C)0.25；(D)0.15。
       9.通常采用润滑脂润滑的轴瓦(滑动轴承)，其顶部间隙应为(       )×轴径。
       (A)0.001～0.002；(B)0.002～0.003；(C)0.003～0.004；(D)0.004～0.005。
       10.减速机检修后试转时间不少于(       )。
       (A)30min；(B)60min；(C)90min;(D)120min。
       11.溢流阀在油液压系统中的作用是(       )。
       (A)卸荷作用；(B)重要保护作用；(C)以上都是；(D)以上都不是。
       12.有下列哪种缺陷的管子不能在液压系统中使用(       )。
       (A)伤口裂痕深度为管子壁厚的10%及以上；
       (B)伤口裂痕深度为管子壁厚的10%以下。
       13.液压缓冲器的工作原理是(       )。
       (A)动能变为热能；(B)动能变势能；(C)动能变动能；(D)动能变液压能。
       14.转子式翻车机转子与车辆最大的回转角度为(       )。
       (A)120°；(B)145°；(C)175°；(D)80°
       15.柴油机活塞缸套及活塞环磨损会出现(       )。
       (A)上排气；(B)下排气；(C)正常排气；(D)不排气。
       16.蜗轮蜗杆机构特点(       )。
       (A)传动速比大；(B)具有自锁性；(C)A、B都是；(D)A、B都不是。
       17.两齿轮啮合运动，z1＝30,z2＝15,若ω1＝5rad／s，则ω2＝ (       )。
       (A)10rad／s；(B)5rad／s；(C)15rad／s；(D)20rad／s。
       18.使用砂轮时必须(       )。
       (A)戴防护眼镜；(B)戴安全帽；(C)戴口罩；(D)戴手套。
       19.在地下维护室内对设备进行操作、巡视维护或检修工作时不得少于(       )人。
       (A)2；(B)3；(C)4；(D)5。
       20.用来专作固定安全带的绳索应在再次使用前进行检查，6个月作1次定期试验，试验是以静载荷重225kg悬吊(       )min，如有损坏或变形则不许使用。
       (A)5；(B)10；(C)15；(D)20。
       二、判断题(是画√，非画×，每题2分，共30分)
       1.尺寸公差是允许尺寸的变动量。(       )
       2.液压系统中，溢流阀在油路中起调节和控制油压的作用。(       )
       3.滚动轴承润滑干油加入量不能超过油腔容积的 [image: image6.png]


。(       )
       4.弹性联轴器适用范围较大，无论是高速轴侧或低速轴侧都可使用。(       )
       5.用锯锯割物料时，推拉锯的速度越快切割速度越快。(       )
       6.螺旋卸车机的螺旋直径常用1000mm，螺旋角一般为20°，螺旋头数一般为3头。(       )
       7.对于DQ8030型斗轮堆取料机，30表示取料能力为300t／h，80表示堆料能力为800t／h。(       )
       8.滑轮槽径向磨损不应超过钢丝绳直径的35%，轮槽壁的磨损不应超过原厚度的30%。(       )
       9.翻车机卸煤对无破碎的煤块几何尺寸不应大于300mm×300mm。(       )
       10.翻车机也适用翻卸轴瓦式车辆。(       )
       11.推煤机正常作业时行驶坡度，纵向不大于35°，横向不大于30°。(       )
       12.螺栓M20×1.5表示公称直径20mm、螺距1.5mm、细牙螺纹螺栓。(       )
       13.液压油的粘度过大时，内部摩擦增大而油压上升。(       )
       14.储煤场应有良好的照明、排水沟和消防设备，消防车辆的通路应畅通。(       ) 
       15.禁止任何人在起重工作区域内行走或停留。(       )
       三、简答题(每题5分，共15分)
       1.简述螺旋卸车机的工作原理。
       2.试述悬臂式斗轮堆取料机、门式滚轮堆取料机的主要结构?
       3.推煤机检修中拆卸操纵联杆时应注意什么?
       四、计算题(每题5分，共15分)
       1.某班组要做一只底面为圆形的油桶，已知桶的底面直径d为300mm，桶高h为500mm，求需用铁皮多少m２?
       2.有一个齿轮，模数m为5，节圆直径d为500mm，求其齿数z?
       3.带轮传动中，主动轮直径D1＝120mm，转速n1＝1500r／min，通常的摩擦力带动直径为D2＝360mm的从动轮转动，试求从动轮的转速n2。
       五、画图题(每题5分，共20分)
       1.写出给定两直线(见图11-006-1)相对位置关系。
[image: image7.jpg]



图11-006-1
2.补画视图(见图11-006-2)及其表面上线的三面投影。
[image: image8.jpg]



图11-006-2
3.补画视图(见图11-006-3)。
[image: image9.jpg]



图11-006-3
4.补画视图(见图11-006-4)及截交线。 
[image: image10.jpg]



图11-006-4
 
初级卸储煤设备检修工技能要求试卷
 
一、基本技能(每题6分，共30分)
1.指出图11-006-5所示卸储煤设备系统示意图中卸储煤设备名称。
[image: image11.jpg]



图11-006-5
 
       2.绘制一个M16螺栓零件图(不标注尺寸)。
       3.欲攻M10×1.5的螺纹，底孔直径是多少?(底板为钢性材料)
       4.使用划针应注意哪些事项?
       5.制动器的调整应注意什么?
       二、专门技能(每题30分，共60分)
       1.单列向心球轴承的拆装方法。
       2.联轴器的找正方法。
       三、相关技能(每题5分，共10分)
       1.手提式干粉灭火器的操作。
2.怎样防止发生触电事故?如发现有人触电你怎么办?
 
中级卸储煤设备检修工知识要求试卷
 
       一、选择题(每题1分，共20分)
       将正确答案的序号填入括号内。
       1.倒角2×45°表示(       )。
       (A)倒45°角；(B)倒45°角直角边为2mm；(C)某一边为2mm的任意角；(D)倒斜边为2mm的角。
       2.若图纸注有160的数字表示长度则公差尺寸为(       )。
       (A)160±0.50；(B)160±0.30；(C)160±0.05；(D)160。
       3.当外力除去后，将使材料内部产生的残余应力叫做(       )。
       (A)内应力；(B)回复力；(C)预紧力；(D)剪应力。
       4.M24×2－1.5螺栓的螺距为(       )。
       (A)24；(B)2；(C)1.5；(D)3。
       5.渐开线齿轮正确的啮合条件是(       )。
       (A)模数相等；(B)压力角相等；(C)节圆半径相等；(D)模数和压力角相等。
       6.摆线针轮行星传动特点是(       )。
       (A)体积小、速比大；(B)体积小、速比小；(C)体积大、速比小；(D)体积大、速比大。
       7.将钢加热到临界点以上(AC3为30～50℃)保温一定时间，然后随炉缓慢冷却至室温的过程叫(       )。
       (A)退火热处理；(B)淬火热处理；(C)正火热处理；(D)回火热处理。
       8.摩擦在机械设备的运行中有(       )等不良作用。
       (A)消耗大量的功，造成磨损，产生振动；
       (B)消耗大量的功，造成磨损，产生热量；
       (C)消耗大量机械能，造成损坏，产生振动；
       (D)消耗大量的机械能，造成损坏，产生热量。
       9.常用滚动轴承润滑脂的加注量为(       )。
       (A)n>1500r／min为轴承空腔空间的 [image: image12.png].



， n<1500r／min为 [image: image13.png]


； (B)n>1500r／min为轴承空腔空间的 [image: image14.png]Rl



，n<1500r／min为 [image: image15.png]


； (C)n>1500r／min为轴承空腔空间的 [image: image16.png]


，n<1500r／min为 [image: image17.png]


； (D)n>1500r／min为轴承空腔空间的 [image: image18.png]


，n<1500r／min可注满。
       10.减速机运行时，齿轮啮合应平稳、无杂音，振幅值应不超过(       )。
       (A)0.1mm；(B)0.15mm；(C)0.20mm；(D)0.25mm。
       11.在液压系统中，液压油泵的作用是将(       )。
       (A)机械能转化为压力能；(B)机械能转化为动能；(C)动能转化为势能；(D)动能转化为动能。
       12.增压型柴油机缸垫的材质为(       )。
       (A)钢架树脂；(B)组合钢片；(C)铜片；(D)铝片。
       13.车辆进入遇车台与定位器的接触速度必须小于(       )。
       (A)0.5m／s；(B)0.65m／s；(C)0.75m／s;(D)1.2m／s。
       14.摩擦片式制动器的工作次数超过(       )次时，应更换弹簧。
       (A)103；(B)104； (C)105；(D)106。
       15.溢流阀在斗轮、回转系统中起(       )作用。
       (A)限压保护作用；(B)保护；(C)过载；(D)流量控制。
       16.推煤机三道活塞环装入气缸套内，开口依次错开(       )，以免漏气、窜油。
       (A)45°；(B)60°；(C)90°；(D)120°。
       17.悬吊式脚手架和吊篮所用钢丝绳的直径应根据计算决定，吊物的安全系数不小于6，吊人的安全系数不小于(       )。
       (A)6；(B)10；(C)14；(D)16。
       18在风力超过(       )级时，禁止露天进行焊或气割操作。
       (A)8；(B)6；(C)4；(D)3。
       19.电气工具和用具应由专人保管，每(       )须由电气试验单位定期检查。
       (A)3个月；(B)6个月；(C)9个月；(D)1年。
       20.电气工具和用具的电线不准接触(       )，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。
       (A)金属物；(B)非金属物；(C)热体；(D)冷体。
       二、判断题(是画√，非画×，每题2分，共30分)
       1.基本尺寸相同、相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为配合。(       )
       2.金属在冷塑性变形过程中发生硬度、强度提高的现象称为加工硬化。(       )
       3.用钻床钻深孔时，为保证钻孔的精度必须一次性钻完。(       )
       4.滑块式联轴器对转速的具体要求为：轴的转速一般不超过300r／min。(       )
       5.转子式翻车机的定位装置安装在平台进车端。(       )
       6.开式齿轮传动装置具有结构简单、检修方便、布置紧凑等特点，因此被广泛应用于卸储煤设备及系统中。(       )
       7.轴瓦与轴的顶部间隙为轴径的0.001～0.005倍。(       )
       8.齿轮油泵齿顶和箱体孔之间的间隙在0.25～0.30之间。(       )
       9.重车定位机的导向轮，可通过定位机推车时产生的转矩以及该转矩对导向轨道的反作用，来保证定位机在行走轨道上的正常行驶。(       )
       10.使用中的氧气瓶和乙炔瓶的距离不应小于5m。(       )
       11.大锤和小锤的锤头必须完整，表面须光滑、微凸，不得有偏斜、缺口、凹入及裂纹等情形。(       )
       12.带式输送机的机架的倾角一般不超过18°。(       )
       13.齿轮传动中，z1／z2＝n1／n2。(       )
       14.当非金属材料制成的柱销损坏后，弹性柱销联轴器可用相同直径的金属棒销式螺栓代替。(       )
       15.工作人员接到领导的指令时，都应无条件地执行。(       )
       三、简答题(每题5分，共15分)
       1.简述蜗轮减速器的检修项目。
       2.大型卸储煤设备采用的制动器的作用是什么?制动器的调整应注意什么?
       3.发动机机油滤清器的拆装应注意哪些事项?
       四、计算题(每题5分，共15分)
       1.已知一带式输送机的电机转速n为1470r／min，减速机速比i为40，传动滚筒直径D为1000mm，求此带式输送机的带速v。
       2.三级减速器i1＝2，i2＝6，i3＝ 8，求总速比i总＝?
3.如图11-006-6所示，从墙壁上A点水平安装一匀质横杆，B点挂m＝2kg重物，已知杆AB＝1m，杆的质量为4kg，求A点所受的力矩。
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图11-006-6
       五、画图题(每题5分，共20分)
1.补画视图(见图11-006-7)。
[image: image20.jpg]



图11-006-7
       2.补画视图(见图11-006-8)及截交线。
 
[image: image21.jpg]&




图11-006-8
3.改正螺纹画法(见图11-006-9)中的错误。
[image: image22.jpg]



图11-006-9
 
       4.画出轴A—A的剖面图(见图11-006-10)。
[image: image23.jpg]



图11-006-10
 
中级卸储煤设备检修工技能要求试卷
 
       一、基本技能(每题6分，共30分)
1.指出装配图(见图11-006-11)中指定零件名称。
[image: image24.jpg]apl
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图11-006-11
       2.画出装配图中件4的零件图，设其规格为M14，总长为40，其余自定。
       3.简述錾子的热处理过程。
       4.使用手动葫芦应注意哪些事情?
       5.填写一份螺旋卸车机的大修或小修工作票(注：写明盖章位置由什么人员来盖)。
       二、专门技能(60分)
       圆柱齿轮减速器解体检修。
       三、相关技能(每题5分，共10分)
       1.工作结束前遇到什么情况应重新签发工作票，并重新进行许可工作的审查程序?
2.遇有电气设备着火时，你将如何扑救?
 
高级卸储煤设备检修工知识要求试卷
 
       一、选择题(每题1分，共20分)
       将正确答案的序号填入括号内。
       1.ZG1／2″表示(       )。
       (A)普通螺纹；(B)锥管螺纹；(C)梯形螺纹；(D)锯齿形螺纹。
       2.当杆件受外力而弯曲时有内应力产生，弧的外侧内应力是(       )。
       (A)拉应力；(B)压应力；(C)复回力；(D)剪应力。
       3.内外组合弹簧总是一个左旋一个右旋是为了(       )。
       (A)美观；(B)增大弹力；(C)没有意义；(D)抵消一部分扭矩。
       4.轴承一般有G、E、D、C四个等级，但有的轴承上不标注级别，不标注的是(       )。
       (A)E级；(B)G级；(C)D级；(D)C级。
       5.制造减速机高速轴常用(       )。
       (A)ZG45；(B)45#；(C)T8；(D)A3。
       6.工件圆上标明比例为1∶2，若图中注有120字样，则工件的实际尺寸为(       )。
       (A)40；(B)60；(C)120；(D)240。
       7.钢的中温回火时，回火温度范围为(       )。
       (A)小于250℃；(B)250℃～350℃；(C)350℃～500℃；(D)500℃～600℃。
       8.7级、8级精度的齿轮啮合时，齿面接触斑点应达到沿齿高不少于40%，沿齿长不少于(   )。
       (A)50%；(B)60%；(C)70%；(D)80%。
       9.齿轮轮齿的磨损量可根据机械设备的性质而定，一般不允许超过原齿厚的(       )。
       (A)20%；(B)25%；(C)30%；(D)35%。
       10.液压油管变管半径一般应大于(       )管子外径。
       (A)2倍；(B)3倍；(C)4倍；(D)5倍。
       11.翻车机大齿圈与传动小齿轮相啮合时，其齿侧间隙应保持在(       )mm左右。
       (A)0.5；(B)1；(C)2；(D)3。
       12.翻车机平台上钢轨与基础上的固定钢轨应对准，两钢轨端头应留有(       )mm间隙。
       (A)3～5；(B)5～10；(C)10～12；(D)12～15。
       13.悬臂式堆取料机变幅机构检修中，变幅油缸轴线的垂直度偏差值不大于(       )。
       (A)1%；(B)1‰；(C)5%；(D)5‰。
       14.门式堆取料机的轨道在同一断面上，两侧轨道轨面高度差为(       )。
       (A)小于10mm；(B)小于20mm；(C)小于25mm；(D)小于30mm。
       15.非增压型柴油机的缸垫为(       )。
       (A)组合钢垫；(B)钢架树脂；(C)铜垫；(D)铝垫。
       16.推煤机每工作(       )h或柴油消耗4000kg时，应进行二级技术保养。
       (A)260； (B)240；(C)220；(D)180。
       17.金属容器内使用电气工具时，应使用(       )V以下的电气工具，否则应制定出特殊的安全措施。
       (A)220；(B)110；(C)36；(D)24。
       18.环绳及绳索必须经过(       )倍允许工作荷重的静力试验合格后方可使用。
       (A)1；(B)1.25；(C)1.5；(D)2。
       19.所有转动机械检修后的试运操作均由(       )根据检修工作负责人的要求进行，检修工作人员不准自己进行试运行操作。
       (A)工作负责人；(B)工作许可人；(C)运行值班人；(D)检修工作人员。
       20.目标管理具有：以目标为中心，强调目标的实现；个人目标与组织目标融合一体；实行“自主管理”，进行“(       )”。
       (A)自我管理；(B)自我约束；(C)自我调整；(D)自我控制。
       二、判断题(是画√，非画×，每题2分，共30分)
       1.设计制图中的公差和偏差是两个完全相同的概念。(       )
       2.疲劳点蚀是由齿面化学腐蚀造成的。(       )
       3.液压系统中使用的齿轮油泵属于容积泵。(       )
       4.零件表面粗糙度与强度无关。(       )
       5.重车铁牛、空车铁牛的液压离合制动力由油系统的压力来保证，其系统油压应保证达到1MPa。(       )
       6.翻车机转子圆盘水平中心线两端高度差应不小于2mm。(       )
       7.悬臂堆取料机回转取料时，臂架与轨道中心线夹角变化，但不会影响斗轮取煤厚度。(       )
       8.一定的臂长确定了一定的取料范围。反过来讲，需要一定的取料范围，也就确定了一定的臂长。(       )
       9.对推煤机柴油机不能立即查明原因的故障，可以先运行，待有条件时，再予以查找原因。(       )
       10.无论是运行中或停止运行后，严禁跨越皮带。(       )
       11.湿手不准去摸任何电压下的电灯开关及其他电气设备，以防发生危险。(       )
       12.油压千斤顶工作时用较小力可获得较大力的原因是机械能变液压能时被放大。(       )
       13.使用塞尺测量间隙一般不精确。(       )
       14.对于容量较小且没有解冻室的火电厂，当车皮内燃煤解冻较困难时常常用钻松机破坏冻层。(       )
       15.产品质量受制造经济情况及所承担工作的条件限制。(       )
       三、简答题(每题5分，共15分)
       1.试述翻车机卸车线各设备之间应具备什么联锁条件?
       2.火力发电厂输煤系统由哪些设备组成?
       3.造成内曲线液压马达温度过高的原因有哪些?如何处理?
       四、计算题(每题5分，共15分)
       1.已知有一两级直齿圆柱齿轮减速器(均外啮合)，第一对啮合齿数z1＝15，z2＝45； 第二对啮合齿数z3＝21，z4＝49，试求该减速器的总速比i。
       2.已知一空气压缩机的活塞杆受拉伸与压缩对称循环交变动力，其最大拉力或压力Fmax＝2000kg，采用材料为45#钢，试求活塞杆的直径d0(45#钢的许用应力［σ］＝500kg／cm2)。
       3.一自重G为15t，功率P为88kW的推土机在平直路上匀速行驶，速度v为10.1km／h，问此时推土机的牵引力F为多少t?
       五、画图题(每题5分，共20分)
1.写出两直线(见图11-006-12)相对位置关系。
[image: image25.jpg]



图11-006-12
2.补画左视图(见图11-006-13)。
[image: image26.jpg]



图11-006-13
3.在指定位置画出移出剖面图(见图11-006-14)。
[image: image27.jpg]



图11-006-14
4.指出螺纹连接(见图11-006-15)中的错误，并改正。
[image: image28.jpg]



图11-006-15
 
高级卸储煤设备检修工技能要求试卷
 
       一、基本技能(每题5分，共10分)
       1.指出DQ5030型斗轮堆取料机设备图(见图11-006-16)中指定部件名称。(10分)
[image: image29.jpg]



图11-006-16
 
       2.测绘一个圆柱齿轮，画出其零件加工图。(20分)
       二、专门技能(60分)
       齿轮油泵检修。
       三、相关技能(每题10分，共30分)
       1.安全带的使用和保管。
       2.事故的预防措施有哪些?
3.输煤设备对电气联锁有什么要求?
 
 
燃料检修技师知识要求试卷
 
       一、选择题(每题2分，共20分)
       将正确答案的序号填入括号内。
       1.金属零件经(       )处理可增加零件硬度。
       (A)淬火；(B)退火；(C)回火；(D)正火。
       2.卷扬机工作时，卷筒上存留钢丝绳的圈数不得少于(       )圈。
       (A)2；(B)3；(C)5；(D)6。
       3.公称尺寸是指(       )。
       (A)基本尺寸；(B)实际尺寸；(C)极限尺寸；(D)理论尺寸。
       4.带式输送机中心架在铅垂面内不直度应小于(       )。
       (A)1／4；(B)1／2；(C)1／3；(D)3／4。
       5.锤击式碎煤机对称两排锤头必须平衡，允许有(       )kg误差。
       (A)0.25；(B)0.5；(C)0.75；(D)0.8。
       6.运行中滑动轴承温度不超过(       )。
       (A)80℃；(B)60℃；(C)100℃；(D)50℃。
       7.起重机械用钢丝绳其标准安全率是拉断载荷重的(       )倍。
       (A)3；(B)6；(C)9；(D)5。
       8.齿轮传动的压力角标准化，一般规定压力角为(       )。
       (A)30°；(B)60°；(C)20°；(D)50°。
       9.在使用起重设备时，禁止(       )利用吊钩来上升或下降。
       (A)工作人员；(B)重物；(C)被吊物；(D)设备。
       10.电气工具和用具的电线不准接触(       )。
       (A)人体；(B)热体；(C)冷体；(D)气体。
       11.能使钢的强度与硬度得到提高的元素为(       )。
       (A)硫；(B)磷；(C)锰；(D)碳。
       12.含碳量大于(       )的铁碳合金为铸铁。
       (A)2.11%；(B)0.6%；(C)1.2%；(D)0.5%。
       13.使碳钢组织细化，降低硬度，改进切削性，采用(       )热处理工艺。
       (A)回火；(B)退火；(C)淬火；(D)正火。
       14.影响钢材机械性能最大的元素是(       )。
       (A)磷；(B)碳；(C)硫；(D)锰。
       15.增强钢的淬火硬化程度的元素为(       )。
       (A)铁；(B)碳；(C)硫；(D)磷。
       16.0.02级的游标卡尺最小测值为(       )。
       (A)0.01；(B)0.02；(C)0.03；(D)0.05。
       17.游标卡尺无法直接测量的是(       )。
       (A)深度；(B)内径；(C)锥度；(D)外径。
       18.在设备检修过程中，(       )应正确地和安全地组织工作。
       (A)班长；(B)工作负责人；(C)分厂领导；(D)组长。
       19.设备非计划停运或降低出力未构成事故者为(       )。
       (A)一类障碍；(B)二类障碍；(C)电力事故；(D)设备事故。
       20.电焊工作时，接到焊钳一端的导线至少有(       )m为绝缘软导线。
       (A)3；(B)4；(C)5；(D)2。
       二、判断题(是画√，非画×，每题2分，共30分)
       1.回火只能加重淬火的内应力。(       )
       2.含碳量的多少可影响钢的硬度和脆性。(       )
       3.图中注解“口”是表示同轴度的意思。(       )
       4.孔径最大尺寸等于轴径最小尺寸时，称为紧配合。(       )
       5.孔和轴的最大尺寸和最小尺寸之差称为公差。(       )
       6.钻头直径越大应选用低转速，直径愈小则选用高转速。(       )
       7.力偶是一平衡力系。(       )
       8.铆接过程是一种可拆卸联接。(       )
       9.皮带粘接中，涂胶越厚越好。(       )
       10.带传动是靠摩擦力来工作的。(       )
       11.只有在链传动中，链轮与链条的节点才相同。(       )
       12.硫化温度宜采用135～145℃。(       )
       13.反击式碎煤机是充分利用冲击作用进行破碎的。(       )
       14.叶轮给煤机适用于长链隙煤槽。(       )
       15.电力生产的安全方针是“安全第一，预防为主”。(       )
       三、简答题(每题5分，共15分)
       1.钢的回火目的是什么?
       2.比较带传动与链传动的优缺点?
       3.滚动轴承游隙是指什么?
       四、计算题(每题5分，共15分)
       1.某班组进行碎煤机轴承加热，采用方法是油煮法，已知油的比热C＝3.7kJ／(kg·℃)， 油槽中有油m＝50kg，当用电加热器把油从t1＝20℃提高到t2＝100℃，且此电加热器管规格为220V／W，共用4只时，试求加热一次所用的时间t?(不计热能损耗及电压影响)
       2.有一制动轮的直径d＝300mm，为阻止一扭矩M＝150Nm，求应给制动轮的最大摩擦力f(外边)为多少?
3.某电厂采用叶轮给煤机取煤，其传动采用SKH650型减速机，带动圆锥减速器使叶轮进行旋转取煤，减速器速比i1＝43，圆锥减速器速比为i2＝2.85，采用JQ3型电机作为动力，其转速n0为1470r／min，叶轮部分每转一周取煤为m＝800kg／转，求此叶轮给煤机每小时动力M为多少?
       五、画图题(每题10分，共20分)
1.补画三视图(见图11-006-17)及截交线。
[image: image30.jpg]



图11-006-17
2.在指定位置画移出剖面图(见图11-006-18)。
[image: image31.jpg]



图11-006-18
 
燃料检修技师技能要求试卷
 
       一、基本技能(10分)
       绘制直齿圆柱齿轮零件图，并标注完整尺寸、技术要求和精度等级，并绘制标题栏。
       二、专门技能(60分)
       1.转子找静平衡。
       2.输煤系统控制方式有几种?
       3.工业电视监视系统有什么特点?
       三、相关技能(30分)
       1.几个班组在一起作业，应怎样签工作负责人姓名?(5分)
       2.工作完工后，工作负责人应做哪些工作?(5分)
       3.为防止电气装置发生火灾、爆炸事故，应采取哪些安全措施?(8分)
4.怎样进行工作终结?(12分)
 
参考答案
 
初级卸储煤设备检修工知识要求试卷答案
 
一、选择题
       1.(C)；2.(D)；3.(C)；4.(A)；5.(B)； 6.(B)；7.(B)；8.(C)；9.(B)；10.(A)； 11.(C)；12.(A)；13.(A)；14.(C)；15.(B)； 16.(C)；17.(A)；18.(A)；19.(B)；20.(A)。
       二、判断题
       1.(√)；2.(√)；3.(√)；4.(×)；5.(×)；6.(×)；7.(×)；8.(√)；9.(√)；10.(×)；11.(×)；12.(√)；13.(√)；14.(√)；15.(×)。
       三、简答题
       1.答：它是利用正、反两套螺旋的旋转对煤产生推力，在推力的作用下，煤沿螺旋通道由车厢中间向车厢两侧运动卸出车；同时大车机构沿车厢纵向往复移动，螺旋开降、大车移动与螺旋旋转协同作用，煤就不断地从车厢中卸出。
       2.答：斗轮堆取料机主要由门座、悬臂取料机构、变幅机构、回转机构、行走机构、尾车机构及带式输送机等组成。
       门式堆取料机主要由门架、取料机构、堆料机构、起开机构、行走机构、尾车机构等组成。
       3.答：对不需要调整的联杆长度不要轻易变动。若需拆卸杆端，则在拆卸前，应先量好长度。在组装时必须调整到原长度后再组装。
       四、计算题
       1.解：需铁皮的面积为侧面积Ss与底面积Sb之和，故
       Ss＝2πR·h＝2×3.14×0.15×0.5＝0.471(m2)
       Sb＝πR2＝3.14×0.152＝0.07065(m2)
       St＝Ss＋Sb＝0.471＋0.07065＝0.54(m2)
       答：需用铁皮0.54m2。
       2.解：由d＝mz,得 [image: image32.png]


(齿)
       答：该齿轮有100个齿。
       3.解：∵ [image: image33.png]3 |
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(r／min)
       答：从动轮的转速为500r／min。
       五、画图题
       1.答：两直线平行。
2.答：补画视图及其表面上线的三面投影如图11-006-19所示。
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图11-006-19
3.答：补画视图如图11-006-20所示。
[image: image36.jpg]



图11-006-20
 
4.答：补画视图及截交线如图11-006-21所示。
[image: image37.jpg]



图11-006-21
 
初级卸储煤设备检修工技能要求试卷答案
 
       一、基本技能
       1.答：如图11-006-5所示，卸储煤设备名称为：1、2—螺旋卸车机；3—悬臂式斗轮机； 4、5—叶轮给煤机；6—皮带机。
       2.略。
       3.Φ8.5。
       4.答：应注意：划针尖应保持锐利，钝尖划出的线很不准确；划针尖端不宜过硬；划线的深度要根据具体情况作具体分析，毛坯和初加工的工件可划得深一些、粗一些，精加工的工件要划得细而清晰准确，待弯曲的地方划得不宜太深；较软的材料应用铜划针划，薄板应用铅笔划线。
       5.答：(1)弹簧压力应小于推杆的推力。
       (2)制动器打开时，两侧制动瓦与制动轮之间的间隙应相等。
       (3)制动轮中心与闸瓦中心误差不应超过3mm；制动器松开时，闸瓦与制动轮的倾斜度和不平行度不应超过制动轮宽度的1／1000。
       (4)制动器打开后，各部不应有卡阻现象。
       二、专门技能
       1.答：单列向心球轴承的拆装。
       (1)拆卸。
       1)拆卸前检查：①滚动体、保持架和内处套有无麻点、裂纹和起皮现象；②轴承外套表面有无相对滑动痕迹；③轴承内套与轴的装配是否松动。
       2)拆卸方法：①用专用工具：轴承提拔器；②如果轴承内圈与轴颈配合很紧时，为不损坏配合面，可先用100℃的热油浇车轴承内圈上，使内圈膨胀后再行拆卸；③用套筒、手锤拆卸。
       短轴可用带顶盖套筒，长轴使用专用套筒，施力应四周均匀。
       (2)安装。
       1)安装前准备：①量具、工具、千分尺或游标卡尺(内外用)、塞尺等；②检查轴是否符合图纸要求；③用煤油清洗轴和轴承；④检测轴承，结果做记录。
       2)安装：①用套筒、手锤。②热装法。先把轴承放在8～100℃的热油中预热15～20min，使轴承膨胀再安装。
       2.答：(1)用平尺放在联轴器的相对位置，找出偏差方向后，先粗略地调整一下，使联轴器的中心接近对准，两个端面接近平行，为联轴器精确找正奠定基础。
       (2)装上千分表或用塞尺及其他附件在联轴器外圆柱面及端面上测量中心的相对位置。
       (3)固定从动机位置，再调整电动机，改变支承点处垫片或调整电动机位置，使中心趋于一致，经过调整达到标准，固定好电动机。
       (4)根据经验，找正时先调整端面，后调整中心比较方便迅速。熟练后，端面和中心的调整可以同时进行。
       三、相关技能
       1.答：(1)手提或肩扛灭火器，距燃烧处5m左右放下灭火器，如在室外，应选择在上风方向喷射；
       (2)拔掉保险销，按下压把，干粉即可喷出；
       (3)当干粉喷出后，迅速对准火焰根部由近而远地左右扫射，直至把火焰全部扑灭。
       2.答：(1)严格贯彻执行电气安全规程；
       (2)认真做好电气安全教育和宣传工作；
       (3)经常检查违章违纪和电气设备状况。
发现有人触电时，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救。如有高空工作，抢救时必须注意防止高空坠落。
 
中级卸储煤设备检修工知识要求试卷答案
 
       一、选择题
       1.(B)；2.(A)；3.(A)；4.(B)；5.(D)；6.(A)；7.(A)；8.(B)；9.(C)；10.(A)；11.(A)；12.(B)；13.(B)；14.(C)；15.(A)；16.(D)；17.(C)；18.(B)；19.(B)；20.(C)。
       二、判断题
       1.(√)；2.(√)；3.(×)；4.(√)；5.(×)；6.(√)；7.(√)；8.(×)；9.(√)；10.(×)；11.(√)；12.(√)；13.(×)；14.(×)；15.(×)。
       三、简答题
       1.答：(1)检查蜗轮、蜗杆的磨损情况，并修理或更换；
       (2)检查轴承的磨损及损坏情况；
       (3)检查各接合面及轴盖、轴端等处的密封是否良好；
       (4)检查机壳是否完好，有无裂纹等异常现象；
       (5)检查油位计是否齐全、完好。
       2.答：作用：确保设备行走安全，减少机构运动由于惯性而发生的位移，防止各部件间的碰撞，以及确保机构运行的运行位置。
       调整应注意：
       (1)弹簧的压力应小于推杆的推力；
       (2)制动器打开时，两侧制动瓦与制动轮的间隙应相等；
       (3)制动轮中心与闸瓦中心不应超过3mm；制动松开时，闸瓦与制动轮的倾斜度和不平行度不应超过制动轮宽度的1‰。
       (4)制动器打开后，各部不应有卡阻现象。
       3.答：注意将O形密封圈及各垫片放正，以免产生漏油现象。机油滤清器的转子部件是经过动平衡校正的，装配时一定要对正记号，使转子盖上的箭头对准壳体上的箭头。
       四、计算题
       1.解： [image: image38.png]p=TDn _3.14X1x1470

= 1.92
607 60%40



(m／s) 
       答：带速为1.92m／s。
       2.解：i总＝i1i2i3＝2×6×8＝96
       答：总速比为96。
       3.解：A点力矩 [image: image39.png]», :ng%(qgmgxm;




＝4×9.8×0.5＋2×9.8×1
＝39.2(Nm)
       答：A点所受力矩为39.2Nm。
       五、画图题
1.答：补画视图如图11-006-22所示。
[image: image40.jpg]



图 11-006-22
2.答：补图视图及截交线如图11-006-23所示。
 
[image: image41.jpg]



图11-006-23
3.答：螺纹画法中的错误改正如图11-006-24所示。
[image: image42.jpg]



图11-006-24
4.答：轴A-A的剖面图如图11-006-25所示。
[image: image43.jpg]



图11-006-25
 
中级卸储煤设备检修工技能要求试卷答案
 
       一、基本技能
       1.答：如图11-006-11所示，指定零件名称为：1—螺栓；2—轴承端盖；3—轴承；4—调整螺丝；5—压盖；6—轴；7—调整垫。
2.答：装配图中件4的零件图如图11-006-26所示。
[image: image44.jpg]LS

B
il





图11-006-26
 
       3.答：錾子的热处理过程包括淬火和回火两个工艺，具体操作过程和方法如下：
       (1)加热：錾子烧红部位的长度约为20～40mm，当加热温度达到750℃～780℃(錾子呈樱桃红色)时，将錾子从炉口取出。
       (2)冷却：立即将其垂直插入水中(入水深度为5mm左右)，并在水中缓慢地移动和轻微地上下窜动。
       (3)回火：待錾子刃部冷却后(当錾子在水平上部的红色退去时)，将其从水中取出，并立即除去氧化皮，利用錾子上部的余热对冷却的刃口进行回火。
       (4)第二次冷却：当錾子刃部回火到某一颜色(温度)时，急速将其加热部分全部浸入水中冷却，使它的颜色不再变化。
       4.答：(1)使用前应仔细检查吊钩、链条、钢丝绳、轮轴及制动器等是否良好，传动部分是否灵活，并在传动部分加油润滑。
       (2)葫芦吊挂必须牢靠，起吊重量必须与葫芦的起吊重量相一致。
       (3)操作时，应先慢慢升起，待链条张紧后，检查葫芦的各部分有无变化、安装是否妥当， 当确定各部分都安全可靠后才能继续工作。
       (4)在倾斜或水平方向使用，拉链方向应与链轮方向一致，防止卡链和掉链。
       (5)不得超载使用。
       5.答：略
       二、专门技能
       答：(1)拆卸上盖。
       1)打好印记，拆卸轴承端；
       2)拆卸上盖螺栓，将上盖用顶丝顶起；
       3)测各轴承间隙；
       4)放净油。
       (2)齿轮检查。
       1)将齿轮清洗干净，检查磨损情况；
       2)利用千分表和专用支架测定齿轮的轴向和径向晃动；
       3)转动齿轮观察啮合情况，检查齿轮在轴上紧固情况；
       4)测量齿顶、齿侧间隙；
       5)用齿形样板检查齿形；
       6)检查平衡重块有无脱落。
       (3)吊出齿轮部件。
       1)打好齿轮啮合印记；
       2)吊起齿轮，取出轴承端盖和轴承外套；
       3)将齿轮放在干燥的板上。
       (4)轴检查(略)。
       (5)清理检查轴盖和油封。
       (6)清理箱体。
       1)先内后外；
       2)用酒精、棉布和细纱布清上、下结合面上漆片，检查接触面平面度。
       (7)组装和加油。
       1)吊起齿轮，装好轴承外套和轴承端盖，平稳就位；
       2)按印记装好轴承端盖，调整轴承位置；
       3)检查齿轮装配情况；
       4)检查齿面接触情况；
       5)箱体结合面压铅丝测轴承紧力；
       6)加油；
       7)量线状倒漆片或密封胶，立即合盖，装定位销，校正上盖位置，然后对称地并且力量均衡地将全部螺栓紧固。
       注：齿轮的轴向和径向晃动、齿轮啮合的各部间隙的检测不考虑。
       三、相关技能
       1.答：(1)部分检修的设备将加入运行时；
       (2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施，制止检修人员工作并将工作票收回时；
       (3) 必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。
       2.答：应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火；对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火， 不得已时可用干砂灭火；地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。
扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时，扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。
 
高级卸储煤设备检修工知识要求试卷答案
 
       一、选择题
       1.(B)；2.(A)；3.(D)；4.(B)；5.(B)；6.(C)；7.(C)；8.(A)；9.(B)；10.(B)；11.(C)；12.(B)；13.(B)；14.(A)；15.(B)；16.(B)；17.(D)；18.(C)；19.(C)；20.(D)。
       二、判断题
       1.(×)；2.(×)；3.(√)；4.(×)；5.(√)；6.(√)；7.(×)；8.(√)；9.(×)；10.(√)；11.(×)；12.(√)；13.(×)；14.(√)；15.(√)。
       三、简答题
       1.答：翻车机卸车线由于所采用的设备和工艺布置不同，各设备间所具备的联锁条件也不同，一般来讲应具备以下条件：
       (1)重车铁牛在运行中，摘钩平台应落下，摘钩平台上应无重车。
       (2)摘钩平台升起时，重车铁牛在牛槽前(前牵式)或牛头低下(前牵地沟式)；翻车机内无车；翻车机内定位器抬头。
       (3)翻车机内推车时，翻车机应在零度，牵牛平台应在重车线位置。
       (4)牵车平台上推车器推车时，空车铁牛必须在牛槽内，前一节空车铁牛已推出，牵车平台在空车位。
       (5)空车铁牛推车时，空车皮应越过空车铁牛牛槽。
       2.答：主要由卸储煤设备、给煤设备、输送设备、筛碎设备、配煤设备、煤场设备、辅助设备等组成。
       3.答：原因：①内泄漏严重，相对运行件磨损。②油粘度过低。③油脏造成配油轴硬件磨损。④进排油管与配流轴、刚性联接轴与转子不同心。
       处理方法：①检查相对运动件的配合间隙，更换过量磨损件。②更换合适液压油。③换油并消除造成的磨损。④进排油管采用浮动联接。
       四、计算题
       1.解： [image: image45.png]


， [image: image46.png]



               i＝i1×i2＝3×2.3＝6.9
       答：该减速机总速比是6.9。
       2.解： [image: image47.png]
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mm
       ∴d≥d0，d≥22.5mm。
       答：活塞杆的直径d≥22.5mm。
       3.解：v＝10.1×1000／3600＝2.8(m／s)
       由P＝Fv得， [image: image49.png]88x 1000

7 :g - 31428(N) = 314



t
答：此推土机牵引力为3.14t。
       五、画图题
       1.答：相交。
2.答：左视图如图11-006-27所示。
[image: image50.jpg]



图11-006-27
3.答：移出剖面图如图11-006-28所示。
[image: image51.jpg]



图11-006-28
4.答：螺纹连接中的错误改正如图11-006-29所示。
[image: image52.jpg]



图11-006-29
 
高级卸储煤设备检修工技能要求试卷答案
 
       一、基本技能
       1.答： 如图11-006-16所示，指定部件名称为：
       1—主皮带机；
       2—进料皮带机；
       3—悬臂皮带机；
       4—斗轮及斗轮装置；
       5—行走机构；
       6—门架；
       7—配重架；
       8—转盘齿圈；
       9—架驶室；
       10—变幅油缸。
       2.答：(略)
       二、专门技能
       答：(1)拆除联轴器，松动油泵油封；
       (2)分解泵体；
       (3)测量轴与轴承的间隙应为0.04～0.1mm；
       (4)测量齿轮和泵壳间隙应为0.15～0.20mm；
       (5)压铅丝测量齿轮端面和泵盖的间隙为0.05～0.07mm；
       (6)检查泵轴无弯曲，晃动值不超过0.03mm，轴颈光滑；
       (7)泵壳与泵盖接触面无烂疤、裂纹，接触点每平方厘米不少于两点，结合面不渗油；
       (8)安全门调节螺丝不得松动；
       (9)弹簧完整无裂纹；
       (10)齿顶齿根间隙0.4mm；
       (11)牙齿的吻合间隙0.15～0.3mm；
       (12)清洗组装：泵壳结合面涂漆，螺丝拧紧后，盘动轴轻便无卡涩，泵体内无异声；
       (13)泵压试验：保持工作压力5min，泵体结合面和轴封不渗油。
       三、相关技能
       1.答：
       (1)使用前必须作外观检查，如发现破损、变质及金属配件有断裂者，应禁止使用。
       (2)安全带应高挂低用或水平栓挂，切忌低挂高用，并应将活梁卡子系紧。
       (3)使用和存放时，避免接触高温、明火和酸类物质以及有锐角的坚硬物体和化学药物。
       (4)清洗时应放入低温水中，用肥皂轻轻擦洗，再用清水漂干净，然后晾干，不允许浸入热水中以及在日光下曝晒或火烤。
       (5)各部件不得任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。
       2.答：事故的预防措施有：
       (1)物质技术措施。
       (2)教育措施。其中安全教育包括3个方面内容：①安全知识教育；②安全技术教育；③安全思想教育。
       (3)管理措施。①建立健全安全管理机构；②开展经常性的安全活动；③严格区分事故责任；④严格执行各项规章制度。
       (4)环境措施。
3.答：输煤设备的开停对其前后设备产生影响时都必须联锁。起动时，自运煤系统最终设备开始，逆物料方向依次起动。停车时，其次序与起动顺序相反。当某一设备发生故障时， 它前面的受该设备联锁的所有设备应立即停止运行，而后面的继续运转，直到物料排空为止。
 
燃料检修技师知识要求试卷答案
 
       一、选择题
       1.(A)；2.(C)；3.(A)；4.(B)；5.(B)；6.(B)；7.(B)；8.(C)；9.(A)；10.(B)；11.(C)；12.(A)；13.(B)；14.(B)；15.(B)；16(B)；17.(C)；18.(B)；19.(A)；20.(C)。
       二、判断题
       1.(×)；2.(√)；3.(×)；4.(√)；5.(√)；6.(√)； 7.(×)；8.(×)；9.(×)；10.(√)；11.(×)；12.(√)；13.(√)；14.(√)；15.(√)。
       三、简答题
       1.答：(1)降低淬火钢的脆性，消除和减少内应力，防止工件的变形和开裂。
       (2)稳定工件尺寸。
       (3)获得工件所需要的机械性能。
       2.答：带传动的主要优点：中心距变化范围广，结构简单，传动平稳，能缓冲，可起安全装置作用，制造成本低。
       链传动的主要优点：中心距变化范围较大，平均传动比准确，比带传动过载能力大。
       带传动的主要缺点：外廓尺寸大，轴上受力较大，传动比不能严格保证，寿命低。
       链传动的主要缺点：不能用于精密分度机构，在震动冲击载荷下寿命大为缩短。
       3.答：滚动轴承的游隙包括径向游隙和轴向游隙，其意义是将轴承圈之一固定，另一个轴承圈在径向和轴向的最大活动量。对一定型号的轴承，径向游隙和轴向游隙是互相影响的， 并有一定换算关系。
       四、计算题
       1.解：(1)加热油所需热量Q＝mC(t2－t1)＝50×3.7×(100℃－20℃)＝14800(kJ)
       (2)由热能守恒得ntN＝Q，故t＝Q／(nN)＝14800×103／(4×1500×60)＝41(min)
       答：需用41min加热完成。
       2.解：由M＝f×d／2得f＝2M／d＝2×150／0.3＝1(kN)
       答：应给制动轮的最大摩擦力为1kN。
       3.解：n＝n0／(i1×i2)＝1470／(43×2.85)＝12(r／min)
       M＝m×n×t＝800×12×60＝576(t／h)
       答：此叶轮给煤机的每小时动力为576t／h。
       五、画图题
1.答：三视图及截交线如图11-006-30所示。
[image: image53.jpg]



图11-006-30
2.答：移出剖面图如图11-006-31所示。
[image: image54.jpg]



图11-006-31
 
燃料检修技师技能要求试卷答案
       一、基本技能
答：直齿圆柱齿轮零件图如图11-006-32所示。
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图11-006-32
二、专门技能
       1.答：(1)第一步：找转子显著不平衡。
       1)使转子转动，待其静止时记录其最低位置(做好标记)，如此连续3～5遍。
       2)再按反方向使其转动3～5遍，观察记录其最低位置。
       3)如果多次试验结果相同，静止时最低点都同在一个位置，则此点即为转子的显著不平衡点。
       4)然后在不平衡点其相反方向试加平衡量，再用前述方法进行试验，直至不平衡点的停留位置无规律性为止(试加平衡物一般为腻子)。
       5)将腻子去掉，固定上同重量的所需材料。
       (2)第二步：找转子剩余不平衡。
       1)将转子圆周6～8等分，标上字号。
       2)回转转子，使每两个直径相对应的标号(如1-5、2-6、4-8)顺次位于水平面内。
       3)将适量重物逐次固定在于转子中心相当距离的各个点上，调整重物重量直至转子开始转动为止。如此把每个等分位置都进行同样试验，并记录好每个位置破坏转子平衡的重量。
       4)计算剩余不平衡重量： [image: image56.png]=l -
0= 5 (o = 4i)



。
       5) 将等于剩余不平衡重量的所需材料固定于转子平衡物最大重量的位置上。
       2.答：有3种：①手动就地控制；②集中远方控制；③程序控制。
       3.答：①提高工作效率；②保证安全生产；③改善工作条件。
       三、相关技能
       1.答：如果几个工作班按规定填用一张总的工作票，工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名，各个工作负责人的姓名填在由其负责的那一项工作内容之后。
       2.答：工作完工后，工作负责人应全面检查并组织消扫整理施工现场，确认无问题时带领工作人员撤离现场。
       3.答：(1)根据周围环境和生产性质，选用合适的电气设备；
       (2)电气设备不得超负荷运行；
       (3)要保证电气设备的安装和检修质量，使之处于良好状态；
       (4)电气设备附近禁止存放易燃、易爆物品，并配适量的消防器材；
       (5)动火工作必须办理动火许可证。
       4.答：(1)工作完工后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理现场，确认无问题时带领工作人员撤离现场；
       (2)工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收，确认无问题时，办理终结手续；
       (3)工作许可人在一式两份工作票上记入终结时间，双方签名后盖上“已执行”印章，双方各一份；
       (4)设备系统变更后，工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交待，并在检修交待记录簿或设备变动记录簿上登记清楚后方可离开；
       (5)工作负责人应向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在问题，并交回所持的一份工作票；
(6)每月底由车间收回工作票进行检查分析，并做出合格率评价，已执行的工作票应保存3个月。
 
 
 
 
